4. 网络设置

本产品可同时支持有线网络和无线网络连接。

4.1. IP地址设置

IP地址设置前，您需要将打印机连接到网络。

1.若为有线网络机型，使用网线连接到打印机网络接口，将打印机连接到有线网络。

2.若为无线网络机型，可通过无线网络配置工具或Wi-Fi Protected Setup配置方式，将打印机连接到无线网络（参阅第4.2.1.章）。

4.1.1 .IPv4设置

打印机IPv4地址设置分为DHCP自动分配和手动设置。

4.1.1.1. DHCP自动分配

动态主机配置协议(DHCP)是客户端与服务器之间的一种网络协议。DHCP 服务器提供特定于 DHCP 客户端主机请求的配置参数，一般是客户端主机参与某个 IP 网络所需的信息。DHCP 还提供用于将 IP 地址分配给客户端主机的机制。打印机默认开启DHCP 自动分配功能。

1.打开打印机电源，将打印机连接到网络。

2.打印机将自动获取DHCP服务器分配的IP地址，整个过程可能需要几分钟。

您可以打印“网络配置信息页”并查看打印机“IP地址”（如何打印，参阅第1.5.章）。如果IP地址未列出，请等待几分钟，然后重试。

| 注： | • 如果DHCP服务器自动分配IP地址不成功，打印机会自动获取系统分配的链路本地地址：169.254.xx.xx。

4.1.1.2 .手动设置

4.1.1.2.1.通过面板设置

1. 打开打印机电源，使打印机进入就绪状态。

2. 按下打印机控制面板"菜单键"－"菜单设置"－"网络设置"－"有线网络设置"－"IPv4"－"手动"，按下"ok键"，进入"IP地址"设置界面。

3. 通过控制面板方向键 "▲"或"▼"，输入您需要配置的"IPv4地址"、"子网掩码"和"网关地址"，按下"ok键"，完成设置。

| 注： | • 方向键"▲"设置数字0-9，方向键"▼"移动光标位置。

4.1.1.2.2. 通过内嵌Web服务器设置

1.打开打印机电源，将打印机连接到网络。

2.登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅第5.2.1.章）。

3.点击"设置"－"网络设置"－"协议设置"－"有线IP配置"。

4.将IPv4地址分配方式设置为"手动"。

5.输入"IPv4地址"、"子网掩码"和"网关地址"，点击"应用"。

4.1.2.IPv6设置

4.1.2.1. 通过面板启用

1. 打开打印机电源，使打印机进入就绪状态。

2. 按下打印机控制面板"菜单键"－"菜单设置"－"网络设置"－"有线网络设置"－"IPv6"－"开启DHCPv6"，按下"ok键"，完成设置。

4.1.2.2. 通过内嵌Web服务器启用IPv6协议

1.打开打印机电源，将打印机连接到网络。

2.登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅第5.2.1.章）。

3.点击"设置"－"网络设置"－"协议设置"－"IPv6"。

4.勾选"启用IPv6协议"和"启用DHCPv6"（默认为勾选），点击"应用"。

您可刷新浏览器，在"有线IP配置"界面，查看"IPv6本地链路地址"和"有状态地址"。

| 注： | 打印机支持使用下列 IPv6 地址进行网络打印和管理。 • IPv6本地链路地址：自行配置的本地 IPv6 地址（以 FE80 开头的地址）。 • 有状态地址：DHCPv6 服务器配置的 IPv6 地址（若网络中无DHCPv6服务器，“有状态地址”不能分配）。 • 无状态地址：网络路由器自动配置的 IPv6 地址（参阅第1.5.章，在“网络配置信息页”中查看）。

4.2. 无线网络类型

无线网络连接类型，分为基础结构连接和Wi-Fi热点连接两种模式。若您在无线网络设置过程中遇到问题，请参阅第4.4.章。

| 基础结构连接模式：通过路由器与无线设备连接 1.接入点（无线路由器） 2.无线网络打印机 3.通过无线网络连接至接入点的计算机 4.通过网线连接至接入点的计算机
| Wi-Fi热点连接模式：计算机与带Wi-Fi功能的打印机连接 1.无线网络打印机 2.通过无线网络连接打印机热点的计算机

4.2.1. 基础结构连接模式

您可以通过接入点（无线路由器）作为媒介，将计算机和打印机连接在一起。接入点（无线路由器）连接分为无线网络配置和Wi-Fi Protected Setup配置两种方式。

重要：在进行无线网络安装前，必须了解您的接入点（无线路由器）的网络名（SSID）和密码。如果无法确定，请咨询您的网络管理员或接入点（无线路由器）制造商。

4.2.1.1. 无线网络配置工具

若您的计算机已安装驱动，但无线网络发生变更，可以通过无线网络配置工具重新配置。

4.2.1.1.1.前期准备事项

1.接入点（无线路由器）。

2.已连接到网络的计算机。

3.具有无线网络功能的打印机。

4.USB线。

4.2.1.1.2.无线网络配置工具配置方法

1.使用USB线连接打印机和计算机，打开电源。

2.在计算机中调出无线网络配置工具。

1）Windows系统：点击计算机“开始菜单”－“所有程序”－"Pantum"－“产品名称”－“无线网络配置工具”。

2）Mac系统：点击计算机菜单栏“前往”－“应用程序”－“产品名称”－“无线网络配置工具”。

3.1 若您的计算机已开启无线网络，在以下界面，选择需要连接的无线网络的“网络名（SSID）”，点击“下一步”。

| 注： | • 您所选择的网络名（SSID）应与计算机连接的接入点（无线路由器）的网络名（SSID）一致。 • 若无线网络列表为空，请查看接入点（无线路由器）是否已开启，或者计算机是否处于无线网络范围内，然后点击“刷新”。 • 若您需要连接的网络名（SSID）不在已搜索到的网络名列表中，请勾选“手动输入网络名”进行手动配置（参阅以下第3.2步骤）。

3.2若您使用网线连接计算机和接入点（无线路由器），在以下界面，输入接入点（无线路由器）的网络名称SSID（SSID 区分大小写），点击“下一步”。

| 注： | • 如果您不清楚接入点（无线路由器）的网络名（SSID），请点击“打印无线网络信息页”，通过打印机搜索无线网络热点，搜索过程约10秒。

4.输入接入点（无线路由器）的Wi-Fi密码，点击“下一步”。

| 注： | • 如果不了解您的网络安全模式及密码，请咨询您的网络管理员或接入点（无线路由器）制造商。 • 目前，打印机支持的安全模式有三种：无、WEP和WPA/WPA2。 1)无：未使用任何加密方式。 2)WEP：通过使用WEP（有线等效加密），以安全密钥发送和接收数据。WEP密钥适用于64和128位加密网络，可同时包含数字和字母。 3)WPA/WPA2：是Wi-Fi保护接入预共享密钥，它通过使用TKIP或AES加密（WPS－Personal）将无线设备与接入点进行连接。WPA/WPA2使用长度介于8-63个字符之间的预共享密钥（PSK）。 • “显示密码”默认为不勾选，若勾选，所输入的密码将明文显示。

5.计算机开始与打印机建立无线连接。

6.连接成功后，点击“完成”。

| 注： | • 无线网络配置完成后，若打印机不能正常使用，请重新安装驱动。安装方式请选择“已连接至网络的打印机”（Windows系统请参阅第3.1.3.章，Mac系统请参阅第3.2.2.3.章）。

4.2.1.2. Wi-Fi Protected Setup配置

如果接入点（无线路由器）支持 Wi-Fi Protected Setup，则可以分别按下打印机控制面板上的Wi-Fi按键和接入点（无线路由器）上的WPS按键，从而将打印机连接到无线网络。

4.2.1.2.1.前期准备事项

1.接入点（无线路由器）支持 Wi-Fi Protected Setup。

2.具有无线网络功能的打印机。

4.2.1.2.2. Wi-Fi Protected Setup配置方法

1.打开打印机和接入点（无线路由器）的电源。

2.确保打印机处于就绪状态。

| 注： | • 若打印机进入休眠状态，请按下打印机控制面板的任意按键，然后松开，再等待约3-6秒，打印机即被唤醒。

3.按下打印机控制面板上的“Wi-Fi键”约3秒，直到面板显示“WPS连接中…”，然后松开。

4.您需要在2分钟内，按下接入点（无线路由器）上的“WPS按键”，然后松开。

5.接入点（无线路由器）与打印机开始进行无线网络连接，连接过程大概需要2分钟。连接成功后打印机的Wi-Fi灯蓝灯常亮 。

若超过2分钟没有建立好连接，打印机LCD面板返回就绪状态，Wi-Fi灯灭 ，Wi-Fi Protected Setup连接失败。若需要重新连接，请重复以上第3-4步骤。

| 注： | •Wi-Fi Protected Setup连接成功后，若您希望通过无线网络方式进行打印，请安装驱动。安装方式请选择“已连接至网络的打印机”（Windows系统请参阅第3.1.3.章，Mac系统请参阅第3.2.2.3.章）。

4.2.2 .Wi-Fi热点连接模式

您可以不使用接入点（无线路由），将无线客户端（包括具有无线网络功能的计算机和移动设备）与无线网络打印机建立连接。

4.2.2.1.前期准备事项

1.具有无线网络功能的打印机。

2.无线客户端（包括具有无线网络功能的计算机和移动设备）。

4.2.2.2. Wi-Fi热点连接方法

1.打开打印机电源。

2.按下打印机控制面板"菜单键" －"菜单设置" －"网络设置"－ "Wi-Fi热点"－ "开启"，打开打印机的Wi-Fi热点。

3.按下打印机控制面板"菜单键"－"打印信息报告" －"网络配置信息页"，请打印"网络配置信息页"并查看打印机无线热点的"SSID"和"密码"。

| 注： | • Wi-Fi热点默认为关闭。 • 您还可以通过内嵌Web服务器打开打印机的Wi-Fi热点（参阅第5.2.2.1.章）。

4.开启计算机或移动设备。

5.1.使用计算机连接

1）Windows系统：点击计算机桌面右下角的 ，连接打印机的无线热点。

2）Mac系统：点击桌面右上角的 ，连接打印机的无线热点。

| 注： | • 若您希望计算机通过无线网络方式进行打印，请安装驱动。安装方式请选择“已连接至网络的打印机”(Windows系统请参阅第3.1.3.章，Mac系统请参阅第3.2.2.3.章）。

5.2.使用移动设备连接

1）设置移动设备的无线连接。如何设置，请参阅您所使用的移动设备的用户手册或咨询您的移动设备制造商。

2）移动设备与打印机成功建立连接后，如何打印，请参阅第6章。

4.3.关闭无线网络

打印机通过接入点（无线路由器）连接到无线网络，Wi-Fi灯蓝灯常亮 。若要关闭无线网络，请按以下步骤进行操作：

1.确保打印机处于就绪状态。

| 注： | • 若打印机进入休眠状态，请按下打印机控制面板的任意按键，然后松开，再等待约3-6秒，打印机即被唤醒。

2.按打印机控制面板“菜单键” －“菜单设置”－“网络设置”－“无线网络设置”－“无线网络”－“关闭”，关闭无线网络， Wi-Fi灯灭 。

| 注： | • 您还可通过内嵌Web服务器关闭无线网络（参阅第5.2.2.1.章）。

4.4.无线网络设置常遇问题

1．未找到打印机

• 计算机、接入点（无线路由器）或打印机电源是否已打开。

• 计算机和打印机之间是否已连接了USB线。

• 打印机是否支持无线网络连接。

2．网络连接时，找不到网络名（SSID）

• 检查接入点（无线路由器）的电源开关是否已打开。

• 打印机找不到您选择或输入的接入点（无线路由器）的网络名称 (SSID)，请检查接入点上的网络名称（SSID）并尝试重新连接。

• 每当接入点（无线路由器）的配置发生变化时，您必须重新设置打印机的无线网络。

3．连接失败

• 请检查接入点（无线路由器）和打印机的安全模式、密码是否正确。

• 计算机无法连接打印机的无线热点，请检查打印机电源是否已打开。

• 检查打印机周围的无线接收。如果路由器远离打印机或中间有障碍，可能影响信号的接收。

• 关闭接入点（无线路由器）和打印机的电源，然后再重新启动。

4.如果在网络中使用打印机时出现问题，请检查以下几方面：

• 关闭计算机、接入点（无线路由器）和打印机的电源，然后再重启。

• 检查防火墙软件是否封锁通信。如果计算机和打印机连接在同一网络中却搜索不到，可能是因为防火墙软件封锁了通信。请参阅防火墙软件的用户指南，将防火墙关闭，然后重新尝试搜索打印机。

• 检查打印机 IP 地址的分配是否正确。您可以打印打印机的网络配置信息页来检查 IP地址。

| 注： | • 有关接入点（无线路由器）的信息，请参阅其用户指南或咨询其制造商。