4. Configuration réseau (pour les modèles d'imprimante qui prennent en charge les fonctions réseau câblé/sans fil)

4.1. Configuration réseau câblé (pour les modèles d'imprimantes qui prennent en charge les fonctions réseau câblé)

Les imprimantes qui prennent en charge l'impression en réseau câblé peuvent être connectées au réseau LAN ou WAN. Dans ce cas, l'imprimante fonctionne via une connexion réseau câblé.

Dans cette configuration, l'imprimante est directement connectée au réseau et vous pouvez la configurer afin de permettre à tous les ordinateurs du réseau d'imprimer directement sur celle-ci et de partager l'impression dans le réseau.

Avant de démarrer l'imprimante, connectez le câble réseau au port réseau de l'imprimante, puis vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur se trouvent dans le même environnement réseau pour connecter directement l'imprimante au réseau. Pour plus d'informations, consultez le chapitre 3.

4.2. Configuration réseau sans fil (pour les modèles d'imprimantes qui prennent en charge les fonctions réseau sans fil)

Pour les modèles d'imprimantes qui prennent en charge la fonction Wi-Fi, vous pouvez connecter l'imprimante au réseau sans fil via « Wi-Fi Protected Setup », « Configuration de serveur Web » ou « Outil de configuration Wi-Fi ».

| Mode Poste de travail sans fil L'imprimante communique avec le périphérique sans fil par le biais d'un point d'accès.

| Remarque : | • L'imprimante peut se connecter simultanément au réseau filaire et au réseau sans fil.

4.2.1. Wi-Fi Protected Setup

Si le routeur sans fil auquel l'imprimante va être connectée prend en charge la fonction Wi-Fi Protected Setup, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'ordinateur. Il suffit d'utiliser le bouton « Wi-Fi » sur le panneau de commande de l'imprimante pour effectuer la connexion entre l'imprimante et le réseau sans fil.

Méthode de configuration : Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur le bouton « Wi-Fi » pendant deux secondes environ pour lancer Wi-Fi Protected Setup ; le voyant du bouton « Wi-Fi » clignote. Appuyez sur le bouton WPS sur le routeur sans fil, 2 minutes après le lancement ; l'imprimante se connecte au réseau sans fil.

| Remarque : | • Le point d'accès (ou le routeur sans fil) doit prendre en charge Wi-Fi Protected Setup.

4.2.2. Configuration via l'outil de configuration Wi-Fi

L'outil de configuration Wi-Fi est un logiciel qui permet de définir l'identificateur SSID, la méthode de chiffrement et le mot de passe de l'imprimante. Utilisez le câble USB pour connecter l'imprimante à l'ordinateur, puis lancez l'outil de configuration de réseau sans fil Pantum sur votre ordinateur et réalisez la configuration de réseau sans fil sur l'imprimante.

Ouvrez l'outil de configuration Wi-Fi depuis le package d'installation du pilote. Les étapes sont les suivantes :

4.2.2.1. Système Windows

1) Détecter la carte réseau sans fil

L'outil de configuration Wi-Fi peut chercher le réseau sans fil automatiquement en utilisant la carte réseau sans fil de l'ordinateur. Si l'ordinateur ne dispose pas d'une carte réseau sans fil, l'option permettant de saisir manuellement le SSID est automatiquement cochée sur la page de la liste des réseaux sans fil. Passez à l'étape 3 dans ce cas.

2) Liste des réseaux sans fil

Après le lancement de l'outil de configuration, la liste des réseaux détectés par le programme de configuration de réseau sans fil s'affiche pour vous permettre de sélectionner le réseau sans fil.

| Remarque : | • Après avoir lancé l'outil de configuration, la liste des réseaux s'affiche avec les informations trouvées par le programme (nom du réseau sans fil, par exemple trié en fonction de son SSID). Vous pouvez sélectionner un élément de la liste, puis double-cliquer ou cliquer sur Suivant pour accéder à l'interface de saisie des informations. • « Saisir l'identificateur SSID manuellement » : cliquez pour accéder à l'interface de saisie manuelle du SSID (étape 3). • « Actualiser » : nouvelle recherche des informations de réseau sans fil. • « Suivant » : entrée dans l'interface d'entrée des informations. • « Annuler » : l'invite d'annulation s'affiche si vous cliquez sur ce bouton, comme indiqué ci-dessous (cliquez sur « OK » pour quitter ; autrement, l'interface d'origine reste affichée).

3) Saisir manuellement le SSID

Cliquez sur « Saisir l'identificateur SSID manuellement » pour afficher l'interface de saisie manuelle du SSID.

Dans la barre SSID, entrez le SSID de l'imprimante à connecter.

Cliquez sur Imprimer Page d'informations réseau sans fil pour imprimer la liste des réseaux sans fil détectés par l'imprimante.

| Remarque : | • Si l'imprimante avec la configuration en cours est en train d'imprimer, la fenêtre d'erreur suivante s'affiche.

4) Configuration de la saisie des informations

Dans l'interface de saisie des informations, vous pouvez définir les informations relatives au réseau sans fil.

| Remarque : | • Il existe trois types de modes sécurisés : Aucun, WEP et WPA/WPA2. Lorsque le type Aucun est sélectionné, le champ du mot de passe est masqué. Cela signifie qu'aucun mot de passe n'est nécessaire lors de la connexion au SSID fourni. Un mot de passe WEP comprend de 1 à 26 caractères, et un mot de passe WPA/WPA2 comprend de 8 à 64 caractères. • L'option d'affichage du mot de passe est désactivée par défaut. Lorsqu'elle est cochée, le mot de passe saisi s'affiche en clair ; il n'est pas remplacé par des astérisques.

Si l'imprimante avec la configuration en cours est en train d'imprimer, la fenêtre d'erreur suivante s'affiche.

5) Configuration réalisée

Après avoir réalisé les étapes ci-dessus, l'interface des résultats de configuration du réseau sans fil s'affiche. Le résultat de la configuration s'affiche.

Si la configuration du réseau sans fil de l'imprimante est réussie, l'interface suivante s'affiche :

Le message suivant apparaît si l'imprimante n'est pas connectée à l'ordinateur : « Veuillez utiliser le câble USB fourni pour connecter votre imprimante à l'ordinateur. »

Cliquez sur « Suivant » ; le programme recherche automatiquement les imprimantes connectées au PC. Si la recherche des modèles d'imprimantes pris en charge par le PC échoue, l'interface en cours reste affichée. Si des modèles pris en charge sont détectés, le message « Tentative de création d'une connexion sans fil avec l'imprimante » s'affiche.

Le message suivant s'affiche si l'imprimante ne parvient pas à appliquer la configuration en utilisant le réseau sans fil fourni :

« L'imprimante n'est pas parvenue à se connecter à un réseau sans fil avec les informations d'authentification fournies. Pour saisir de nouveau les informations d'authentification, cliquez sur Précédent. »

Le message suivant s'affiche si l'imprimante est capable d'appliquer la configuration en utilisant le réseau sans fil fourni, et si l'ordinateur ne prend pas en charge le réseau sans fil :

« L'imprimante est parvenue à connecter à un réseau sans fil avec les informations d'authentification fournies. Cependant, l'ordinateur n'est pas capable de communiquer avec l'imprimante ».

4.2.2.2. Configuration de système Mac

Les systèmes d'exploitation suivants sont compatibles : Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9,10.10 et 10.11.

1) Détecter la carte réseau sans fil

L'outil de configuration Wi-Fi peut chercher le réseau sans fil automatiquement en utilisant la carte réseau sans fil de l'ordinateur. Si l'ordinateur ne dispose pas de carte réseau sans fil, l'option permettant de saisir manuellement le SSID est automatiquement cochée sur la page de la liste des réseaux sans fil. Passez à l'étape 3 dans ce cas.

2) Liste des réseaux sans fil

Après le lancement de l'outil de configuration, la liste des réseaux détectés par le programme de configuration de réseau sans fil s'affiche pour vous permettre de sélectionner le réseau sans fil.

| Remarque : | • Après avoir lancé l'outil de configuration, la liste des réseaux s'affiche avec les informations trouvées par le programme (nom du réseau sans fil, par exemple trié en fonction de son SSID). Vous pouvez sélectionner un élément de la liste, puis double-cliquer ou cliquer sur Suivant pour accéder à l'interface de saisie des informations. • « Saisir l'identificateur SSID manuellement » : cliquez pour accéder à l'interface de saisie manuelle du SSID (étape 3). • « Actualiser » : nouvelle recherche des informations de réseau sans fil. • « Suivant » : entrée dans l'interface d'entrée des informations. • « Annuler » : l'invite d'annulation s'affiche si vous cliquez sur ce bouton, comme indiqué ci-dessous (cliquez sur « OK » pour quitter ; fait disparaître l'interface d'origine) :

3) Saisir manuellement le SSID

Cliquez sur « Saisir l'identificateur SSID manuellement » pour afficher l'interface de saisie manuelle du SSID.

SSID : entrez l'identificateur SSID (Service Set Identifier) du réseau auquel l'imprimante doit se connecter. La longueur maximale est de 32 caractères.

Imprimer Page d'informations réseau sans fil : permet d'imprimer la liste des réseaux sans fil détectés par l'imprimante.

Suivant : entrée dans l'interface d'entrée des informations.

| Remarque : | • Si l'imprimante avec la configuration en cours est en train d'imprimer, la fenêtre d'erreur suivante s'affiche.

4) Configuration de la saisie des informations

Dans l'interface de saisie des informations, vous pouvez définir les informations relatives au réseau sans fil.

| Remarque : | • Il existe trois types de modes sécurisés : Aucun, WEP et WPA/WPA2. Lorsque le type Aucun est sélectionné, le champ du mot de passe est masqué. Cela signifie qu'aucun mot de passe n'est nécessaire lors de la connexion au SSID fourni. Un mot de passe WEP comprend de 1 à 26 caractères, et un mot de passe WPA/WPA2 comprend 8 à 64 caractères. • L'option d'affichage du mot de passe est désactivée par défaut. Lorsqu'elle est cochée, le mot de passe saisi s'affiche en clair ; il n'est pas remplacé par des astérisques.

Si l'imprimante avec la configuration en cours est en train d'imprimer, la fenêtre d'erreur suivante s'affiche.

5) Configuration réalisée

Après avoir réalisé les étapes ci-dessus, l'interface des résultats de configuration du réseau sans fil s'affiche. Le résultat de la configuration s'affiche.

Si la configuration du réseau sans fil de l'imprimante est réussie, l'interface suivante s'affiche :

Le message suivant apparaît si l'imprimante n'est pas connectée à l'ordinateur : « Veuillez utiliser le câble USB fourni pour connecter votre imprimante à l'ordinateur. »

Cliquez sur « Suivant » ; le programme recherche automatiquement les imprimantes connectées au PC. Si la recherche des modèles d'imprimantes pris en charge par le PC échoue, l'interface en cours reste affichée. Si des modèles pris en charge sont détectés, le message « Tentative de création d'une connexion sans fil avec l'imprimante » s'affiche.

Le message suivant s'affiche si l'imprimante ne parvient pas à appliquer la configuration en utilisant le réseau sans fil fourni :

« L'imprimante n'est pas parvenue à se connecter à un réseau sans fil avec les informations d'authentification fournies. Pour saisir de nouveau les informations d'authentification, cliquez sur Précédent. »

Le message suivant s'affiche si l'imprimante est capable d'appliquer la configuration, en utilisant le réseau sans fil fourni, et si l'ordinateur ne prend pas en charge le réseau sans fil :

« L'imprimante est parvenue à se connecter à un réseau sans fil avec les informations d'authentification fournies. Cependant, l'ordinateur n'est pas capable de communiquer avec l'imprimante. »

Si l'imprimante peut appliquer la configuration avec le réseau sans fil fournit et que le PC prend en charge ce réseau, le message suivant s'affiche :

« L'imprimante est parvenue à se connecter à un réseau sans fil avec les informations d'authentification fournies. »

4.2.3. Configuration via le serveur Web

Vous pouvez utiliser le serveur Web intégré de l'imprimante pour configurer un réseau sans fil.

1. Imprimez la page des informations sur le réseau, puis identifiez l'adresse IP de l'imprimante.

2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans la barre d'adresse du navigateur Web pour accéder au serveur Web intégré de l'imprimante. Cliquez sur « Paramètres » ; la page ci-dessous s'affiche :

3. Cliquez sur « Réseau sans fil » pour accéder à l'interface de configuration de réseau sans fil.

4.2.4. Activation/Désactivation du périphérique sans fil

Si vous voulez déconnecter l'imprimante du réseau sans fil, vous pouvez désactiver la fonction sans fil de l'imprimante via le bouton Menu sur le panneau de commande.

1) Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.

2) Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner l'option « 3. Régl. réseau » et appuyez sur « OK ».

3) Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner l'option « 2. Config. ss fil » et appuyez sur « OK ».

4) Sélectionnez l'option « 1. Réseau ss fil » et appuyez sur « OK » pour sélectionner l'option « 1. Fermer », puis de nouveau sur « OK » pour désactiver le réseau sans fil.

Une fois le réseau sans fil désactivé, le voyant du bouton Wi-Fi sur le panneau de commande s'éteint.

4.3. Définir l'imprimante du réseau

Vous pouvez contrôler les paramètres de réseau via le serveur Web intégré de l'imprimante ou le panneau de commande de cette dernière.

4.3.1. Paramètres du serveur Web

4.3.1.1. Afficher le serveur Web ou modifier les paramètres réseau

Vous pouvez utiliser le serveur Web intégré pour consulter ou modifier les paramètres IP.

1. Imprimez la page des informations sur le réseau, puis identifiez l'adresse IP de l'imprimante.

| Remarque : | • Pour imprimer la page des informations réseau du produit, consultez le chapitre 1.

Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans la barre d'adresse du navigateur Web pour accéder au serveur Web intégré de l'imprimante. La page ci-dessous s'affiche :

| Remarque : | • Cette imprimante prend en charge le protocole d'application HTTP. Vous pouvez utiliser l'accès chiffré sécurisé en tapant https://xxxx… dans l'explorateur Web.

2. Elle contient la colonne « Paramètres » où figurent les paramètres réseau et les paramètres de l'imprimante. Pour les paramètres réseau, vous pouvez définir les paramètres de protocole de réseau, le réseau sans fil, la zone d'accès Wi-Fi, etc. Pour les paramètres d'imprimante, vous pouvez définir les paramètres des préférences d'impression, des informations d'e-mail et d'autres informations de configuration.

4.3.1.2. Définir ou modifier le mot de passe de connexion dans la page Web

Vous pouvez gérer et contrôler l'imprimante via les paramètres de gestion utilisateur.

Étapes :

1. Pour ouvrir le serveur Web intégré, veuillez vous connecter. La page de connexion se présente comme suit :

| Remarque : | • Le nom d'utilisateur par défaut de l'imprimante est « admin » et le mot de passe initial est « 000000 ».

2. Cliquez sur l'onglet « Gestion des utilisateurs » pour exécuter les opérations correspondantes.

3. Entrez le nouveau mot de passe dans la zone Mot de passe et dans la zone de confirmation du mot de passe.

4. En bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Modifier pour enregistrer les paramètres.

4.3.1.3. Adresse IP

L'adresse IP de l'imprimante peut être définie automatiquement via la fonction DHCP, mais vous pouvez également la spécifier manuellement.

Paramétrage automatique

La fonction de paramétrage automatique DHCP est par défaut activée.

1. Connectez l'imprimante au réseau par le biais d'un câble réseau, puis terminez les tâches préliminaires pour le démarrage.

2. L'imprimante recevra automatiquement l'adresse IP attribuée par le serveur. Elle pourra être utilisée quelques minutes plus tard.

| Remarque : | • Si DHCP ne permet pas d'obtenir automatiquement une adresse IP, l'imprimante utilise automatiquement l'adresse IP par défaut : 169.254.1.1. • En raison des caractéristiques de DHCP, l'adresse IP de l'imprimante, qui est automatiquement attribuée par le réseau, peut varier si l'imprimante n'a pas été utilisée pendant une longue période ou que le point d'accès au réseau change. Dans ce cas, la connexion à l'imprimante échoue. Il est recommandé que l'adresse IP attribuée automatiquement par le réseau soit liée à l'adresse MAC de l'imprimante lorsque la fonction DHCP est activée.

Paramétrage manuel

Entrez l'adresse IP dans la barre d'adresse du navigateur Web afin d'ouvrir le serveur Web intégré.

1. Cliquez sur Paramètres dans la barre de navigation pour ouvrir la page Paramètres.

2. Sélectionnez Paramètres réseau - Paramètres IPv4.

3. Définissez le mode d'attribution d'adresse IP (Manuel), l'adresse IP, puis le masque de sous-réseau. Les autres informations sont facultatives.

4. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

| Remarque : | • Vous pouvez utiliser le serveur Web intégré pour modifier le mode d'attribution d'adresse IP (automatique ou manuel). • Pour restaurer tous les paramètres de l'imprimante, vous pouvez restaurer les paramètres définis en usine. Consultez également le chapitre 6 pour réaliser des opérations spécifiques.

4.3.2. Paramètres du panneau de configuration

Vous pouvez définir le réseau câblé et le réseau sans fil via le menu Panneau de configuration.

4.3.2.1. Paramètres réseau

Vous pouvez définir l'état du réseau par le biais des paramètres réseau.

1) Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.

2) Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner l'option « 3. Régl. réseau » et appuyez sur « OK ».

3) Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner « 1. Config câblée » et appuyez sur « OK ». Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner « 1. IPv4 » ou « 2. IPv6 ».

4) Appuyez sur latouche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner « 2. Config ss fil » et sur « OK ». Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner « 1. Réseau ss fil » ou « 2. Mode PIN WPS ».

4.3.2.2. Informations de réseau>

Les utilisateurs peuvent vérifier l'état du réseau par le biais des Informations réseau.

1) Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.

2) Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner l'option « 4. Info réseau » et appuyez sur « OK ».

3) Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner « 1. Info câblée », « 2. Info ss fil » ou « 3. Info PA WiFi ».

4) Sélectionnez l'option « 1. Info câblée » et appuyez sur « OK ». Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner « 1. Adresse IP », « 2. Masque ss-rés » ou « 3. Point d'accès ».

5) Sélectionnez l'option « 2. Info ss fil » et appuyez sur « OK ». Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner « 1. Etat connex », « 2. Adresse IP », « 3. Masque ss rés », « 4. Point d'accès », « 5. Canal » ou « 6. SSID ».

6) Sélectionnez l'option « 3. Info PA WiFi » et appuyez sur « OK ». Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner « 1. Statut », « 2. Nom appareil », « 3. Adresse IP », « 4. Mot de passe », « 5. Canal » ou « 6. Périphérique connecté ».