8. 打印

8.1. 打印功能

您可以通过在打印首选项中各种属性的设置实现如下打印功能。

功能 | 图示
自动双面打印 |
逐份打印 |
逆序打印 |
多页合一 |
海报打印（仅适用于 Windows 系统 ） |
缩放打印 |
自定义尺寸 |

| 注： | • 您可以在多页合一中选择 2x2 海报打印，实现海报打印功能。 • 您可以打开打印首选项，点击帮助按钮，查看具体的功能解释。如何打开帮助文档，请参阅第8.7.章。

8.2. 打印设置

发送打印作业前，可通过以下2种方式设置打印参数（如纸张类型、纸张尺寸和纸张来源）。

操作系统 | 临时更改打印作业的设置 （以Word 2010为例） | 永久更改默认设置 （以PDF为例）
Windows 7 | 1.点击文件菜单－打印－选择打印机－打印机属性（具体步骤因操作系统不同而有差异）。 | 1.点击开始菜单－控制面板－设备和打印机。 2.右键点击打印机图标，选择打印首选项。
Macintosh OS X | 1.点击文件菜单－打印。 2.在弹出的窗口更改设置。 | 1.点击文件菜单－打印。 2.在弹出的窗口更改设置，点击保存预设置。 3.每次进行打印时，必须选择预设置，否则按默认设置进行打印。

| 注： | • 应用软件设置优先级高于打印机设置。

8.3.取消打印

在打印过程中，若要取消作业，请按打印机控制面板的“取消键”。

8.4.纸盒与纸张类型/纸张尺寸的对应关系

纸盒 | 控制面板 | 拨盘
支持的纸张类型 | 支持的纸张尺寸 | 支持的纸张尺寸
多功能纸盒 | 自动*、普通纸、厚纸、透明胶片纸、卡片纸、标签纸、信封纸、薄纸 | 自动*、A4、Letter、Legal、Folio、Oficio、 Statement、Executive、JIS B5、ISO B5、A5 、A5 L、A6、B6、Monarch Env、DL Env、 C5 Env、NO.10 Env、C6 Env、Jap Postcard、 Postcard、Yougata2、Nagagata3、Younaga3、 Yougata4、Long Paper（1.2m）、ZL、16K、Big 16K、32K、Big 32K。 | 无拨盘
标准纸盒 | 自动*、普通纸、薄纸 | 自动*、Folio、Oficio、Executive、ISO B5、A5 L、A6、B6、16K、Big 16K、32K、Big 32K。 | *（自动）、A5、A4、LTR、LGL、STA、B5。
选配纸盒 | 自动*、普通纸、薄纸 | 自动*、Folio、Oficio、Executive、ISO B5、16K、Big 16K。 | *（自动）、A5、A4、LTR、LGL、STA、B5。

| 注： | • 若打印机端纸盒的纸张尺寸、纸张类型和拨盘设置为“自动”时，则不对打印作业计算机端的纸张尺寸和纸张类型设置进行匹配检测。反之，设置为非“自动”时，会进行匹配检测。 • 若打印作业计算机端设置的纸张尺寸、纸张类型和纸张来源，与打印机端对应纸盒的纸张尺寸和纸张类型相匹配，则作业正常打印。若不匹配，打印机控制面板有相应提示。 • 若打印作业计算机端设置的纸张尺寸、纸张类型和纸张来源，与打印机端多个纸盒设置相匹配时，打印机抽取纸张的顺序依次为：多功能纸盒 > 标准纸盒 > 选配纸盒。

8.4.1.纸张类型

您可以通过打印机的控制面板，设置多功能纸盒/标准纸盒/选配纸盒的纸张类型。

| 注： | • 多功能纸盒/标准纸盒/选配纸盒支持的纸张类型，请参阅第8.4.章。

8.4.1.1.控制面板纸张类型设置

1.按控制面板的“菜单键”，按“方向键”，选择“纸盒设置”。

2.按“OK键”，进入“纸盒设置界面”，按“方向键”，选择需要设置的纸盒。

3.按“OK键”，进入“设置界面”，按“方向键”，选择“纸张类型”。

4.按“OK键”，进入“纸张类型界面”。

5.按“方向键”，选择需要设置的选项。再按“OK键”，设置选项。

| 注： | • 请确保纸张类型设置，与纸盒放置的纸张类型相匹配。

8.4.2.纸张尺寸

您可以通过打印机的控制面板和对应的纸盒拨盘，设置多功能纸盒/标准纸盒/选配纸盒的纸张尺寸。

| 注： | • 多功能纸盒/标准纸盒/选配纸盒支持的纸张尺寸，请参阅第8.4.章。

8.4.2.1.控制面板纸张尺寸设置

1.按控制面板的“菜单键”，按“方向键”，选择“纸盒设置”。

2.按“OK键”，进入“纸盒设置界面”，按“方向键”，选择需要设置的纸盒。

3.按“OK键”，进入“设置界面”，按“方向键”，选择“纸张尺寸”。

4.按“OK键”，进入“纸张尺寸界面”。

5.按“方向键”，选择需要设置的选项。再按“OK键”，设置选项。

| 注： | • 请确保纸张尺寸设置，与纸盒放置的纸张尺寸相匹配。

8.4.2.2.纸盒拨盘纸张尺寸设置

您可以通过打印机的纸盒拨盘，设置标准纸盒/选配纸盒的纸张尺寸。

以下以标准纸盒为例进行操作说明：

1.将标准纸盒从打印机中拉出。

2.拨动纸盒拨盘，选择您需要的纸张尺寸。

3.放入纸张，将标准纸盒装入打印机。

| 注： | • 请确保纸盒拨盘的纸张尺寸设置，与纸盒放置的纸张尺寸相匹配。

8.5. 打印方式

本机可进行标准纸盒打印、多功能纸盒打印和选配纸盒打印。若多功能纸盒有打印介质，则优先打印多功能纸盒内的打印介质。本机优先顺序为：多功能纸盒＞标准纸盒＞选配纸盒。

8.5.1. 标准纸盒打印

在打印前，请确保标准纸盒中已装入相应数量的介质。

| 注： | • 有关装纸注意事项，请参阅第2章。

8.5.2. 多功能纸盒打印

当您将纸张放入多功能纸盒时，本机将自动从多功能纸盒进纸打印。

| 注： | • 多功能纸盒可以用来打印特殊纸张，如信封、透明胶片等，我们建议一次仅放一张纸。 • 有关在多功能纸盒中装纸，请参阅第 2 章。 • 若您设置的纸张尺寸为Long Paper，打印前请打开打印机后盖，使打印纸张从打印机后端排出。打印时，一次只能放置1页纸张。

8.5.3. 选配纸盒打印

8.5.3.1. 选配纸盒安装

1. 请确保打印机本体与选配纸盒正确放置，如下图所示。

2. 将电源线插入打印机本体，打开电源

| 注： | • 安装或移走选配纸盒时，请断开打印机电源。 • 选配纸盒安装完成后，打印过程中请勿抬起本体，否则将会造成选配纸盒通信失败。用户需要重新开机恢复错误。

3. 在操作系统的“设备和打印机”界面，打开“打印机属性”，点击“辅助设置”，在“可安装选项”中选择“已安装”，完成选配纸盒安装，如图所示。

4. 当打印机的多功能纸盒和标准纸盒无纸时，或者用户设置纸张来源为“选配置纸盒1/2”，打印机将会从选配纸盒进纸完成打印作业。

| 注： | • 选配纸盒最多能放入 550 页 80 g/m² 普通纸。 • 请确保选配纸盒与打印机本机正常安装。

8.5.3.2. 选配纸盒拆卸

1. 长按打印机电源键，关闭电源。

2. 双手抬起打印机本体，移走选配纸盒。

| 注： | • 拆卸选配纸盒时，请确保打印机电源已关闭。

8.6. 自动双面打印

1. 本机驱动程序支持普通纸的自动双面打印。自动双面打印支持的纸张大小：A4、Letter、Legal、Oficio、Folio。

| 注： | • 如果纸张薄，可能会起皱。 • 如果纸张卷曲，将其恢复平整然后放回纸盒中。 • 某些纸张介质不适于自动双面打印，尝试自动双面打印可能会损坏打印机。 • 如果一次放入标准纸盒的纸张超过 250 张，将会出现卡纸或不进纸现象。 • 自动双面打印不支持海报打印。 • 有关装纸，标准纸盒打印的介质类型，请参阅第2章。 • 有关如何处理卡纸，请参阅第10.1.章。

2. 本机支持标准纸盒自动双面打印、多功能纸盒自动双面打印、选配纸盒自动双面打印。

1) 标准纸盒自动双面打印

在打印前，请确保标准纸盒中已装入相应数量的介质。

2) 多功能纸盒自动双面打印

从多功能纸盒中进纸，进行自动双面打印。

当您将纸张放入多功能纸盒时，本机将优先选择多功能纸盒中的打印纸张。

| 注： | • 多功能纸盒可实现自动双面打印，但是最多只能放置 60 页纸张，且使用推荐的打印纸张类型。 • 多功能纸盒支持普通纸的自动双面打印。

3) 选配纸盒自动双面打印

在打印前，请确保选配纸盒中已装入相应数量的介质，且标准纸盒和多功能纸盒中无介质；或者用户设置纸张来源为选配纸盒。

| 注： | • 选配纸盒仅支持普通纸的自动双面打印，请不要放入特殊打印介质。

自动双面打印，操作步骤如下（本章节适用于 Windows 系统）

1. 从应用程序（如记事本）打开要打印的打印作业。

2. 从“文件”菜单中选择“打印”。

3. 选择相应型号的奔图打印机。

4. 单击“首选项”或“属性”，进行打印配置。

5. 选择“基本”选项卡的“双面打印”，根据需要选择“长边”或“短边”。

6. 单击“确定”，完成打印设置。点击“打印”，即可实现自动双面打印。

| 注： | • 建议抬起托纸板避免已打印纸张从出纸托盘中滑出。如果您选择不抬起托纸板，我们建议立即取走从本机中输出的已打印纸张。 • 在打印过程中，打印机将自动调整页面文字的方向。

8.7. 打开帮助文档

您可以打开“打印首选项”，点击“帮助”按钮（仅适用于 Windows 系统）。帮助文档中有打印机的使用指南，可通过使用指南了解打印的相关设置信息。