5. Web伺服器

您可以通過內嵌Web伺服器，管理印表機的設置。

5.1.使用協定

1.有線IP配置-IPv4

IPv4是互聯網協定的第四版，也是第一個被廣泛使用，構成現今互聯網技術的基礎協議。您可以使用內嵌Web伺服器更改IPv4位址、子網路遮罩和閘道地址（請參閱第4.1.1.章）。

2.IPv6

IPv6是互聯網協定的第六版，也被稱作下一代互聯網協定，它是由IETF設計的用來替代現行的IPv4協定的一種新的IP協定。印表機支援IPv6協定，預設為啟用（請參閱第4.1.2.章）。

3.RAW/LPD

TCP/IP網路中廣泛應用的列印協定。該協議實現了互動式資料傳輸。印表機支援RAW/LPD協定，預設為啟用。

4.SNMP

簡單網路管理協定（SNMP）用於管理電腦、路由器和無線網路印表機等網路設備。印表機支援SNMPv1/SNMPv2協定，預設為啟用。

5.SMTP

簡單郵件傳輸協定 (SMTP) 是 Internet 上的電子郵件發送標準。SMTP 是一種相對簡單的文本協定，它指定了一個或多個資訊接收人，然後將此資訊文本發送出去。它是一個用戶端到伺服器的協定，可以將郵件資訊從用戶端發送至伺服器。

6.Bonjour

Bonjour也稱為零配置聯網，能自動發現IP網路上的電腦、設備和服務。印表機支援Bonjour協定，預設為啟用。

7.SSL/TLS

SSL/TLS在傳輸層對網路連接進行加密，為資料通訊提供安全支援。提供生成/安裝/卸載TLS證書。

5.2. 如何使用Web伺服器管理印表機

5.2.1. 訪問內嵌Web 伺服器

1.打開印表機和電腦電源。

2.將印表機連接到網路，確保印表機與電腦處於同一網路。

| 附註： | • 若您的印表機為有線網路機型，使用網線連接到印表機網路介面，將印表機連接到有線網路。 • 若您的印表機為無線網路機型，可通過無線網路配置工具或Wi-Fi Protected Setup配置方式，將印表機連接到無線網路（請參閱第4.2.1.章）。

3.在電腦打開Internet Explore等流覽器，在位址欄中輸入印表機的IP位址（例http://192.168.1.100），然後按“回車鍵”。

列印“網路配置資訊頁”並查看印表機的“IP 位址”（請參閱第1.5.章）。

| 附註： | • 建議Windows用戶使用Microsoft Internet Explorer 8.0（或更高版本）或Firefox 1.0（或更高版本），Mac用戶使用Safari 4.0（或更高版本）。無論您使用何種流覽器，請確保始終啟用JavaScript和Cookies。如果使用其他網路流覽器，請確保其與HTTP 1.0和HTTP 1.1相容。 • 如果電腦不能訪問印表機內嵌的Web伺服器，可能是電腦和印表機不在同一網路中，請檢查您的網路環境或諮詢您的網路系統管理員。

4.點擊登錄選項，輸入用戶名和密碼（預設使用者名為“admin”，初始密碼為“000000”），點擊“登錄”。

| 附註： | • 出於安全原因，奔圖列印建議您更改預設密碼，您可以進入“使用者管理”介面進行修改。

5.2.2.使用Web伺服器管理印表機

您可以使用內嵌的Web伺服器，管理印表機。

1.可查看印表機的基本資訊，包括產品名稱、印表機狀態和粉盒狀態。

2.可配置印表機支援的網路通訊協定參數。

3.可配置印表機的無線網路連接，開啟/關閉無線網路和無線熱點。

4.可配置郵件伺服器用戶端，通過電子郵件通知方式管理印表機狀態。

5.2.2.1.無線設置

您可以通過無線設置頁面，設置印表機的“無線網路”、“無線IP配置”、“無線熱點”和“WPS”。設置前，請先登錄內嵌Web伺服器（如何登錄，參閱第5.2.1.章）。

開啟/關閉無線網路：

1.點擊“設置”－“網路設置”－“無線設置”－“無線網路”。

1）無線網路預設為開啟，若要關閉，選擇“關閉”選項框，再點擊“應用”。

2）若您需要配置無線網路，點擊搜索清單中需要連接的接入點（無線路由）的網路名（SSID），輸入金鑰，點擊“應用”。

無線IP配置：

只有開啟印表機的無線網路，內嵌Web伺服器才顯示“無線IP配置”。

1.點擊“設置”－“網路設置”－“無線設置”－“無線IP配置”。

1)DHCPv4默認為勾選。若要手動配置IP位址，請取消勾選DHCPv4核取方塊，輸入您需要配置的“IPv4位址”、“子網路遮罩”和“閘道地址”，點擊“應用”。

開啟/關閉無線熱點：

1.點擊“設置”－“網路設置”－“無線設置”－“無線熱點。

無線熱點默認為關閉，若要開啟，選擇“開啟”選項框，再點擊“應用”。

WPS設置：

1.點擊“設置”－“網路設置”－“無線設置”－“WPS”。

WPS默認為關閉。若要開啟，請選擇您需要的“WPS啟動方式”，點擊“應用”，並按照頁面提示進行操作。

5.2.2.2.機器設置

您可以通過機器設置頁面，添加郵寄地址通訊錄、設置電子郵件通知、設置休眠時間、恢復出廠設置。

5.2.2.2.1.配置電子郵件通知

若您配置了電子郵件通知，當印表機出現缺紙等異常狀態時，將會向您指定的郵箱位址發送郵件。

配置電子郵件通知前，您需要登錄內嵌Web伺服器（如何登錄，參閱第5.2.1.章）。

一.配置SMTP用戶端

1.點擊“設置”－“網路設置”－“協定設置”-“SMTP”。

2.在“SMTP”頁面，輸入SMTP伺服器位址、配置寄件者的郵箱登錄名和密碼，點擊“應用”。

二.添加收件人郵寄地址

1.點擊“設置”－“機器設置”－“通訊錄”。

2.點擊“添加”，輸入收件人姓名和電子郵箱，點擊“應用”。

三.設置電子郵件通知

1.點擊“設置”－“機器設置”－“電子郵件通知”。

2.點擊按鈕，在彈出的連絡人列表裡，選擇您希望添加的郵寄地址。

您也可以勾選“位址X”（如位址1），手動輸入您希望添加的收件人郵寄地址。

3.勾選您希望通知的郵寄地址和通知的內容，點擊“應用”。

5.2.2.2.2.休眠時間設置

印表機休眠時間默認為1分鐘，若您需要更改印表機的休眠時間，可通過內嵌Web伺服器（通過網路連接方式安裝的印表機）或印表機屬性介面進行設置（Windows系統使用USB線連接方式安裝的印表機）。

一、通過Web伺服器設置

1.登錄內嵌Web伺服器（如何登錄，參閱第5.2.1.章）。

2.點擊“設置”－“機器設置”－“系統”。

3.根據您的需要選擇休眠時間，點擊“應用”。

| 附註： | • 若您的印表機恢復出廠設置，休眠時間將自動恢復為1分鐘。

二、通過印表機屬性設置（僅支援Windows系統使用USB線連接方式安裝的印表機）

以下步驟適用於Windows 7系統，您的電腦螢幕資訊可能因作業系統的不同而有差異。

1.進入電腦的“開始功能表”－“控制台”－“查看設備和印表機”。

2.右鍵點擊印表機，在下拉式功能表，選擇“印表機屬性”。

3.進入“輔助設置”選項。

4.設置休眠時間，點擊“確定”。

5.2.2.3.通過Web伺服器恢復出廠設置

1.登錄內嵌Web伺服器（如何登錄，參閱第5.2.1.章）。

2.點擊“使用者管理”選項，再點擊“恢復出廠設置”，印表機自動重啟。

| 附註： | • 印表機恢復出廠設置後，管理員的用戶名恢復為admin，登錄密碼恢復為000000。 • 您還可以通過印表機控制台按鍵恢復出廠預設設置，參閱第7.4.章。