2. Papier et support d'impression

2.1. Caractéristiques du papier

P3500 Series | Bac d'entrée standard | Type de support | Papier ordinaire, fin
Format du support | Auto*, A4, Lettre, A5, Légal, Statement, B5, Folio, Oficio, Exécutif,ISO B5, A5 L, A6, B6, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K.
Grammage | 60~105 g/m²
Capacité maximale du plateau | 250 pages
Bac d'alimentation automatique polyvalent | Type de support | Papier ordinaire, papier épais, papier fin, film transparent, papier cartonné, étiquettes, enveloppes
Format du support | Auto*, A4, Lettre, Légal, Folio, Oficio, Statement, Exécutif, JIS B5,ISO B5, A5, A5 L, A6, B6, Env. Monarch, Env. DL, Env. C5, No.10 Env., Env C6, Carte postale japonaise, Carte postale, Yougata2, Nagagata3, Younaga3, Yougata4, Papier long (1,2 m), ZL, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K.
Grammage | 60~200 g/m²
Capacité maximale du plateau | 60 pages
Bac en option | Type de support | Auto*,Papier ordinaire, fin
Format du support | Auto*, A4, A5 bord court, JIS B5, IS0 B5, Lettre, Légal, Exécutif, Folio, Oficio, Statement, 16K, Big 16K.
Grammage | 60~105 g/m²
Capacité maximale du plateau | 550 pages (bac en option unique)
Capacité du bac de sortie | 150 pages

| Remarque : | • Il est recommandé d'utiliser du papier standard et du papier recyclé pour l'imprimante. • Il n'est pas recommandé d'utiliser de manière intensive des papiers spéciaux qui peuvent affecter la durée de vie de l'imprimante. • Les supports d'impression qui ne respectent pas les conseils fournis dans ce Guide de l'utilisateur peuvent générer des impressions de mauvaise qualité, des bourrages papier fréquents et une usure excessive de l'imprimante. • Les propriétés telles que le grammage, la composition, la texture et l'humidité, sont des facteurs importants qui affectent les performances de l'imprimante et la qualité des résultats. • Veuillez tenir compte des éléments suivants au moment de la sélection du support d'impression : 1. Effet d'impression souhaité : Le support d'impression sélectionné doit être adapté aux exigences des tâches d'impression. 2. Aspect lisse de la surface : la finesse de grain du support d'impression peut affecter la netteté de l'impression. 3. Des résultats insatisfaisants peuvent être obtenus avec des supports d'impression respectant les conseils d'utilisation indiqués. Cela peut être dû à un fonctionnement incorrect, une température et une humidité inappropriées ou à d'autres facteurs échappant au contrôle de Pantum. Avant d'acheter un support d'impression en grande quantité, assurez-vous que ce dernier respecte les spécifications indiquées dans ce Guide de l'utilisateur. 4. L'utilisation d'un support d'impression qui ne répond pas à ces spécifications peut endommager l'imprimante.

Principes d'utilisation du papier et des documents

• Les papiers et documents granuleux, concaves, convexes, tachés d'huile ou très lisses n'offrent pas de bonnes performances d'impression.

• Vérifiez que de la poussière ne s'est pas déposée sur le papier et que ce dernier ne comporte pas de particules duveteuses.

• Le papier doit être conservé à plat à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Description des papiers spéciaux

Cette imprimante prend en charge du papier d'impression spécial. Papiers spéciaux pris encharge : étiquettes, enveloppes, transparents, papiers épais, papiers fins, papiers cartonnés, etc. Le papier spécial doit êtrechargé dans le bac d'entrée polyvalent pour l'impression.

| Remarque : | • Lorsque vous utilisez du papier ou un support d'impression spécial, veillez à sélectionner le type et la taille de support correspondants dans les paramètres d'impression afin d'obtenir des résultats optimaux. • Vous pouvez charger jusqu'à 60 pages dans le bac d'entrée polyvalent lorsque vous utilisez un support spécial.

Veuillez observer les normes suivantes :

Types de support d'impression | Bonnes pratiques | Mauvaises pratiques
Étiquette | Utilisez exclusivement des feuilles d'étiquettes dont le papier doublure n'est pas découvert. Les étiquettes doivent être posées à plat lors de l'utilisation. Utilisez uniquement les étiquettes sur des feuilles entières. Nous ne garantissons pas que toutes les étiquettes du commerce respectent ces exigences. | Utiliser des étiquettes froissées, trouées ou endommagées.
Enveloppe | Les enveloppes doivent être chargées uniformément. | N'utilisez pas des enveloppes froissées, déchirées, collées ou endommagées. N'utilisez pas des enveloppes avec des trombones, des élastiques, des fenêtres ou matelassées. Utilisez des enveloppes avec des autocollants ou d'autres matériaux synthétiques.
Transparent | Utilisez uniquement des transparents adaptés aux imprimantes laser. | N'utilisez pas des supports d'impression transparents non adaptés aux imprimantes laser.
Papier épais, papier cartonné | Utilisez du papier épais uniquement si celui-ci est compatible avec les imprimantes laser et si son grammage répond aux spécifications de cette imprimante. | Utilisez du papier dont le grammage est supérieur à la spécification du support recommandé pour cette imprimante uniquement si le papier est adapté à cette imprimante.

2.2. Chargement du papier

2.2.1. Chargement du papier dans le bac d'entrée standard

1. Sortez complètement le bac d'entrée standard de l'imprimante.

2. Faites glisser le guide de longueur de papier et le guide de largeur de papier du bac d'entrée standard vers l'encoche de format de papier appropriée pour ajuster la longueur et la largeur du papier.

| Remarque : | • N'appliquez pas fortement les guides de longueur et de largeur de papier contre le papier afin de ne pas déformer ce dernier.

3. Déramez le papier avant de le charger afin d'éviter de créer un bourrage papier ou un problème d'alimentation papier, puis chargez le papier dans le bac, face d'impression tournée vers le bas. Le bac d'entrée standard peut contenir 250 pages (80 g/m²) maximum.

| Remarque : | • Le bac de l'imprimante est doté d'une « molette de type de papier » pour le format de papier fréquemment utilisé, qui peut être réglée de manière appropriée. Lorsque le type de papier utilisé pour l'impression est différent de celui défini par la molette, l'écran LCD de l'imprimante indique l'erreur « Papier incomp ». Dans ce cas, vous devez réinitialiser la molette pour résoudre le problème. • Pour les types de papiers indiqués sur la molette, définissez le format de papier sur le panneau de commande.

4. Soulevez le plateau de sortie pour éviter que le papier imprimé ne glisse et ne tombe.

| Remarque : | • Si vous chargez plus de 250 pages (80 g/m²) dans le bac standard, un bourrage papier se produit ou le papier ne peut pas être entraîné. • Si vous effectuez une impression recto, orientez la face à imprimer (face vierge) vers le bas.

2.2.2. Chargement du papier dans le bac d'entrée polyvalent

1. Soulevez le bac de sortie pour éviter que le papier imprimé ne glisse et ne tombe, ou retirez immédiatement le document imprimé à la fin de l'impression.

2. Ouvrez le bac d'alimentation polyvalent.

3. Faites glisser les guides du bac d'entrée polyvalent pour les ajuster sur les cotés du papier. N'appuyez pas trop fort pour éviter de créer un bourrage papier ou de désaligner le papier.

4. Placez le support d'impression (une enveloppe ou un transparent, par exemple) à deux mains dans le bac d'entrée polyvalent jusqu'à ce que la partie avant de l'enveloppe ou du transparent touche le rouleau de correction.

| Remarque : | • Lorsque vous chargez du papier dans le bac d'entrée polyvalent et que la source du papier est Sélect automatique ou Bac d'entrée polyvalent, l'impression s'effectue en priorité en utilisant le papier du bac d'entrée polyvalent. • Vous pouvez charger 60 feuilles dans le bac d'entrée polyvalent. • Chargez le support d'impression dans le bac d'entrée polyvalent, face imprimable tournée vers le haut. Lors du chargement, placez le papier dans le bac d'entrée polyvalent en présentant le haut du papier en premier. • Lorsque vous utilisez du papier imprimé, tournez la face à imprimer (face vierge) vers le haut. • Après l'impression, enlevez immédiatement le papier, les enveloppes ou les transparents. Si vous laissez le papier ou les enveloppes s'empiler, vous risquez de provoquer un bourrage papier ou un gondolement des supports.

2.2.3. Chargement du papier dans le bac en option

Des bacs en option peuvent être installés pour cette imprimante, chaque bac pouvant contenir 550 pages (80 g/m²) maximum. Si vous avez besoin de bacs en option, contactez le distributeur qui vous a vendu l'imprimante.

| Remarque : | • Pour l'installation du bac en option, consultez le chapitre 7.

1. Sortez complètement le bac d'entrée en option de l'imprimante.

2. Faites glisser le guide de longueur de papier et le guide de largeur de papier du bac vers l'encoche de format de papier appropriée pour ajuster la longueur et la largeur du papier.

| Remarque : | • N'appliquer pas fortement les guides de longueur et de largeur de papier contre le papier afin de ne pas déformer ce dernier. • Pour charger du papier de format Légal, appuyez sur le bouton de déverrouillage à l'arrière du bac afin de tirer son extension.

3. Déramez le papier avant de le charger afin d'éviter de créer un bourrage papier ou un problème d'alimentation papier, puis chargez le papier dans le bac, face d'impression tournée vers le bas. Le bac d'entrée en option peut contenir 550 pages (80 g/m²) maximum.

| Remarque : | • Le bac de l'imprimante est doté d'une « molette de type de papier » pour le format de papier fréquemment utilisé, qui peut être réglée de manière appropriée. Lorsque le type de papier utilisé pour l'impression est différent de celui défini par la molette, l'écran LCD de l'imprimante indique l'erreur « Bac Option 1 », « Papier incomp ». Dans ce cas, vous devez réinitialiser la molette pour résoudre le problème. • Pour les types de papiers indiqués sur la molette, définissez le format de papier sur le panneau de commande.

4. Soulevez le plateau de sortie pour éviter que le papier imprimé ne glisse et ne tombe.

| Remarque : | • Si vous chargez plus de 550 pages (80 g/m²) dans le bac en option, un bourrage papier se produit ou le papier ne peut pas être entraîné. • Si vous effectuez une impression recto, orientez la face à imprimer (face vierge) vers le bas. • Pour l'installation du bac en option, consultez le guide d'installation du bac.

2.3. Zone non imprimable

La zone non imprimable est grisée.

Utilisation | Format de papier | Marges supérieure et inférieure (A) | Marges de gauche et de droite (B)
Imprimer | A4 | 4.2mm (0,165 pouce) | 4.2mm (0,165 pouce)
Lettre | 4.2mm (0,165 pouce) | 4.2mm (0,165 pouce)

| Remarque : | • Les paramètres de marge indiqués ci-dessus correspondent uniquement à l'imprimante PCL6.