8. Mantenimiento rutinario

8.1. Limpieza de la impresora

| Nota: | • Use detergentes suaves. • Algunas piezas de la impresora todavía siguen calientes trascurrido un breve período de tiempo luego de su uso. Cuando abra la cubierta frontal o trasera para limpiar las piezas del interior de la impresora, no toque las piezas del área sombreada, tal y como se muestra en la siguiente figura..

1. Use un paño suave para limpiar la parte exterior de la impresora.

2. Abra la cubierta frontal para extraer el cartucho de tóner láser.

| Nota: | • Cuando retire el cartucho de tóner láser, colóquelo en una bolsa protectora o envuélvalo en papel grueso para evitar que la luz directa dañe el tambor fotosensible.

3. Limpie el interior de la impresora con un paño seco que no deje pelusas y frote suavemente el área sombreada, tal y como se muestra en la siguiente figura.

8.2. Mantenimiento del cartucho de tóner láser

8.2.1. Acerca del cartucho de tóner láser

1. Uso y mantenimiento del cartucho de tóner láser

Para conseguir una mejor calidad de impresión, por favor use el cartucho de tóner láser Pantum original.

Cuando use el cartucho de tóner láser, preste especial atención a los siguientes detalles:

• A menos que quiera usarlo inmediatamente, no retire el cartucho de tóner láser del paquete.

• No rellene el cartucho de tóner láser sin autorización. De lo contrario, el daño que se derive de esta acción no se incluirá en la garantía de la impresora.

• Almacene el cartucho de tóner láser en un lugar fresco y seco.

• El tóner del interior del cartucho de tóner láser es combustible. Por favor, no coloque el cartucho de tóner láser cerca de ninguna fuente de ignición para evitar que se provoque un incendio.

• Cuando retire o desmonte el cartucho de tóner láser, preste atención para evitar que se produzca una fuga de tóner. En caso de que una fuga de tóner provoque que el tóner entre en contacto con su piel o le salpique en los ojos y en la boca, lávese inmediatamente con agua limpia y acuda a un médico de inmediato si no se siente mejor.

• Cuando coloque el cartucho de tóner láser, por favor manténgalo alejado del alcance de los niños.

2. Vida útil del cartucho de tóner láser

La vida útil del cartucho de tóner láser depende de la cantidad de tóner que requieran los trabajos de impresión.

Cuando el indicador LED de la impresora muestra el estado de la siguiente figura o la pantalla LCD muestra el mensaje "Cart. acabado", indica que el cartucho se agotó y debe reemplazarse.

8.2.2. Sustitución del cartucho de tóner láser

| Nota: | Antes de sustituir el cartucho de tóner láser, preste especial atención a los siguientes detalles: • La superficie del cartucho de tóner láser puede contener tóner. Retírelo con cuidado para evitar que se derrame el tóner. • Coloque el cartucho de tóner láser retirado en un trozo de papel para evitar que el tóner se derrame accidentalmente. • Luego de retirar la cubierta protectora, instale inmediatamente el cartucho de tóner láser en la impresora para evitar daños en el tambor fotosensible provocados por una exposición excesiva a la luz solar directa o a la luz artificial. • Durante la instalación del cartucho de tóner láser, no toque la superficie del tambor fotosensible para evitar rayarla.

Los pasos para sustituir el cartucho de tóner láser se muestran a continuación:

1. Apague la impresora.

2. Abra la cubierta frontal y retire el cartucho de tóner láser vacío siguiendo las guías.

3. Abra el paquete de un nuevo cartucho de tóner láser, agarre el cartucho por el mango y agítelo suavemente unas 5 o 6 veces, de forma que el tóner se distribuya uniformemente en el interior del cartucho.

4. Retire la cubierta protectora, coloque el cartucho de tóner en la impresora siguiendo las guías y cierre la cubierta correctamente.

| Nota: | • Compruebe si el cartucho de tóner tiene algún sello antes de instalarlo en la impresora. En ese caso, retire el sello antes de instalar el cartucho.

5. Reinicie la impresora para imprimir una página de prueba.