4. Настройка сети (для моделей принтеров, поддерживающих функции проводной и беспроводной сети)

4.1. Настройка проводной сети (для моделей принтеров, поддерживающих функции проводной сети)

Принтеры, поддерживающие печать по проводной сети, можно подключить к локальной сети или сети WAN. При этом принтер будет работать под управлением проводной сети.

Этот параметр позволяет подключить принтер непосредственно к сети и разрешить всем компьютерам, включенным в сеть, печатать на этом общедоступном принтере.

Прежде чем включать принтер, подсоедините сетевой кабель к сетевому порту принтера и убедитесь, что принтер и компьютер находятся в одной и той же сетевой среде, чтобы напрямую подключить принтер к сети. Подробные инструкции по установке см. в главе 3.

4.2. Настройка проводной сети (для моделей принтеров, поддерживающих функции беспроводной сети)

Для моделей принтеров, поддерживающих функции Wi-Fi, пользователи могут подключить принтер к беспроводной сети с помощью функций "Wi-Fi Protected Setup", "Настройка веб-сервера" или "Инструмент настройки сети Wi-Fi".

| Режим беспроводной рабочей станции Обмен данными между беспроводным устройством и принтером осуществляется через беспроводную точку доступа.

| Примечание: | • Принтер может подключаться к проводной и беспроводной сети одновременно.

4.2.1. Wi-Fi Protected Setup

Если беспроводной маршрутизатор, к которому подключается принтер, поддерживает функцию Wi-Fi Protected Setup, то компьютер необязательно использовать для настройки. Вместо этого можно просто нажать кнопку "Wi-Fi" на панели управления принтера, чтобы настроить подключение принтера к беспроводной сети.

Метод настройки:Нажмите и удерживайте кнопку "Wi-Fi" на панели управления принтера примерно 2 секунды, чтобы начать процедуру Wi-Fi Protected Setup. Замигает индикатор в кнопке "Wi-Fi". Нажмите кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе через 2 минуты после запуска, после этого принтер будет подключен к беспроводной сети.

| Примечание: | • Точка доступа (или беспроводной маршрутизатор) должна поддерживать технологию Wi-Fi Protected Setup

4.2.2. Настройка с помощью инструмента настройки Wi-Fi

Инструмент настройки Wi-Fi — это компьютерная программа, которая помогает пользователям настроить SSID принтера, метод шифрование и пароль. Подключите принтер к компьютеру с помощью кабеля USB, после этого на компьютере запустите инструмент настройки беспроводной сети Pantum и выполните настройку беспроводной сети на принтере.

Откройте инструмент настройки Wi-Fi в пакете установки драйвера. Последовательность настройки:

4.2.2.1. Система Windows

1) Обнаружение платы беспроводной сети

Инструмент настройки Wi-Fi позволяет выполнить автоматический поиск беспроводной сети, используя плату беспроводной сети на компьютере. Если на компьютере не установлена плата беспроводной сети, на странице списка беспроводных сетей автоматически будет установлен флажок "Ввод номера SSID вручную". В этом случае перейдите к шагу 3.

2) Список беспроводных сетей

После запуска инструмента настройки откроется экран списка сетей, обнаруженных программой настройки беспроводной сети, на котором можно выбрать беспроводную сеть.

| Примечание: | • После запуска инструмента настройки появится экран списка сетей с информацией, найденной программой, например имя беспроводной сети, который отсортирован по номеру SSID. Можно выбрать элемент списка, а затем дважды нажать кнопку "Далее", чтобы войти в экран ввода информации. • Ввод номера SSID вручную: щелкните, чтобы перейти на экран "Ввод номера SSID вручную", т.е. к шагу 3. • "Обновить": повторный поиск данных о беспроводной сети. • Далее: войдите в экран ввода информации. • "Отмена": после нажатия этой кнопки отображается запрос на отмену, как показано далее (нажмите "ОК" для выхода, в противном случае по-прежнему будет отображаться первоначальный экран)

3) Ввод номера SSID вручную

Нажмите "Ввести SSID вручную", чтобы перейти в экран ручного ввода SSID.

Введите SSID для подключаемого принтера в поле "SSID".

Выберите параметр "Печать сведений о беспроводных сетях", чтобы напечатать список беспроводных сетей, обнаруженных принтером.

| Примечание: | • Если настраиваемый принтер выполняет печать, появится следующее окно с сообщением об ошибке.

4) Ввод данных настройки

После перехода в экран ввода информации пользователи могут задать соответствующие данные о беспроводной сети.

| Примечание: | • В настоящее время доступно три типа безопасного режима: Нет, WEP и WPA/WPA2. Если выбрано значение "Нет", поле для ввода пароля будет скрыто, это означает, что при подключении с предоставленным номером SSID пароль не требуется. Диапазон для ввода WEP составляет 1–26 символов, а для WPA/WPA2 — 8–64 символов. • Флажок "Показать пароль" о умолчанию флажок снят; если флажок установлен, вместо звездочек будет отображаться введенный пароль.

Если настраиваемый принтер выполняет печать, появится следующее окно с сообщением об ошибке.

5) Настройка завершена

После выполнения вышеуказанных действий появится экран "Результаты настройки беспроводной сети". Появится результат настройки.

Если настройка беспроводной сети принтера выполнена успешно, откроется следующий экран:

Если принтер не подключен к компьютеру, отобразится следующее сообщение: Используйте входящий в комплект кабель USB для подключения принтера к компьютеру.

Нажмите кнопку "Далее", и программа автоматически выполнит поиск принтеров, которые в настоящее время подключены к компьютеру. Если не удастся найти модели принтеров, подключенные к данному компьютеру, на экране сохранится текущее окно; если будут найдены поддерживаемые модели, появится сообщение "Попытка установления беспроводного соединения с принтером".

Если принтеру не удастся применить настройки с помощью предоставленной беспроводной сети, отобразится следующее сообщение:

Принтеру не удается подключиться ни к одной беспроводной сети, используя указанные учетные данные беспроводного доступа. Чтобы повторно ввести учетные данные, нажмите кнопку "Назад".

Если принтер может применить настройки с помощью предоставленной беспроводной сети, а компьютер не поддерживает беспроводную сеть, отобразится следующее сообщение:

"Принтер может успешно подключиться к беспроводной сети с предоставленными учетными данными беспроводного доступа. Однако компьютеру не удается установить связь с принтером".

4.2.2.2. Настройка системы Mac

Поддерживаются следующие операционные системы: Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9,10.10 и 10.11.

1) Обнаружение платы беспроводной сети

Инструмент настройки Wi-Fi позволяет выполнить автоматический поиск беспроводной сети, используя плату беспроводной сети на компьютере. Если на компьютере не установлена плата беспроводной сети, на странице списка беспроводных сетей автоматически будет установлен флажок "Ввод номера SSID вручную". В этом случае перейдите к шагу 3.

2) Список беспроводных сетей

После запуска инструмента настройки откроется экран списка сетей, обнаруженных программой настройки беспроводной сети, на котором можно выбрать беспроводную сеть.

| Примечание: | • После запуска инструмента настройки появится экран списка сетей с информацией, найденной программой, например имя беспроводной сети, который отсортирован по номеру SSID. Можно выбрать элемент списка, а затем дважды нажать кнопку "Далее", чтобы войти в экран ввода информации. • Ввод номера SSID вручную: щелкните, чтобы перейти на экран "Ввод номера SSID вручную", т.е. к шагу 3. • "Обновить": повторный поиск данных о беспроводной сети. • Далее: войдите в экран ввода информации. • "Отмена": после нажатия этой кнопки отображается запрос на отмену, как показано далее (нажмите "ОК" для отмены, отмена отображения первоначального экрана):

3) Ввод номера SSID вручную

Нажмите "Ввести SSID вручную", чтобы перейти в экран ручного ввода SSID.

Номер SSID: введите номер SSID сети, к которой необходимо подключить принтер, длиной не более 32 символов.

Печать сведений о беспроводных сетях: позволяет напечатать список беспроводных сетей, обнаруженных принтером.

Далее: войдите в экран ввода информации.

| Примечание: | • Если настраиваемый принтер выполняет печать, появится следующее окно с сообщением об ошибке.

4) Ввод данных настройки

После перехода в экран ввода информации пользователи могут задать соответствующие данные о беспроводной сети.

| Примечание: | • В настоящее время доступно три типа безопасного режима: Нет, WEP и WPA/WPA2. Если выбрано значение "Нет", поле для ввода пароля будет скрыто, это означает, что при подключении с предоставленным номером SSID пароль не требуется. Диапазон для ввода WEP составляет 1–26 символов, а для WPA/WPA2 — 8–64 символов. • Флажок "Показать пароль" о умолчанию флажок снят; если флажок установлен, вместо звездочек будет отображаться введенный пароль.

Если настраиваемый принтер выполняет печать, появится следующее окно с сообщением об ошибке.

5) Настройка завершена

После выполнения вышеуказанных действий появится экран "Результаты настройки беспроводной сети". Появится результат настройки.

Если настройка беспроводной сети принтера выполнена успешно, откроется следующий экран:

Если принтер не подключен к компьютеру, отобразится следующее сообщение: Используйте входящий в комплект кабель USB для подключения принтера к компьютеру.

Нажмите кнопку "Далее", и программа автоматически выполнит поиск принтеров, которые в настоящее время подключены к компьютеру. Если не удастся найти модели принтеров, подключенные к данному компьютеру, на экране сохранится текущее окно; если будут найдены поддерживаемые модели, появится сообщение "Выполняется установка беспроводного подключения к принтеру".

Если принтеру не удастся применить настройки с помощью предоставленной беспроводной сети, отобразится следующее сообщение:

Принтеру не удается подключиться ни к одной беспроводной сети, используя указанные учетные данные беспроводного доступа. Чтобы повторно ввести учетные данные, нажмите кнопку "Назад".

Если принтер может применить настройки с помощью предоставленной беспроводной сети, а компьютер не поддерживает беспроводную сеть, отобразится следующее сообщение:

"Принтер может успешно подключиться к беспроводной сети с предоставленными учетными данными беспроводного доступа. Однако этому компьютеру не удается установить связь с принтером".

Если принтер может применить настройки с помощью предоставленной беспроводной сети и компьютер поддерживает беспроводную сеть, отобразится следующее сообщение:

Принтер может успешно подключиться к беспроводной сети с предоставленными учетными данными беспроводного доступа.

4.2.3. Настройка с помощью веб-сервера

Для настройки беспроводной сети можно использовать встроенный веб-сервер принтера.

1. Распечатайте страницу с информацией о сети и найдите IP-адрес принтера.

2. Введите IP-адрес в строке адреса веб-браузера для доступа к встроенному веб-серверу принтера. Нажмите "Настройка", и отобразится следующая страница:

3. Нажмите "Беспроводная сеть", чтобы перейти в экран настройки беспроводной сети.

4.2.4. Включение и выключение беспроводного устройства

Если необходимо отключить принтер от беспроводной сети, можно отключить функцию беспроводной связи принтера, используя кнопку "Меню" на панели управления.

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в окно настройки меню.

2) С помощью кнопки со стрелкой "▲" или "▼" выберите параметр "3.Настр.сети" и нажмите кнопку "ОК".

3) С помощью кнопки со стрелкой "▲" или "▼" выберите параметр "2.Настр.беспров." и нажмите кнопку "ОК".

4) Выберите параметр "1.Беспров.сеть" и нажмите кнопку "OK", чтобы выбрать параметр "1.Закрыть", а затем нажмите кнопку "OK", чтобы отключить беспроводную сеть.

После отключения беспроводной сети индикатор в кнопке Wi-Fi на панели управления погаснет.

4.3. Настройка сетевого принтера

Пользователь может управлять настройками сети с помощью встроенного веб-сервера принтера или панели управления принтера.

4.3.1. Настройки веб-сервера

4.3.1.1. Просмотр веб-сервера или изменение настроек сети

Для просмотра или изменения настроек IP можно использовать встроенный веб-сервер.

1. Распечатайте страницу с информацией о сети и найдите IP-адрес принтера.

| Примечание: | • Описание печати страницы с информацией о сети см. в главе 1.

Введите IP-адрес в строке адреса веб-браузера для доступа к встроенному веб-серверу принтера. Появится страница, показанная на следующем рисунке:

| Примечание: | • Данный принтер поддерживает протокол приложений HTTP, и пользователи могут использовать доступ с шифрованием, введя в веб-браузере: https://xxxx….

2. В столбце "Настройки" имеются настройки сети и настройки принтера. Для настроек сети пользователи могут ввести настройки сетевого протокола, беспроводной сети, точки доступа Wi-Fi и т. д.; для настроек принтера можно ввести настройки в окне "Параметры печати", данные электронной почты и другие данные соответствующей настройки.

4.3.1.2. Настройка или изменение пароля для входа на веб-страницу

Для управления и контроля принтера можно использовать настройки управления пользователями.

Шаги:

1. Чтобы открыть встроенный веб-сервер, сначала выполните вход. Появится следующая страница входа:

| Примечание: | • Имя пользователя принтера по умолчанию — "admin", а исходный пароль — "000000".

2. Откройте вкладку "Управление пользователями", чтобы выполнить соответствующие операции.

3. Введите новый пароль в полях "Пароль" и "Подтвердите пароль".

4. В нижней части окна нажмите "Изменить", чтобы сохранить настройки.

4.3.1.3. IP-адрес

IP-адрес принтера можно настроить автоматически с помощью функции DHCP или вручную.

Автоматическая настройка

Функция автоматической настройки DHCP по умолчанию включена.

1. Подключите принтер к сети с помощью сетевого кабеля, а затем выполните подготовку к запуску.

2. Принтер автоматически получит IP-адрес, назначенный сервером. Полученный автоматически IP-адрес можно использовать через несколько минут.

| Примечание: | • Если DHCP не удастся автоматически получить IP-адрес, принтер будет автоматически использовать IP-адрес по умолчанию: 169.254.1.1. • Благодаря DHCP IP-адрес принтера, автоматически назначаемый сетью, может отличаться, если принтер долгое время не использовался или изменилась точка доступа к сети. Это может привести к сбою подключения к принтеру. Когда включена функция DHCP, рекомендуется привязать IP-адрес, автоматически назначенный сетью, к MAC-адресу принтера.

Настройка вручную

Введите IP-адрес в строке веб-браузера, чтобы открыть встроенный веб-сервер.

1. Нажмите "Параметры" в панели навигации, чтобы открыть окно "Параметры".

2. Выберите "Настройки сети - Параметры IPv4".

3. Настройте режим назначения IP-адреса (вручную), IP-адрес и маску подсети. Другие элементы являются необязательными.

4. Нажмите "Применить", чтобы сохранить настройки.

| Примечание: | • Можно использовать встроенный веб-сервер для изменения режима назначения IP-адреса на автоматический или ручной. • Чтобы сбросить настройки всех параметров принтера, пользователи могут восстановить заводские настройки. Описание интересующих операций см. в главе 6.

4.3.2. Настройки на панели управления

Беспроводную и проводную сети можно настраивать с помощью меню панели управления.

4.3.2.1. Настройки сети

Состояние сети можно установить с помощью меню "Настройки сети".

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в окно настройки меню.

2) С помощью кнопки со стрелкой "▲" или "▼" выберите параметр "3.Настр.сети" и нажмите кнопку "ОК".

3) С помощью кнопки со стрелкой "▲" или "▼" выберите параметр "1.Настр.провод." и нажмите кнопку "ОК". С помощью кнопки со стрелкой "▲" или "▼" выберите параметр "1.IPv4" или "2.IPv6".

4) С помощью кнопки со стрелкой "▲" или "▼" выберите параметр "2.Настр.беспров." и нажмите кнопку "ОК". С помощью кнопки со стрелкой "▲" или "▼" выберите параметр "1.Беспров.сеть" или "2.Режим PIN WPS".

4.3.2.2. Сведения о сети

Состояние сети можно установить с помощью меню "Сведения о сети".

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в окно настройки меню.

2) С помощью кнопки со стрелкой "▲" или "▼" выберите параметр "4.Сведения о сети" и нажмите кнопку "ОК".

3) С помощью кнопки со стрелкой "▲" или "▼" выберите параметр "1.Свед.о пров.", "2.Свед.о беспров." или "3.Св.о т.д.WiFi.".

4) Выберите пункт "1.Свед.о пров." и нажмите кнопку "OK". С помощью кнопки со стрелкой "▲" или "▼" выберите параметр "1.IP-адрес", "2.Маска подсети" и "3.Шлюз".

5) Выберите пункт "2. Свед.о беспров." и нажмите кнопку "OK". С помощью кнопки со стрелкой "▲" или "▼" выберите параметр "1.Состояние подключение", "2.IP-адрес", "3.Маска подсети", "4.Шлюз", "5.Канал" или "6.SSID".

6) Выберите пункт "3. Св.о т.д.WiFi." и нажмите кнопку "OK". С помощью кнопки со стрелкой "▲" или "▼" выберите параметр "1.Состояние", "2.Имя устройства" и "3.IP-адрес", "4.Пароль", "5.Канал" или "6.№ подкл.уст".