2. Бумага и материалы для печати

2.1. Спецификации бумаги

P3500 Series | Стандартный входной лоток | Тип материала | Обычная, тонкая бумага
Формат материала | Авто*, A4, Letter, A5, Legal, Statement,B5, Folio, Oficio, Executive, ISO B5, A5 L, A6, B6, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K.
Плотность материала | 60~105 г/м²
Максимальная емкость лотка | 250 страниц
Многоцелевое устройство подачи | Тип материала | Обычная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, прозрачная пленка, картон, бумага для этикеток, конверт
Формат материала | Авто*,A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A5 L, A6, B6, конверт Monarch, конверт DL, конверт C5, конверт №10, конверт C6, японская открытка, открытка, Yougata2, Nagagata3, Younaga3, Yougata4, длинная бумага（1,2 м), ZL, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K.
Плотность материала | 60~200 г/м²
Максимальная емкость лотка | 60 страниц
Дополнительный лоток | Тип материала | Авто*,Обычная, тонкая бумага
Формат материала | Авто*, A4, A5 подача коротким краем, JIS B5, IS0 B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, 16K, Big 16K.
Плотность материала | 60~105 г/м²
Максимальная емкость лотка | 550 страниц (один дополнительный лоток)
Емкость выходного лотка | 150 страниц

| Примечание: | • Рекомендуется использовать стандартную бумагу и переработанную бумагу для принтера. • Частое использование специальной бумаги не рекомендуется, поскольку это может повлиять на срок службы принтера. • Использование материалов для печати, не соответствующих инструкциям в данном руководстве пользователя, может привести к низкому качеству печати, более частому замятию бумаги и чрезмерному износу деталей принтера. • Такие свойства, как плотность, состав, текстура и влажность, являются важными факторами, влияющими на производительность принтера и качество печати. • При выборе материалов для печати следует учитывать следующие факторы. 1. Желаемый результат печати: выбранный материал для печати должен соответствовать требованию заданий печати. 2. Гладкость поверхности: гладкость материала для печати может влиять на четкость получившегося отпечатка. 3. Некоторые материалы для печати, которые соответствуют всем указанным здесь инструкциям по использованию, могут не обеспечить желаемый результат. Причиной этого может быть неправильная эксплуатация, несоответствующая температура и влажность или другие факторы, которые не контролируются компанией Pantum. Прежде чем приобретать материалы для печати большими партиями, убедитесь, что они соответствуют спецификациям, приведенным в этом руководстве пользователя. 4. Использование для печати материалов с неподходящими характеристиками может привести к поломке принтера.

Правила использования бумаги и оригиналов

• При использовании бумаги или оригинала с рыхлой текстурой, неровностями, масляными пятнами и слишком гладкой поверхностью качество печати ухудшается.

• Убедитесь, что на бумаге нет пыли и пуха.

• Бумагу следует класть на ровную поверхность и хранить при низкой температуре и влажности.

Описание специальной бумаги

Этот принтер поддерживает использование специальной бумаги для печати. К специальной бумаге относятся: этикетки, конверты, прозрачные пленки, плотная бумага, тонкая бумага, картон и т.п. Специальную бумагу следует загружать в многоцелевой входной лоток для печати.

| Примечание: | • Чтобы добиться наилучшего эффекта печати при использовании специальной бумаги или материалов, убедитесь, что в настройках печати выбран подходящий тип печати и формат бумаги. • При использовании специальной бумаги для печати в многоцелевой входной лоток можно загружать не более 60 листов.

Соблюдайте следующие стандарты:

Типы печатных материалов | Следует | Не следует
Этикетка | Использовать только этикетки с не выступающей по краям подложкой. Во время использования этикетки следует располагать плашмя. Использовать только полные листы этикеток. Соответствие требованиям всех этикеток, доступных в продаже, не гарантируется. | Использовать смятые, пузырящиеся или поврежденные этикетки.
Конверт | Конверты следует загружать ровно. | Использовать сморщенные, смятые, порванные или испорченные конверты. Использовать конверты с зажимами, скобами, окошками или покрытием. Использовать конверты с самоклейкой или другими синтетическими материалами.
Прозрачная пленка | Использовать только прозрачные пленки, утвержденные для использования в лазерных принтерах. | Использовать прозрачные материалы для печати, не предназначенные для лазерных принтеров.
Плотная бумага, картон | Использовать только плотную бумагу, утвержденную для использования в лазерных принтерах и соответствующую спецификациям плотности для этого принтера. | Использовать бумагу, плотность которой больше спецификаций материалов рекомендуемых для этого принтера, если она не утверждена для использования в этом принтере.

2.2. Загрузка бумаги

2.2.1. Загрузка в стандартный входной лоток

1. Полностью вытащите стандартный лоток из принтера.

2. Сместите направляющие длины и ширины бумаги стандартного входного лотка, чтобы задать нужный формат бумаги по длине и ширине.

| Примечание: | • Не сдвигайте направляющие длины и ширины бумаги слишком сильно друг к другу, иначе бумага деформируется.

3. Пролистайте стопку бумаги перед загрузкой, чтобы избежать замятия бумаги или ошибки при подаче, а затем загрузите бумагу в лоток стороной для печати вниз; в стандартный входной лоток можно загружать не более 250 листов (80 г/м²)

| Примечание: | •Лоток принтера оснащен селектором типа бумаги для часто используемых форматов бумаги, которые можно настраивать, как необходимо. Если тип бумаги, используемый для печати, отличается от настройки на селекторе, на ЖК-дисплее принтера отобразится сообщение "Несоответствие формата бумаги", указывающее на ошибку. В этом случае необходимо произвести сброс селектора для исключения ошибки. • Для тех типов бумаги, которые не отображаются на селекторе, настройте формат бумаги с помощью панели управления.

4. Поднимите выходной лоток, чтобы отпечатанные листы не выпадали.

| Примечание: | • Если одновременно загрузить в стандартный лоток более 250 страниц (80 г/м²), бумага замнется или ее не удастся подать. • При печати только одной стороны загружайте листы стороной для печати (чистой стороной) вниз.

2.2.2. Загрузка в многоцелевой входной лоток

1. Поднимите выводной лоток, чтобы отпечатанные листы не выпадали, либо вынимайте отпечатанный документ сразу после завершения печати.

2. Откройте многоцелевой входной лоток

3. Сместите направляющие для бумаги многоцелевого входного лотка, чтобы они совпали с обеими сторонами бумаги. Не нажимайте слишком сильно, иначе бумага замнется или перекосится.

4. Такие материалы для печати, как конверт или прозрачная пленка, помещайте в многоцелевой входной лоток двумя руками, пока передний край конверта или прозрачной пленки не коснется корректирующего ролика.

| Примечание: | • При загрузке бумаги в многоцелевой входной лоток, когда выбран параметр "Автовыбор" или "Многоцелевой входной лоток", печать будет выполняться преимущественно с использованием бумаги из многоцелевого входного лотка. • В многоцелевой входной лоток можно загрузить одновременно не более 60 листов материала для печати. • Загружайте материал для печати в многоцелевой входной лоток стороной для печати вверх. Во время загрузки в многоцелевой входной лоток сначала подается верхняя сторона бумаги. • Если вы используете отпечатанную бумагу, убедитесь, что она расположена стороной для печати (чистой стороной) вверх. • После печати немедленно выньте бумагу, конверты или прозрачные пленки из принтера. Накапливание бумаги или конвертов может привести к замятию или сгибанию бумаги.

2.2.3. Загрузка в дополнительный лоток

На этот принтер можно устанавливать дополнительный лотки, в каждый лоток можно загружать не более 550 листов (плотностью 80 г/м²). Если требуется использовать дополнительные лотки, обратитесь к местному дистрибьютору, у которого был приобретен принтер.

| Примечание: | • Описание установки дополнительного лотка см. в главе 7.

1. Полностью вытащите дополнительный входной лоток из принтера.

2. Сместите направляющие длины и ширины бумаги лотка, чтобы задать нужный формат бумаги по длине и ширине.

| Примечание: | • Не сдвигайте направляющие длины и ширины бумаги слишком сильно друг к другу, иначе бумага деформируется. • Для загрузки бумаги формата Legal нажмите кнопку разблокирования на задней панели лотка, чтобы вытянуть заднюю часть и увеличить длину лотка.

3. Пролистайте стопку бумаги перед загрузкой, чтобы избежать замятия бумаги или ошибки при подаче, а затем загрузите бумагу в лоток стороной для печати вниз; в дополнительный входной лоток можно загружать не более 550 листов (80 г/м²)

| Примечание: | • Лоток принтера оснащен селектором типа бумаги для часто используемых форматов бумаги, которые можно настраивать, как необходимо. Если тип бумаги, используемый для печати, отличается от настройки на селекторе, на ЖК-дисплее принтера отобразится сообщение "Доп. лоток I, несоответствие формата бумаги", указывающее на ошибку. В этом случае необходимо произвести сброс селектора для исключения ошибки. • Для тех типов бумаги, которые не отображаются на селекторе, настройте формат бумаги с помощью панели управления.

4. Поднимите выходной лоток, чтобы отпечатанные листы не выпадали.

| Примечание: | • Если одновременно загрузить в дополнительный лоток более 550 страниц (80 г/м²), бумага замнется или ее не удастся подать. • При печати только одной стороны загружайте листы стороной для печати (чистой стороной) вниз. •Для установки дополнительного лотка см. руководство по установке, прилагаемое к дополнительному лотку.

2.3. Печатаемая область

Затемненный участок указывает непечатаемую область.

Использование | Размер бумаги | Верхнее и нижнее поле (A) | Левое и правое поле (B)
Печать | A4 | 4.2 мм (0,165 дюйма) | 4.2 мм (0,165 дюйма)
Letter | 4.2 мм (0,165 дюйма) | 4.2 мм (0,165 дюйма)

| Примечание: | • Приведенные выше настройки полей соответствуют только PCL6.