2. Papel y soporte de impresión

2.1. Especificaciones del papel

P3500 Series | Bandeja de entrada estándar | Tipo de soporte | Papel normal, fino
Tamaño del soporte | Auto*, A4, carta, A5, Legal, Declaración,B5, Folio, Oficio, Ejecutivo, ISO B5, A5 L, A6, B6, 16K, 16K grande, 32K, 32K grande.
Peso del soporte | 60~105 g/m²
Capacidad máxima de la bandeja | 250 páginas
Bandeja de alimentación multiusos | Tipo de soporte | Papel normal, fino, grueso, película transparente, cartulina, etiqueta, sobre
Tamaño del soporte | Auto*,A4, Carta, Legal, Folio, Oficio,Declaración, Ejecutivo, JIS B5, ISO B5, A5, A5 L, A6, B6, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre n.º 10, Sobre C6, Postal japonesa, Postal, Yougata2, Nagagata3, Younaga3, Yougata4, Papel largo (1,2 m), ZL, 16K, 16K grande, 32K, 32K grande.
Peso del soporte | 60~200 g/m²
Capacidad máxima de la bandeja | 60 páginas
Bandeja opcional | Tipo de soporte | Auto*,Papel normal, fino
Tamaño del soporte | Auto*, A4, Por el lado más corto A5, JIS B5, IS0 B5, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Declaración, 16K, 16K grande.
Peso del soporte | 60~105 g/m²
Capacidad máxima de la bandeja | 550 páginas (bandeja opcional única)
Capacidad de bandeja de salida | 150 páginas

| Nota: | • Se recomienda usar papel estándar y papel reciclado para la impresora. • No se recomienda el uso prolongado de papel especial, ya que puede afectar a la vida útil de la impresora. • El uso de soportes de impresión que no cumplan las directrices indicadas en esta Guía de usuario puede provocar impresiones de calidad deficiente, aumento de los atascos de papel y desgaste excesivo de la impresora. • Los factores como el peso, la composición, la textura y la humedad tienen gran importancia y afectan al desempeño de la impresora y a la calidad de las impresiones. • Por favor, tenga en cuenta lo siguiente al seleccionar el soporte de impresión: 1. Resultado de impresión deseado: el soporte de impresión seleccionado debe cumplir los requisitos de las tareas de impresión. 2. Homogeneidad de la superficie: la homogeneidad del soporte de impresión puede afectar a la nitidez del resultado de impresión. 3. Es posible que algunos soportes de impresión cumplan las directrices de uso establecidas en este documento, pero que no ofrezcan resultados de impresión satisfactorios. Esto puede deberse a un funcionamiento incorrecto, una humedad y temperatura inadecuadas o a otros factores ajenos al control de Pantum. Antes de comprar grandes cantidades de soportes de impresión, asegúrese de que el soporte en cuestión cumpla las especificaciones establecidas en esta Guía de usuario. 4. El uso de soportes de impresión que no cumplan estas especificaciones puede dañar la impresora.

Principios de uso de papel y manuscrito

• Si los papeles o manuscritos tienen una textura rugosa, presentan una forma cóncava o convexa, están manchados de aceite o tienen buena homogeneidad, el desempeño de impresión será deficiente.

• Asegúrese de que no haya polvo ni pelusas en el papel.

• El papel se debe colocar en una superficie plana y se debe almacenar en un lugar fresco y seco.

Descripción del papel especial

Esta impresora admite el uso de papel de impresión especial como, por ejemplo, etiquetas, sobres, transparencias, papeles gruesos, papeles finos, cartulinas, etc. El papel especial se debe cargar en la bandeja de entrada multiusos para su impresión.

| Nota: | • Cuando use un papel o soporte de impresión especial, asegúrese de seleccionar el tipo y el tamaño de soporte correspondientes en la configuración de la impresora para obtener el mejor resultado de impresión. • Se puede cargar un máximo de 60 páginas en la bandeja de entrada multiusos cuando se utilice un soporte especial para impresión.

Por favor, respete los siguientes estándares:

Tipos de soportes de impresión | Prácticas adecuadas | Prácticas inadecuadas
Etiqueta | Utilizar únicamente etiquetas sin revestimiento expuesto. Las etiquetas se deben aplanar. Utilizar solo hojas de etiquetas completas. No se garantiza que todas las etiquetas del mercado cumplan los requisitos correspondientes. | Utilizar etiquetas dañadas, con burbujas o arrugadas.
Sobre | Cargar los sobres de forma uniforme. | Utilizar sobres arrugados, rotos, pegados o dañados. Utilizar sobres con clips, broches, ventanas o revestimientos. Utilizar sobres con pegatinas autoadhesivas u otros materiales sintéticos.
Transparencia | Utilizar únicamente transparencias aprobadas para su uso en impresoras láser. | Utilizar un soporte de impresión transparente que no sea adecuado para impresoras láser.
Papel grueso, cartulina | Utilizar únicamente papel grueso aprobado para su uso en impresoras láser y conforme a las especificaciones de peso de esta impresora. | Utilizar papel cuyo peso sea mayor que la especificación del soporte recomendado para esta impresora, a menos que el uso de dicho papel esté aprobado para esta impresora.

2.2. Carga de papel

2.2.1. Cargar papel en la bandeja de entrada estándar

1. Extraiga por completo la bandeja de entrada estándar de la impresora.

2. Deslice la guía de longitud del papel y la guía de ancho del papel de la bandeja de entrada estándar hasta la muesca de tamaño de papel deseado, de forma que coincidan con la longitud y el ancho del papel.

| Nota: | • No ajuste demasiado la "guía de longitud del papel" y la "guía de ancho del papel", de lo contrario deformará fácilmente el papel.

3. Aplane el papel acumulado antes de cargarlo para evitar atascos o errores de alimentación y, a continuación, cárguelo en la bandeja con la cara de impresión hacia abajo; se puede cargar un máximo de 250 páginas (80 g/m²) en la bandeja de entrada estándar.

| Nota: | •La bandeja de la impresora está diseñada con la "marcación de tipo de papel" para el tamaño de papel más usado, que se puede ajustar si es necesario. Cuando el tipo de papel utilizado para impresión sea diferente del que establece la marcación, la pantalla LCD de la impresora mostrará el mensaje "No coinc tmño pa" y, a continuación, deberá establecer la marcación para eliminar este error. • Para los tipos de papel que no aparecen en la rueda, configure el tamaño de papel a través del panel de control.

4. Abra la bandeja de salida para evitar que el papel impreso se deslice y se caiga.

| Nota: | • Si se cargan en la bandeja estándar más de 250 páginas a la vez (80 g/m²), el papel se atascará o no se recogerá. • Si imprime solo por una cara, asegúrese de que la cara en la que desee imprimir (la cara en blanco) esté hacia abajo.

2.2.2. Cargar en la bandeja de entrada multiusos.

1. Abra la bandeja de salida para evitar que el papel impreso se deslice y se caiga o retire inmediatamente el documento impreso luego de completar la impresión.

2. Abra la bandeja de entrada multiusos.

3. Deslice las guías de papel de la bandeja de entrada multiusos para que coincidan con ambos lados del papel. No ejerza demasiada fuerza, ya que puede provocar que el papel se atasque o se doble.

4. Coloque el soporte de impresión (por ejemplo, un sobre o una transparencia) en la bandeja de entrada multiusos con las dos manos hasta que el extremo frontal del sobre o transparencia toque el rodillo de corrección.

| Nota: | • Al cargar el papel en la bandeja de entrada multiusos, si el origen del papel está configurado como Selección automát. o Bandeja de entrada multiusos según lo especificado, la impresión se realizará con el papel de la bandeja de entrada multiusos como prioridad. • Como máximo se pueden cargar 60 hojas de papel en la bandeja de entrada multiusos cada vez. • Cargue el soporte de impresión en la bandeja de entrada multiusos con la cara en la que se va a imprimir hacia arriba. Al cargar papel, la parte superior de este debe introducirse primero en la bandeja de entrada multiusos. • Cuando use papel impreso, coloque la cara en la que desee imprimir (la cara en blanco) hacia arriba. • Luego de imprimir, por favor retire inmediatamente el papel, los sobres o las transparencias. La acumulación de papel o sobres puede provocar un atasco de papel o hacer que el papel se curve.

2.2.3. Cargar papel en la bandeja opcional

Las bandejas opcionales se pueden superponer para esta impresora y en cada bandeja se puede cargar un máximo de 550 páginas (80 g/m²). Si necesita las bandejas opcionales, póngase en contacto con el distribuidor local desde el que adquirió la impresora.

| Nota: | • Para la instalación de la bandeja opcional, consulte el Capítulo 7.

1. Extraiga por completo la bandeja de entrada opcional de la impresora.

2. Deslice la guía de longitud del papel y la guía de ancho del papel de la bandeja hasta la muesca de tamaño de papel deseado, de forma que coincidan con la longitud y el ancho del papel.

| Nota: | • No ajuste demasiado la "guía de longitud del papel" y la "guía de ancho del papel", de lo contrario deformará fácilmente el papel. • Para cargar el papel de tamaño legal, presione el botón de liberación situado en la parte trasera de la bandeja para extraerla y poder alargarla.

3. Aplane el papel acumulado antes de cargarlo para evitar atascos o errores de alimentación y, a continuación, cárguelo en la bandeja con la cara de impresión hacia abajo; se puede cargar un máximo de 550 páginas (80 g/m²) en la bandeja.

| Nota: | • La bandeja de la impresora está diseñada con la "rueda de selección de tipo de papel" para el tamaño de papel más usado, que se puede ajustar si es necesario. Cuando el tipo de papel utilizado para impresión sea diferente al establecido en la rueda de selección, la pantalla LCD de la impresora mostrará "Band op. I, No coinc tmño pa" y, a continuación, deberá volver a establecer la rueda de selección para eliminar este error. • Para los tipos de papel que no aparecen en la rueda, configure el tamaño de papel a través del panel de control.

4. Abra la bandeja de salida para evitar que el papel impreso se deslice y se caiga.

| Nota: | • Si se cargan en la bandeja opcional más de 550 páginas a la vez (80 g/m²), el papel se atascará o no se recogerá. • Si imprime solo por una cara, asegúrese de que la cara en la que desee imprimir (la cara en blanco) esté hacia abajo. •Para la instalación de la bandeja opcional, consulte la Guía de instalación que se adjunta con la bandeja opcional.

2.3. Área de no impresión

La sección sombreada indica el área de no impresión.

Uso | Tamaño papel | Márgenes superior e inferior (A) | Márgenes izquierdo y derecho (B)
Imprimir | A4 | 4.2 mm (0.165 pulgadas) | 4.2 mm (0.165 pulgadas)
Carta | 4.2 mm (0.165 pulgadas) | 4.2 mm (0.165 pulgadas)

| Nota: | • La configuración de márgenes anterior solo corresponde a la versión PCL6.