5. Web服务器

您可以通过内嵌Web服务器，管理打印机的设置。

5.1.使用协议

1.有线IP配置-IPv4

IPv4是互联网协议的第四版，也是第一个被广泛使用，构成现今互联网技术的基础协议。您可以使用内嵌Web服务器更改IPv4地址、子网掩码和网关地址（请参阅第4.1.1.章）。

2.IPv6

IPv6是互联网协议的第六版，也被称作下一代互联网协议，它是由IETF设计的用来替代现行的IPv4协议的一种新的IP协议。打印机支持IPv6协议，默认为启用（请参阅第4.1.2.章）。

3.RAW/LPD

TCP/IP网络中广泛应用的打印协议。该协议实现了交互式数据传输。打印机支持RAW/LPD协议，默认为启用。

4.SNMP

简单网络管理协议（SNMP）用于管理计算机、路由器和无线网络打印机等网络设备。打印机支持SNMPv1/SNMPv2协议，默认为启用。

5.SMTP

简单邮件传输协议 (SMTP) 是 Internet 上的电子邮件发送标准。SMTP 是一种相对简单的文本协议，它指定了一个或多个信息接收人，然后将此信息文本发送出去。它是一个客户端到服务器的协议，可以将邮件信息从客户端发送至服务器。

6.Bonjour

Bonjour也称为零配置联网，能自动发现IP网络上的电脑、设备和服务。打印机支持Bonjour协议，默认为启用。

7.SSL/TLS

SSL/TLS在传输层对网络连接进行加密，为数据通讯提供安全支持。提供生成/安装/卸载TLS证书。

5.2. 如何使用Web服务器管理打印机

5.2.1. 访问内嵌Web 服务器

1.打开打印机和计算机电源。

2.将打印机连接到网络，确保打印机与计算机处于同一网络。

| 注： | • 若您的打印机为有线网络机型，使用网线连接到打印机网络接口，将打印机连接到有线网络。 • 若您的打印机为无线网络机型，可通过无线网络配置工具或Wi-Fi Protected Setup配置方式，将打印机连接到无线网络（请参阅第4.2.1.章）。

3.在计算机打开Internet Explore等浏览器，在地址栏中输入打印机的IP地址（例http://192.168.1.100），然后按“回车键”。

打印“网络配置信息页”并查看打印机的“IP 地址”（请参阅第1.5.章）。

| 注： | • 建议Windows用户使用Microsoft Internet Explorer 8.0（或更高版本）或Firefox 1.0（或更高版本），Mac用户使用Safari 4.0（或更高版本）。无论您使用何种浏览器，请确保始终启用JavaScript和Cookies。如果使用其他网络浏览器，请确保其与HTPP 1.0和HTTP 1.1兼容。 • 如果计算机不能访问打印机内嵌的Web服务器，可能是计算机和打印机不在同一网络中，请检查您的网络环境或咨询您的网络管理员。

4.点击“登录”选项，输入用户名和密码（默认用户名为"admin"，初始密码为"000000"），点击“登录”。

| 注： | • 出于安全原因，奔图打印建议您更改默认密码，您可以进入“用户管理”界面进行修改。

5.2.2.使用Web服务器管理打印机

您可以使用内嵌的Web服务器，管理打印机。

1.可查看打印机的基本信息，包括产品名称、打印机状态和粉盒状态。

2.可配置打印机支持的网络协议参数。

3.可配置打印机的无线网络连接，开启/关闭无线网络和无线热点。

4.可配置邮件服务器客户端，通过电子邮件通知方式管理打印机状态。

5.2.2.1.无线设置

您可以通过无线设置页面，设置打印机的“无线网络”、“无线IP配置”、“无线热点”和“WPS”。设置前，请先登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅第5.2.1.章）。

开启/关闭无线网络：

1.点击“设置”－“网络设置”－“无线设置”－“无线网络”。

1）无线网络默认为开启，若要关闭，选择“关闭”选项框，再点击“应用”。

2）若您需要配置无线网络，点击搜索列表中需要连接的接入点（无线路由）的网络名（SSID），输入密钥，点击“应用”。

无线IP配置：

只有开启打印机的无线网络，内嵌Web服务器才显示“无线IP配置”。

1.点击“设置”－“网络设置”－“无线设置”－“无线IP配置”。

1)DHCPv4默认为勾选。若要手动配置IP地址，请取消勾选DHCPv4复选框，输入您需要配置的“IPv4地址”、“子网掩码”和“网关地址”，点击“应用”。

开启/关闭无线热点：

1.点击“设置”－“网络设置”－“无线设置”－“无线热点”。

无线热点默认为关闭，若要开启，选择“开启”选项框，再点击“应用”。

WPS设置：

1.点击“设置”－“网络设置”－“无线设置”－"WPS"。

WPS默认为关闭。若要开启，请选择您需要的"WPS启动方式"，点击“应用”，并按照页面提示进行操作。

5.2.2.2.机器设置

您可以通过机器设置页面，添加邮件地址通讯录、设置电子邮件通知、设置休眠时间、恢复出厂设置。

5.2.2.2.1.配置电子邮件通知

若您配置了电子邮件通知，当打印机出现缺纸等异常状态时，将会向您指定的邮箱地址发送邮件。

配置电子邮件通知前，您需要登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅第5.2.1.章）。

一.配置SMTP客户端

1.点击“设置”－“网络设置”－“协议设置”－"SMTP"。

2.在"SMTP"页面，输入SMTP服务器地址、配置发件人的邮箱登录名和密码，点击“应用”。

二.添加收件人邮件地址

1.点击“设置”－“机器设置”－“通讯录”。

2.点击“添加”，输入收件人姓名和电子邮箱，点击“应用”。

三.设置电子邮件通知

1.点击“设置”－“机器设置”－“电子邮件通知”。

2.点击按钮，在弹出的联系人列表里，选择您希望添加的邮件地址。

您也可以勾选"地址X"（如地址1），手动输入您希望添加的收件人邮件地址。

3.勾选您希望通知的邮件地址和通知的内容，点击“应用”。

5.2.2.2.2.休眠时间设置

打印机休眠时间默认为1分钟，若您需要更改打印机的休眠时间，可通过内嵌Web服务器（通过网络连接方式安装的打印机）或打印机属性界面进行设置（Windows系统使用USB线连接方式安装的打印机）。

一、通过Web服务器设置

1.登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅第5.2.1.章）。

2.点击“设置”－“机器设置”－“系统”。

3.根据您的需要选择休眠时间，点击“应用”。

| 注： | • 若您的打印机恢复出厂设置，休眠时间将自动恢复为1分钟。

二、通过打印机属性设置（仅支持Windows系统使用USB线连接方式安装的打印机）

以下步骤适用于Windows 7系统，您的计算机屏幕信息可能因操作系统的不同而有差异。

1.进入计算机的“开始菜单”－“控制面板”－“查看设备和打印机”。

2.右键点击打印机，在下拉菜单，选择“打印机属性”。

3.进入“辅助设置”选项。

4.设置休眠时间，点击“确定”。

5.2.2.3.通过Web服务器恢复出厂设置

1.登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅第5.2.1.章）。

2.点击“用户管理”选项，再点击“恢复出厂设置”，打印机自动重启。

| 注： | • 打印机恢复出厂设置后，管理员的用户名恢复为admin，登录密码恢复为000000。 • 您还可以通过打印机控制面板按键恢复出厂默认设置，参阅第7.4.章。