4. Configuración de red (para modelos de impresoras compatibles con la impresión por red cableada o inalámbrica)

4.1. Configuración de red cableada (para modelos de impresoras compatibles con la impresión por red cableada)

Las impresoras compatibles con la impresión por red cableada se pueden conectar a la red LAN o WAN, por lo que funcionarán con una conexión de red cableada.

En esta configuración, la impresora se conecta directamente a la red y se puede configurar para permitir que todas las computadoras de la red impriman directamente desde la impresora y se consiga la impresión de uso compartido de red.

Antes de iniciar la impresora, conecte primero el cable de red al puerto de red de la impresora y asegúrese de que tanto la impresora como la computadora se encuentren en el mismo entorno de red para conectar directamente la impresora a la red. Para ver pasos de instalación detallados, consulte el Capítulo 3.

4.2. Configuración de red inalámbrica (para modelos de impresoras compatibles con la impresión por red inalámbrica)

Para los modelos de impresoras compatibles con la impresión Wi-Fi, los usuarios pueden conectar la impresora a la red inalámbrica a través de la configuración de Wi-Fi Protected Setup, la configuración del servidor web o la herramienta de configuración Wi-Fi.

| Modo de estación de trabajo inalámbrico La impresora se comunica con el dispositivo inalámbrico a través del punto de acceso.

| Nota: | • La impresora puede conectarse con la red tanto cableada como inalámbrica al mismo tiempo.

4.2.1. Wi-Fi Protected Setup

Si el router inalámbrico al que se va a conectar la impresora es compatible con la función Wi-Fi Protected Setup, no será necesario que los usuarios usen la computadora. En su lugar, simplemente pueden usar el botón "Wi-Fi" del panel de control de la impresora para completar la conexión entre la impresora y la red inalámbrica.

Método de configuración: mantenga presionado el botón "Wi-Fi" del panel de control de la impresora durante unos dos segundos para iniciar Wi-Fi Protected Setup y espere a que el indicador del botón "Wi-Fi" comience a parpadear. En los dos minutos siguientes, presione el botón WPS del router inalámbrico. La impresora se conectará a la red inalámbrica.

| Nota: | • El punto de acceso (o el router inalámbrico) debe admitir Wi-Fi Protected Setup

4.2.2. Configuración a través de la herramienta de configuración Wi-Fi

La herramienta de configuración Wi-Fi es un software que ayuda a los usuarios a establecer el SSID de la impresora, el método de encriptación y la contraseña. Use el cable USB para conectar la impresora a la computadora y luego inicie la herramienta de configuración de red inalámbrica de Pantum en la computadora y efectúe la configuración de la red inalámbrica en la impresora.

Abra la herramienta de configuración Wi-Fi en el paquete de instalación de controladores. Los pasos específicos son los siguientes:

4.2.2.1. Sistema Windows

1) Detectar la tarjeta de red inalámbrica

La herramienta de configuración Wi-Fi puede buscar la red inalámbrica automáticamente usando una tarjeta inalámbrica en la computadora. Si la computadora no tiene tarjeta de red inalámbrica, la opción "Ingresar SSID manualmente" se activará automáticamente en la página "Lista de redes inalámbricas". En este caso, avance al Paso 3.

2) Lista de redes inalámbricas

Luego de iniciar la herramienta de configuración, aparecerá la pantalla con la lista de redes detectadas por el programa de configuración de redes inalámbricas, donde podrá seleccionar la red inalámbrica.

| Nota: | • Luego de abrir la herramienta de configuración, aparecerá la interfaz de la lista de redes, en la que se incluirá la información encontrada por el programa (por ejemplo, el nombre de la red inalámbrica ordenado por SSID). Los usuarios pueden seleccionar un elemento de la lista y, a continuación, hacer doble clic o seleccionar Siguiente para acceder a la interfaz de entrada de información. • "Ingresar SSID manualmente": haga clic en esta opción para cambiar a la interfaz de ingresar SSID manualmente (es decir, el Paso 3). • "Actualizar": esta opción vuelve a buscar información sobre redes inalámbricas. • "Siguiente": esta opción permite acceder a la interfaz de entrada de información. • "Cancelar": el mensaje de cancelación aparece luego de hacer clic en él. Como se muestra a continuación (haga clic en "Aceptar" para salir; de lo contrario, permanecerá en la interfaz original).

3) Ingresar el SSID manualmente

Haga clic en "Ingresar SSID manualmente" para cambiar a la interfaz para ingresar el SSID manualmente.

Ingrese el SSID para que la impresora se conecte en la barra "SSID".

Haga clic en Imprimir página de información de red inalámbrica para imprimir la lista de redes inalámbricas detectadas por la impresora.

| Nota: | • Si la impresora con la configuración actual tiene un trabajo de impresión en curso, aparecerá la siguiente ventana de error:

4) Configuración de la entrada de información

Al acceder a la interfaz de entrada de información, los usuarios pueden establecer información relativa a la red inalámbrica.

| Nota: | • El Modo seguro incluye actualmente tres opciones: Ninguno, WEP y WPA/WPA2. Si selecciona Ninguno, el campo para ingresar la contraseña estará oculto (es decir, no es necesario ingresar una contraseña al conectarse al SSID proporcionado). La opción WEP permite ingresar entre 1 y 26 caracteres, mientras que en la opción WPA/WPA2 el número de caracteres permitidos oscila entre 8 y 64. • La opción Mostrar contraseña está desactivada de forma predeterminada. Si se activa, la contraseña ingresada se mostrará tal cual en lugar de con asteriscos.

Si la impresora con la configuración actual tiene un trabajo de impresión en curso, aparecerá la siguiente ventana de error:

5) Configuración completada

Luego de completar los pasos anteriores, aparecerá la interfaz de resultados de la configuración de redes inalámbricas. Se mostrará el resultado de la configuración.

Si la configuración de la red inalámbrica de la impresora es correcta, aparecerá la interfaz siguiente:

Si la impresora no está conectada a la computadora, aparecerá el siguiente mensaje: Use el cable USB proporcionado para conectar su impresora a la computadora.

Haga clic en "Siguiente". El programa buscará automáticamente las impresoras conectadas actualmente a la computadora. Si se produce un error al buscar modelos de impresora compatibles con esta computadora, seguirá apareciendo la interfaz actual. Si encuentra un modelo compatible, aparecerá el mensaje "Intentando establecer conexión inalámbrica con la impresora".

Si la impresora no puede aplicar la configuración usando la red inalámbrica proporcionada, aparecerá el siguiente mensaje:

La impresora no se puede conectar a ninguna red inalámbrica con las credenciales proporcionadas. Para volver a ingresar las credenciales, haga clic en Anterior.

Si la impresora puede aplicar la configuración usando la red inalámbrica proporcionada pero la computadora no admite la red inalámbrica, aparecerá el siguiente mensaje:

"La impresora se puede conectar correctamente a una red inalámbrica con las credenciales proporcionadas. No obstante, esta computadora no puede comunicarse con la impresora".

4.2.2.2. Configuración del sistema Mac

Se admiten los siguientes sistemas operativos: Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9,10.10 y 10.11.

1) Detectar la tarjeta de red inalámbrica

La herramienta de configuración Wi-Fi puede buscar la red inalámbrica automáticamente usando una tarjeta inalámbrica en la computadora. Si la computadora no tiene tarjeta de red inalámbrica, la opción "Ingresar SSID manualmente" se activará automáticamente en la página "Lista de redes inalámbricas". En este caso, avance al Paso 3.

2) Lista de redes inalámbricas

Luego de iniciar la herramienta de configuración, aparecerá la pantalla con la lista de redes detectadas por el programa de configuración de redes inalámbricas, donde podrá seleccionar la red inalámbrica.

| Nota: | • Luego de abrir la herramienta de configuración, aparecerá la interfaz de la lista de redes, en la que se incluirá la información encontrada por el programa (por ejemplo, el nombre de la red inalámbrica ordenado por SSID). Los usuarios pueden seleccionar un elemento de la lista y, a continuación, hacer doble clic o seleccionar Siguiente para acceder a la interfaz de entrada de información. • "Ingresar SSID manualmente": haga clic en esta opción para cambiar a la interfaz de ingresar SSID manualmente (es decir, el Paso 3). • "Actualizar": esta opción vuelve a buscar información sobre redes inalámbricas. • "Siguiente": esta opción permite acceder a la interfaz de entrada de información. • "Cancelar": el mensaje de cancelación aparece luego de hacer clic en él. Como se muestra a continuación (haga clic en "Aceptar" para cancelar la permanencia en la interfaz original):

3) Ingresar el SSID manualmente

Haga clic en "Ingresar SSID manualmente" para cambiar a la interfaz para ingresar el SSID manualmente.

SSID: ingrese el SSID de la red a la que quiera conectar la impresora, con una longitud máxima de 32 caracteres.

Imprimir página de información de red inalámbrica: esta opción le permite imprimir la lista de redes inalámbricas detectadas por la impresora.

Siguiente: esta opción permite acceder a la interfaz de entrada de información.

| Nota: | • Si la impresora con la configuración actual tiene un trabajo de impresión en curso, aparecerá la siguiente ventana de error.

4) Configuración de la entrada de información

Al acceder a la interfaz de entrada de información, los usuarios pueden establecer información relativa a la red inalámbrica.

| Nota: | • El Modo seguro incluye actualmente tres opciones: Ninguno, WEP y WPA/WPA2. Si selecciona Ninguno, el campo para ingresar la contraseña estará oculto (es decir, no es necesario ingresar una contraseña al conectarse al SSID proporcionado). La opción WEP permite ingresar entre 1 y 26 caracteres, mientras que en la opción WPA/WPA2 el número de caracteres permitidos oscila entre 8 y 64. • La opción Mostrar contraseña está desactivada de forma predeterminada. Si se activa, la contraseña ingresada se mostrará tal cual en lugar de con asteriscos.

Si la impresora con la configuración actual tiene un trabajo de impresión en curso, aparecerá la siguiente ventana de error:

5) Configuración completada

Luego de completar los pasos anteriores, aparecerá la interfaz de resultados de la configuración de redes inalámbricas. Se mostrará el resultado de la configuración.

Si la configuración de la red inalámbrica de la impresora es correcta, aparecerá la interfaz siguiente:

Si la impresora no está conectada a la computadora, aparecerá el siguiente mensaje: Use el cable USB proporcionado para conectar su impresora a la computadora.

Haga clic en "Siguiente". El programa buscará automáticamente las impresoras conectadas actualmente a la computadora. Si se produce un error al buscar modelos de impresora compatibles con esta computadora, seguirá apareciendo la interfaz actual. Si encuentra un modelo compatible, aparecerá el mensaje "Intentando establecer conexión inalámbrica con la impresora".

Si la impresora no puede aplicar la configuración usando la red inalámbrica proporcionada, aparecerá el siguiente mensaje:

La impresora no se puede conectar a ninguna red inalámbrica con las credenciales proporcionadas. Para volver a ingresar las credenciales, haga clic en Anterior.

Si la impresora puede aplicar la configuración usando la red inalámbrica proporcionada pero la computadora no admite la red inalámbrica, aparecerá el siguiente mensaje:

"La impresora se puede conectar correctamente a una red inalámbrica con las credenciales proporcionadas. No obstante, esta computadora no puede comunicarse con la impresora".

Si la impresora puede aplicar la configuración con la red inalámbrica proporcionada y la computadora es compatible con la red inalámbrica, aparecerá el siguiente mensaje:

La impresora se puede conectar correctamente a una red inalámbrica con las credenciales proporcionadas.

4.2.3. Configuración a través del servidor web

Puede usar el servidor web integrado de la impresora para llevar a cabo la configuración de la red inalámbrica.

1. Imprima la página de información de red y consulte la dirección IP de la impresora.

2. Ingrese la dirección IP en la barra de direcciones del navegador web para acceder al servidor web integrado de la impresora. Haga clic en "Configuración". Se mostrará la siguiente página:

3. Haga clic en la opción de red inalámbrica para ingresar en la interfaz de configuración de la red inalámbrica.

4.2.4. Activar/desactivar el dispositivo inalámbrico

Si quiere desconectar la impresora de la red inalámbrica, puede desactivar su función inalámbrica a través del botón de menú del panel de control.

1) Presione el botón de menú para acceder a la interfaz de las opciones del menú.

2) Presione la tecla de dirección "▲" o "▼" para seleccionar la opción "3.Conf de red" y presione "OK".

3) Presione la tecla de dirección "▲" o "▼" para seleccionar la opción "2.Conf inalám." y presione "OK".

4) Seleccione la opción "1.Red inalám." y presione "OK" para seleccionar la opción "1.Cerrar". Luego haga clic en "OK" para desactivar la red inalámbrica.

Luego de que la red inalámbrica se haya desactivado, se apagará el indicador del botón Wi-Fi del panel de control.

4.3. Establecer la impresora de red

Los usuarios pueden controlar la configuración de red a través del servidor web integrado o el panel de control de la impresora.

4.3.1. Configuración del servidor web

4.3.1.1. Ver el servidor web o cambiar la configuración de red

Puede usar el servidor web integrado para ver o cambiar la configuración de la IP.

1. Imprima la página de información de red y consulte la dirección IP de la impresora.

| Nota: | • Para imprimir la página de información de red del producto, consulte el Capítulo 1.

Ingrese la dirección IP en la barra de direcciones del navegador web para acceder al servidor web integrado de la impresora. Se mostrará la siguiente página:

| Nota: | • Esta impresora es compatible con el protocolo de aplicación HTTP, y los usuarios pueden realizar accesos encriptados seguros escribiendo "https://xxxx…" en el explorador web.

2. En la columna "Configuración", aparecen las opciones Configuración de red y Configuración de impresión. En la opción Configuración de red, los usuarios pueden completar las opciones del protocolo de red, la red inalámbrica, el hotspot Wi-Fi, etc. Para la opción Configuración de impresión, se pueden completar las opciones de las preferencias de impresión, el correo electrónico y otra información relativa a la configuración.

4.3.1.2. Establecer o cambiar la contraseña de inicio de sesión de la página web

Los usuarios pueden llevar a cabo la administración y el control de la impresora a través de la configuración de la administración de usuarios.

Pasos:

1. Para abrir el servidor web integrado, primero inicie sesión. Se mostrará la siguiente página de inicio de sesión:

| Nota: | • El nombre de usuario predeterminado de la impresora es "admin", y la contraseña inicial es "000000".

2. Haga clic en la pestaña de administración de usuarios para llevar a cabo las operaciones correspondientes.

3. Ingrese la nueva contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.

4. En la parte inferior de la ventana, haga clic en el botón Modificar para guardar la configuración.

4.3.1.3. Dirección IP

La dirección IP de la impresora se puede establecer de forma automática a través de la función DHCP y también manualmente.

Configuración automática

La función de configuración automática DHCP está activada de forma predeterminada.

1. Conecte la impresora a la red mediante el cable de red y complete la preparación inicial.

2. La impresora obtendrá automáticamente la dirección IP asignada por el servidor. Esta dirección se podrá usar luego de unos minutos.

| Nota: | • Si la función DHCP no puede obtener una dirección IP de forma automática, la impresora usará automáticamente la dirección IP predeterminada: 169.254.1.1. • Debido a las funciones de DHCP, la dirección IP de la impresora asignada automáticamente por la red podrá variar si la impresora no se usó durante mucho tiempo o si cambia el punto de acceso de red, lo que podría provocar una conexión incorrecta a la impresora. Se recomienda que la dirección IP asignada automáticamente por la red se vincula a la dirección Mac de la impresora mientras esté activada la función DHCP.

Configuración manual

Ingrese la dirección IP en la barra de direcciones del navegador web para abrir el servidor web integrado.

1. Haga clic en Configuración en la barra de navegación para abrir la página Configuración.

2. Seleccione Configuración de red - Configuración IPv4.

3. Establezca el modo de asignación de direcciones IP (Manual), la dirección IP y la máscara de subred. El resto de elementos son opcionales.

4. Haga clic en Aplicar para aceptar la configuración.

| Nota: | • Puede usar el servidor web integrado para cambiar el modo de asignación de direcciones IP a Automático o Manual. • Para restablecer toda la configuración de los parámetros de la impresora, los usuarios pueden restaurar la configuración de fábrica. Consulte el Capítulo 6 para ver los pasos específicos que debe seguir.

4.3.2. Configuración del panel de control

Los usuarios pueden configurar las redes cableada e inalámbrica a través del menú del panel de control.

4.3.2.1. Configuración de red

Los usuarios pueden establecer el estado de la red a través de la opción Configuración de red.

1) Presione el botón de menú para acceder a la interfaz de las opciones del menú.

2) Presione la tecla de dirección "▲" o "▼" para seleccionar la opción "3.Conf de red" y presione "OK".

3) Presione la tecla de dirección "▲" o "▼" para seleccionar la opción "1.Conf red cable" y presione "OK". Presione la tecla de dirección "▲" o "▼" para seleccionar "1.IPv4" o "2.IPv6".

4) Presione la tecla de dirección "▲" o "▼" para seleccionar la opción "2.Conf inalám." y presiona "OK". Presiona la tecla de dirección "▲" o "▼" para seleccionar la opción "1.Red inalám." o "2.Modo PIN WPS".

4.3.2.2. Información de red

Los usuarios pueden consultar el estado de la red a través de la opción Configuración de red.

1) Presione el botón de menú para acceder a la interfaz de las opciones del menú.

2) Presione la tecla de dirección "▲" o "▼" para seleccionar la opción "4.Info de red" y presione "OK".

3) Presione la tecla de dirección "▲" o "▼" para seleccionar "1.Info cable", "2.Info inalám." o "3.Info zona WiFi".

4) Seleccione la opción "1.Info cable" y presione "OK". Presione la tecla de dirección "▲" o "▼" para seleccionar "1.Dirección IP", "2.Másc. subred" o "3.Puerta enlace".

5) Seleccione la opción "2.Info inalám." y presione "OK". Presione la tecla de dirección "▲" o "▼" para seleccionar "1 .Est. conexión", "2.Dirección IP", "3.Másc. subred", "4.Puerta enlace", "5.Canal" o "6.SSID".

6) Seleccione la opción "3.Info zona WiFi" y presiona "OK". Presiona la tecla de dirección "▲" o "▼" para seleccionar "1.Estado", "2.Nombre disp.", "3.Dirección IP", "4.Contras.", "5.Canal" o "6.N.º Disp. conect".