8. Manutenzione ordinaria

8.1. Pulizia della stampante

| Nota: | • Utilizzare detergenti non aggressivi. • Dopo l'uso, alcune parti della stampante restano calde per breve tempo. All'apertura del coperchio anteriore o del coperchio posteriore per pulire i componenti all'interno della stampante, fare attenzione a non toccare le parti ombreggiate come mostrato nella figura seguente.

1. Usare un panno morbido per pulire l'esterno della stampante.

2. Aprire il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia del toner laser.

| Nota: | • Alla rimozione della cartuccia del toner laser, collocarla in una sacca protettiva o avvolgerla in carta spessa per evitare che la luce diretta possa danneggiare il tamburo fotosensibile.

3. Pulire l'interno della stampante con un panno asciutto e privo di pelucchi agendo delicatamente sulla zona ombreggiata, come indicato in figura.

8.2. Manutenzione della cartuccia del toner laser

8.2.1. Informazioni sulla cartuccia del toner laser

1. Uso e manutenzione della cartuccia del toner laser

Per una qualità di stampa ottimale, utilizzare cartucce toner laser originali Pantum.

Nell'utilizzare la cartuccia del toner laser, prestare attenzione a quanto segue.

• Non rimuovere la cartuccia del toner laser dalla confezione se non si prevede di utilizzarla immediatamente.

• Non rigenerare la cartuccia del toner laser senza autorizzazione. In caso contrario, i danni conseguenti non saranno coperti dalla garanzia della stampante.

• Conservare la cartuccia del toner laser in un luogo fresco e asciutto.

• Il toner contenuto all'interno della cartuccia è infiammabile. Per prevenire incendi, non collocare la cartuccia toner laser vicino ad alcuna fonte di calore.

• Nel rimuovere o smontare la cartuccia toner laser, prestare attenzione a eventuali perdite di toner. Qualora si verificasse una fuoriuscita di toner con conseguente contatto con la pelle, gli occhi o la bocca, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare subito un medico in caso di malessere.

• Durante l'installazione della cartuccia toner laser, tenerla lontana dalla portata dei bambini.

2. Durata della cartuccia toner laser

La durata della cartuccia del toner laser dipende dalla quantità di toner necessario per le stampe.

Quando lo stato dell'indicatore a LED della stampante corrisponde a quello indicato nella figura seguente oppure il display LCD visualizza "Cartucc.scaduta", significa che la durata della cartuccia del toner laser è scaduta e deve essere sostituita.

8.2.2. Sostituzione della cartuccia toner laser

| Nota: | Prima di sostituire la cartuccia toner laser, prestare attenzione a quanto segue. • La superficie della cartuccia del toner laser potrebbe contenere del toner. Rimuovere con cautela per evitare fuoriuscite. • Collocare la cartuccia toner laser rimossa su un foglio di carta per evitare la fuoriuscita accidentale del toner contenuto. • Dopo la rimozione del coperchio di protezione, installare subito la cartuccia toner laser nella stampante per evitare danni al tamburo fotosensibile, dovuti all'eccessiva esposizione diretta alla luce solare o artificiale. • Durante l'installazione della cartuccia del toner laser, non toccare la superficie del tamburo fotosensibile per evitare di graffiarlo.

Procedura per la sostituzione della cartuccia del toner laser

1. Spegnere la stampante.

2. Aprire il coperchio anteriore e rimuovere la cartuccia del toner laser vuota lungo le guide.

3. Aprire la confezione della nuova cartuccia del toner laser tenendola per la maniglia e agitarla delicatamente per circa 5-6 volte, in modo da distribuire il toner all'interno della cartuccia in maniera uniforme.

4. Rimuovere il coperchio di protezione, inserire la cartuccia toner laser nella stampante lungo le guide e chiudere il coperchio con cura.

| Nota: | • Prima di installare la cartuccia del toner laser nella stampante, verificare che non vi siano sigilli da rimuovere, eventualmente toglierli, quindi procedere all'installazione.

5. Riavviare la stampante per stampare una pagina di prova.