3. 驅動安裝與卸載

3.1. 基於Windows 系統的驅動安裝

• 驅動安裝前，您需要知道列印機型號，請列印“印表機資訊頁”並查看“產品名稱”（參閱 第1.5.章 ）。

• 在使用有線或無線網路安裝驅動時，您需要知道印表機的IP位址，請列印“網路配置資訊頁”並查看（參閱 第1.5.章）。

• 覆蓋安裝驅動，安裝語言是不可以更改的。若需要更改，請先將印表機驅動卸載。

3.1.1.USB安裝

以下操作以Pantum P3500D Series為例：

1.使用USB線連接印表機和電腦，打開電源。

2.在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟，運行Autorun.exe安裝程式。

3.閱讀授權合約，選擇安裝語言，點擊“安裝”。

4.系統自動安裝驅動，安裝過程可能需要幾分鐘。

5.安裝完成後，彈出“安裝完成”介面，約3秒後自動關閉。

3.1.2.有線網路安裝

以下操作以Pantum P3500DN Series為例：

1.電腦已連接到有線網路。

2.打開印表機和電腦的電源。

3.將網線連接到印表機的網路介面，確保印表機與電腦處於同一網路（如何配置網路，參閱第4.1.章）。

4.在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟，運行Autorun.exe安裝程式。

5.閱讀授權合約，選擇安裝語言和列印機型號，選擇“已連接至網路的印表機”，點擊“安裝”。

6.安裝程式自動搜索印表機，搜索過程可能需要1－2分鐘。

7.搜索完成後，選擇需要連接的印表機，點擊“下一步”。

| 附註： | • 若已搜索到的印表機清單中，沒有您需要連接的印表機，點擊“刷新”。 • 若以主機名稱方式安裝印表機驅動，請同時勾選您需要連接的“印表機名稱”和“以主機名稱安裝列表中的印表機”。 • 若手動添加IP位址或主機名稱，您需要知道所連接的印表機IP位址或主機名稱。如不清楚，請列印“網路配置資訊頁”並查看“IP位址”和“主機名稱”（參閱第1.5.章）。

8.系統自動安裝驅動，安裝過程可能需要幾分鐘。

9.安裝完成後，彈出“安裝完成”介面，約3秒後自動關閉。

3.1.3.無線網路安裝（Wi-Fi）

無線網路連接類型，分為基礎結構連接和Wi-Fi熱點連接兩種模式（參閱第4.2.章）。

3.1.3.1.基礎結構連接安裝

驅動安裝前，必須瞭解您的接入點（無線路由器）的“網路名（SSID）”和“密碼”。如果無法確定，請諮詢您的網路系統管理員或接入點（無線路由器）製造商。

以下操作以Pantum P3500DW Series為例：

1.電腦已成功連接到接入點（無線路由器）。

2.使用USB線連接印表機和電腦，打開電源。

3.在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟，運行Autorun.exe安裝程式。

4.閱讀授權合約，選擇安裝語言和列印機型號，選擇“連接至新的網路的印表機”，點擊“安裝”。

5.按照安裝視窗提示進行操作，將印表機配置到無線網路（如何配置，參閱第4.2.1.章）。

6.無線網路配置成功後，安裝程式自動搜索印表機，搜索過程可能需要1-2分鐘。

7.選擇需要連接的印表機，點擊“下一步”。

| 附註： | • 若已搜索到的印表機清單中，沒有您需要連接的印表機，點擊“刷新”。 • 若以主機名稱方式安裝印表機驅動，請同時勾選您需要連接的“印表機名稱”和“以主機名稱安裝列表中的印表機”。 • 若手動添加IP位址或主機名稱，您需要知道所連接的印表機IP位址或主機名稱。如不清楚，請列印“網路配置資訊頁”並查看“IP位址”和“主機名稱”（請參閱第1.5.章）。

8.系統自動安裝驅動，安裝過程可能需要幾分鐘。

9.安裝完成後，彈出“安裝完成”介面，約3秒後自動關閉。

3.1.3.2.Wi-Fi熱點連接安裝

驅動安裝前，必須瞭解您的印表機的無線熱點資訊。如不清楚，請列印“網路配置資訊頁”並查看印表機無線熱點的“SSID”和“密碼”（參閱第1.5.章）。

以下操作以Pantum P3500DW Series為例：

1.打開印表機和電腦的電源。

2.打開印表機的Wi-Fi熱點（如何打開，請查閱第4.2.2.章）。

3.點擊電腦桌面右下角的 ，連接印表機的無線熱點。。

4.在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟，運行Autorun.exe安裝程式。

5.閱讀授權合約，選擇安裝語言和列印機型號，選擇“已連接至網路的印表機”，點擊“安裝”。

6.安裝程式自動搜索印表機，搜索過程可能需要1-2分鐘。

7.選擇需要連接的印表機，點擊“下一步”。

| 附註： | • 若已搜索到的印表機清單中，沒有您需要連接的印表機，點擊“刷新”。 • 若以主機名稱方式安裝印表機驅動，請同時勾選您需要連接的“印表機名稱”和“以主機名稱安裝列表中的印表機”。

8.系統自動安裝驅動，安裝過程可能需要幾分鐘。

9.安裝完成後，彈出“安裝完成”介面，約3秒後自動關閉。

3.1.4.驅動卸載

3.1.4.1.卸載方法

以下操作以 Windows 7 為例，您的電腦螢幕資訊可能因作業系統的不同而有差異。

1.點擊電腦的“開始功能表”，然後點擊“所有程式”。

2.點擊“Pantum”，然後點擊“Pantum X Series PCL6”。

Pantum X Series PCL6 中的“X”代表產品型號。

3.點擊“卸載”，按照卸載視窗說明刪除驅動。

3.2.基於Mac系統的驅動安裝

• Mac系統下的驅動安裝分為驅動安裝和添加印表機兩部分。若您使用AirPrint 印表機進行列印，無須安裝驅動，添加印表機即可使用。

• 在使用有線或無線網路安裝驅動時，您需要知道印表機的IP位址，請列印“網路配置資訊頁”並查看“Bonjour名稱”（參閱第1.5.章）。

3.2.1. 驅動安裝

以下操作以 Mac10.10 為例，您的電腦螢幕資訊可能因作業系統的不同而有差異。

1.打開印表機和電腦的電源。

2.在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟，按兩下“Pantum P3500 Series PS”安裝包。

3.點擊“繼續”。

4.閱讀授權合約，然後點擊“繼續”。

5.在彈出的提示窗口，點擊“同意”，接受授權合約。

6.點擊“安裝”。

7.輸入電腦密碼，點擊“安裝軟體”。

8.在彈出的提示視窗，點擊“繼續安裝”。

9.系統自動完成驅動安裝，並彈出無線網路配置提示視窗。

• 若選擇USB、有線網路或無線熱點方式連接印表機，請點擊“否”，退出無線網路配置提示視窗。

• 若選擇無線網路基礎結構連接模式連接印表機，請點擊“是”，通過無線網路配置工具配置印表機的無線網路（參閱第4.2.1.1.章）。

9.點擊“重新開機”，等待電腦重啟，完成安裝。

| 附註： | • 驅動安裝完成後，您需要添加印表機，才能進行列印（請參閱第3.2.2.章）。

3.2.2.添加印表機

若您希望使用AirPrint列印，添加印表機時，在“使用”選項框中，選擇“Secure AirPrint”（資料加密）或“AirPrint”（不加密）。

3.2.2.1. USB連接方式添加

1.打開印表機和電腦的電源。

2.使用USB線連接印表機和電腦，系統自動識別並添加印表機。

3.進入電腦的“系統偏好設置”-“印表機與掃描器”，在印表機列表中查看印表機是否已添加成功。

若印表機清單中顯示您添加的印表機，且印表機準備就緒，則印表機添加成功。

若印表機列表中沒有您添加的印表機，可能是USB線未連接好，請重新連接。

3.2.2.2.有線網路連接方式添加

1.打開印表機和電腦的電源。

2.將網線連接到印表機網路介面，確保印表機與電腦處於同一網路（如何配置網路，參閱第4.1.章）。

3.進入電腦的“系統偏好設置”-“印表機與掃描器”。

4.點擊按鈕。

5.選擇您的Pantum印表機，然後從“使用”彈出功能表中選擇對應的列印機型號。

6.點擊“添加”。

3.2.2.3.無線網路連接方式添加

無線網路連接類型，分為基礎結構連接和Wi-Fi熱點連接兩種模式（參閱第4.2.章）。

3.2.2.3.1.基礎結構連接

添加印表機前，必須瞭解您的接入點（無線路由器）的“網路名（SSID）”和“密碼”。如果無法確定，請諮詢您的網路系統管理員或接入點（無線路由器）製造商。

1.電腦已成功連接到接入點（無線路由器）。

2.使用USB線連接印表機和電腦，打開電源。

3.印表機已連接到無線網路，確保與電腦在同一網路（如何配置，參閱第4.2.1.章）。

4.進入電腦的“系統偏好設置”-“印表機與掃描器”。

5.點擊按钮。

6.選擇您的Pantum印表機，然後從“使用”彈出功能表中選擇對應的列印機型號。

7.點擊“添加”。

3.2.2.3.2. Wi-Fi熱點連接

驅動安裝前，必須瞭解您的印表機的無線熱點資訊。如不清楚，請列印“網路配置資訊頁”並查看印表機無線熱點的“SSID”和“密碼”（參閱第1.5.章）。

1.打開印表機和電腦的電源。

2.打開印表機的Wi-Fi熱點（如何打開，請查閱第4.2.2.章）。

3.點擊電腦桌面右上角的，連接印表機的無線熱點。

4.進入電腦的“系統偏好設置” －“印表機與掃描器”。

5.點擊按钮。

6.選擇您的Pantum印表機，然後從“使用”彈出功能表中選擇對應的列印機型號。

7.點擊“添加”。