1. Перед использованием принтера

1.1. Упаковочный лист

Открыв упаковку, убедитесь, что в комплекте есть все следующие компоненты.

Компонент | Наименование | Количество
| Принтер | 1
| Лазерный картридж с тонером | 1
| Кабель интерфейса USB | 1
| Кабель питания | 1
| Диск CD-ROM | 1
| Краткое руководство по настройке | 1
| Гарантия Pantum | 1

| Примечание: | • В некоторых регионах гарантия Pantum может не предоставляться.

1.2. Вид устройства

Вид сбоку

1 | Выходной лоток | Для хранения распечатанных документов
2 | Панель управления | Показывает состояние принтера и используется для настройки параметров печати
3 | Выходной лоток | Предотвращает падение отпечатанных листов
4 | Передняя крышка | Откройте верхнюю крышку, чтобы вынуть лазерный картридж с тонером
5 | Многоцелевой входной лоток | Откройте переднюю крышку многоцелевого входного лотка и положите внутрь материал для печати
6 | Направляющая многоцелевого входного лотка | Регулирует ширину с двух сторон бумаги
7 | Переключатель питания от электросети | Используется для включения и отключения питания
8 | Стандартный входной лоток | Удерживает бумагу, используемую для печати
9 | Направляющая ширины бумаги | Регулирует ширину бумаги внутри стандартного входного лотка

Вид сзади

1 | USB-интерфейс | Используется для прямого подключения к компьютеру
2 | Сетевой интерфейс | Используется для подключения принтера к сети
3 | Интерфейс питания | Используется для подключения кабеля питания
4 | Задняя крышка | Эту крышку можно открывать для проверки наличия замятой бумаги
5 | Устройство двусторонней печати | Используется для освобождения замятой бумаги с задней стороны во время двусторонней печати

| Примечание: | • Изображение для различных моделей и компонентов может отличаться, показано наиболее типичное.

1.3. Лазерный картридж с тонером

Срок службы лазерного картриджа с тонером

Тип | Средний объем печати
Лазерный картридж с тонером стандартной емкости | Примерно 3000 страниц (указанное значение основано на стандарте ISO/IEC 19752)
Лазерный картридж с тонером большой емкости | Примерно 6000 страниц (указанное значение основано на стандарте ISO/IEC 19752)
Лазерный картридж с тонером сверхбольшой емкости | Примерно 10 000 страниц (указанное значение основано на стандарте ISO/IEC 19752)

| Примечание: | • Для данной модели количество распечатываемых страниц может быть увеличено без предупреждения. • Ресурс расходных материалов может отличаться в зависимости от разных используемых типов. • Рекомендуется использовать только оригинальные расходные материалы Pantum. • На любые повреждения, связанные с использованием оригинальных расходных материалов сторонних производителей, гарантия не распространяется. • Внешний вид лазерных картриджей с тонером для разных типов разный, изображения приведены только для справки.

1.4. Панель управления

1. Компоновка и функции панели управления

Далее показана компоновка панели управления:

№ | Наименование | Функции
1 | ЖК-дисплей | На дисплее отображается информация о принтере, его можно использовать для настройки параметров устройства.
2 | Вверх | Нажмите эту кнопку для просмотра каждого меню и его параметров. Для элементов меню, требующих ввода значения, выполняет изменение численного значения путем циклического приращения.
3 | Меню | Откройте главное меню панели управления для настройки меню.
4 | Вниз | Нажмите эту кнопку для просмотра каждого меню и его параметров. Для меню, требующих ввода, выполняет перемещение курсора, например при вводе IP-адреса.
5 | Отчет по Wi-Fi/настройке | С помощью данной кнопки можно включить функцию Wi-Fi и указать состояние соединения Wi-Fi (применимо только для модели с функцией Wi-Fi). Для модели без функции Wi-Fi данную кнопку можно использовать для печати страницы с информацией о принтере и отчета по настройке сети.
6 | ОК | • Нажмите эту кнопку для сохранения настроек. • Открытие подменю на дисплее панели управления. • Выбор элемента меню.
7 | Назад | Кнопка со стрелкой назад: данная кнопка используется для выполнения следующих операций: • Выход из меню панели управления. • Прокрутка назад в предыдущее меню в списке в подменю. • Возврат в предыдущее меню; если уже открыто меню верхнего уровня, возврат в интерфейс готовности.
8 | Отмена | Нажмите эту кнопку для отмены операции. Отмена текущей операции печати, если таковая выполняется.
9 | Индикатор состояния | Этот индикатор показывает состояние готовности, предупреждения, а также другие состояния принтера. Зеленый индикатор: нормальное состояние. Оранжевый индикатор: предупреждение или заканчивается тонер в картридже. Красный индикатор: ошибка.
10 | Индикатор питания | зеленый при запуске, во время работы и в спящем режиме; горящий индикатор свидетельствует о готовности источника питания

2. Индикатор состояния

Красный, оранжевый и зеленый цвета многоцветного светодиодного индикатора имеют следующие значения.

| Красный цвет означает необходимость срочного вмешательства для устранения серьезной ошибки, например, если не установлен лазерный картридж с тонером, лазерный картридж с тонером не подходит для данного принтера или в лотке закончилась бумага; в подобных случаях горит красный индикатор. Подробнее об определенных ошибках см. в главе 9 "Устранение неполадок".
| На дисплее отображается информация о принтере, его можно использовать для настройки параметров устройства.
| Нажмите эту кнопку для просмотра каждого меню и его параметров. Для элементов меню, требующих ввода значения, выполняет изменение численного значения путем циклического приращения.

1.5. Печать отчета об устройстве

Пользователи могут распечатать отчет об устройстве с помощью панели управления. Эти страницы помогают понять сведения о принтере, диагностировать неисправности устройства и устранить их.

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в окно настройки меню.

2) С помощью кнопки со стрелкой "▲" или "▼" выберите параметр "5.Печ.инф.отчета".

3) Нажмите кнопку "OK", чтобы войти в окне печати информационного отчета. После этого можно распечатать отчет об устройстве в соответствии с имеющимися потребностями.

| Примечание: | • В модели без функции Wi-Fi пользователи также могут распечатать отчет по настройки сети принтера непосредственно с помощью кнопки быстрого доступа "Отчет о настройке сети" на панели управления.