4. 網路設置

本產品可同時支援有線網路和無線網路連接。

4.1. IP位址設置

IP位址設置前，您需要將印表機連接到網路。

1.若為有線網路機型，使用網線連接到印表機網路介面，將印表機連接到有線網路。

2..若為無線網路機型，可通過無線網路配置工具或Wi-Fi Protected Setup配置方式，將印表機連接到無線網路（參閱第4.2.1.章）。

4.1.1 .IPv4設置

印表機IPv4位址設置分為DHCP自動分配和手動設置。

4.1.1.1. DHCP自動分配

動態主機設定通訊協定(DHCP)是用戶端與伺服器之間的一種網路通訊協定。DHCP 伺服器提供特定於 DHCP 用戶端主機請求的配置參數，一般是用戶端主機參與某個 IP 網路所需的資訊。DHCP 還提供用於將 IP 位址分配給用戶端主機的機制。印表機默認開啟DHCP 自動分配功能。

1.打開印表機電源，將印表機連接到網路。

2.印表機將自動獲取DHCP伺服器分配的IP位址，整個過程可能需要幾分鐘。

您可以列印“網路配置資訊頁”並查看印表機“IP位址”（如何列印，參閱第1.5.章）。如果IP位址未列出，請等待幾分鐘，然後重試。

| 附註： | • 如果DHCP伺服器自動分配IP位址不成功，印表機會自動獲取系統分配的鏈路本地位址：169.254.xx.xx。

4.1.1.2 .手動設置

4.1.1.2.1.通過面板設置

1. 打開印表機電源，使印表機進入就緒狀態。

2. 按下印表機控制台“功能表鍵”-“功能表設置”-“網路設置”-“有線網路設置”-“IPv4”-“手動”，按下“OK鍵”，進入“IP位址”設置介面。

3. 通過控制台方向鍵 “▲”或“▼”，輸入您需要配置的“IPv4位址”、“子網路遮罩”和“閘道位址”，按下“OK鍵”，完成設置。

| 附註： | • 方向鍵“▲”設置數位0-9，方向鍵“▼”移動游標位置。

4.1.1.2.2. 通過內嵌Web伺服器設置

1.打開印表機電源，將印表機連接到網路。

2.登錄內嵌Web伺服器（如何登錄，參閱第5.2.1.章）。

3.點擊“設置”－“網路設置”－“協定設置”－“有線IP配置”。

4.將IPv4位址分配方式設置為“手動”。

5.輸入“IPv4位址”、“子網路遮罩”和“閘道地址”，點擊“應用”。

4.1.2.IPv6設置

4.1.2.1. 通過面板啟用

1. 打開印表機電源，使印表機進入就緒狀態。

2. 按下印表機控制台“功能表鍵”－“功能表設置”－“網路設置”－“有線網路設置”－“IPv6”－“開啟DHCPv6”，按下“OK鍵”，完成設置。

4.1.2.2. 通過內嵌Web伺服器啟用IPv6協議

1.打開印表機電源，將印表機連接到網路。

2.登錄內嵌Web伺服器（如何登錄，參閱第5.2.1.章）。

3.點擊“設置”－“網路設置”－“協定設置”－“IPv6”。

4.勾選“啟用IPv6協議”和“啟用DHCPv6”（默認為勾選），點擊“應用”。

您可刷新流覽器，在“有線IP配置”介面，查看“IPv6本地鏈路位址”和“有狀態位址”。

| 附註： | 印表機支援使用下列 IPv6 位址進行網路列印和管理。 •IPv6本地鏈路地址：自行配置的本地 IPv6 地址（以 FE80 開頭的地址）。 • 有狀態位址：DHCPv6 伺服器配置的 IPv6 位址（若網路中無DHCPv6伺服器，“有狀態位址”不能分配）。 • 無狀態位址：網路路由器自動配置的 IPv6 位址（參閱第1.5.章，在“網路配置資訊頁”中查看）。

4.2. 無線網路類型

無線網路連接類型，分為基礎結構連接和Wi-Fi熱點連接兩種模式。若您在無線網路設置過程中遇到問題，請參閱第4.4.章。

| 基礎結構連接模式：通過路由器與無線設備連接 1.接入點（無線路由器） 2.無線網路印表機 3.通過無線網路連接至接入點的電腦 4.通過網線連接至接入點的電腦
| Wi-Fi熱點連接模式：電腦與帶Wi-Fi功能的印表機連接 1.無線網路印表機 2.通過無線網路連接印表機熱點的電腦

4.2.1. 基礎結構連接模式

您可以通過接入點（無線路由器）作為媒介，將電腦和印表機連接在一起。接入點（無線路由器）連接分為無線網路配置和Wi-Fi Protected Setup配置兩種方式。

重要：在進行無線網路安裝前，必須瞭解您的接入點（無線路由器）的網路名（SSID）和密碼。如果無法確定，請諮詢您的網路系統管理員或接入點（無線路由器）製造商。

4.2.1.1. 無線網路配置工具

若您的電腦已安裝驅動，但無線網路發生變更，可以通過無線網路配置工具重新配置。

4.2.1.1.1.前期準備事項

1.接入點（無線路由器）。

2.已連接到網路的電腦。

3.具有無線網路功能的印表機。

4.USB線。

4.2.1.1.2.無線網路配置工具配置方法

1.使用USB線連接印表機和電腦，打開電源。

2.在電腦中調出無線網路配置工具。

1）Windows 系統：點擊電腦“開始功能表”－“所有程式”－“Pantum”－“產品名稱”－“無線網路配置工具”。

2）Mac系統：點擊電腦功能表列“前往”－“應用程式”－“產品名稱”－“無線網路配置工具”。

3.1 若您的電腦已開啟無線網路，在以下介面，選擇需要連接的無線網路的“網路名（SSID）”，點擊“下一步”。

| 附註： | • 您所選擇的網路名（SSID）應與電腦連接的接入點（無線路由器）的網路名（SSID）一致。 • 若無線網路清單為空，請查看接入點（無線路由器）是否已開啟，或者電腦是否處於無線網路範圍內，然後點擊“刷新”。 • 若您需要連接的網路名（SSID）不在已搜索到的網路名清單中，請勾選“手動輸入網路名”進行手動配置（參閱以下第3.2步驟）。

3.2若您使用網線連接電腦和接入點（無線路由器），在以下介面，輸入接入點（無線路由器）的網路名稱SSID（SSID 區分大小寫），點擊“下一步”。

| 附註： | • 如果您不清楚接入點（無線路由器）的網路名（SSID），請點擊“列印無線網路資訊頁”，通過印表機搜索無線網路熱點，搜索過程約10秒。

4.輸入接入點（無線路由器）的Wi-Fi密碼，點擊“下一步”。

| 附註： | • 如果不瞭解您的網路安全模式及密碼，請諮詢您的網路系統管理員或接入點（無線路由器）製造商。 • 目前，印表機支援的安全模式有三種：無、WEP和WPA/WPA2。 1)無：未使用任何加密方式。 2)WEP：通過使用WEP（有線等效加密），以安全金鑰發送和接收資料。WEP金鑰適用於64和128位元加密網路，可同時包含數位和字母。 3)WPA/WPA2：是Wi-Fi保護接入預共用金鑰，它通過使用TKIP或AES加密（WPS－Personal）將無線設備與接入點進行連接。WPA/WPA2使用長度介於8-63個字元之間的預共用金鑰（PSK）。 • “顯示密碼”預設為不勾選，若勾選，所輸入的密碼將明文顯示。

5.電腦開始與印表機建立無線連接。

6.連接成功後，點擊“完成”。

| 附註： | • 無線網路配置完成後，若印表機不能正常使用，請重新安裝驅動。安裝方式請選擇“已連接至網路的印表機”（Windows系統請參閱第3.1.3.章，Mac系統請參閱第3.2.2.3.章）。

4.2.1.2. Wi-Fi Protected Setup配置

如果接入點（無線路由器）支援Wi-Fi Protected Setup，則可以分別按下印表機控制台上的Wi-Fi按鍵和接入點（無線路由器）上的WPS按鍵，從而將印表機連接到無線網路。

4.2.1.2.1.前期準備事項

1.接入點（無線路由器）支援 Wi-Fi Protected Setup。

2.具有無線網路功能的印表機。

4.2.1.2.2. Wi-Fi Protected Setup配置方法

1.打開印表機和接入點（無線路由器）的電源。

2.確保印表機處於就緒狀態。

| 附註： | • 若印表機進入休眠狀態，請按下印表機控制台的任意按鍵，然後鬆開，再等待約3-6秒，印表機即被喚醒。

3.按下印表機控制台上的“Wi-Fi鍵”約3秒，直到面板顯示“WPS連接中…”，然後鬆開。

4.您需要在2分鐘內，按下接入點（無線路由器）上的“WPS按鍵”，然後鬆開。

5.接入點（無線路由器）與印表機開始進行無線網路連接，連接過程大概需要2分鐘。連接成功後印表機的Wi-Fi燈藍燈常亮 。

若超過2分鐘沒有建立好連接，印表機LCD面板返回就緒狀態，Wi-Fi燈滅，Wi-Fi Protected Setup連接失敗。若需要重新連接，請重複以上第3-4步驟。

| 附註： | •Wi-Fi Protected Setup連接成功後，若您希望通過無線網路方式進行列印，請安裝驅動。安裝方式請選擇“已連接至網路的印表機”（Windows系統請參閱第3.1.3.章，Mac系統請參閱第3.2.2.3.章）。

4.2.2 .Wi-Fi熱點連接模式

您可以不使用接入點（無線路由），將無線用戶端（包括具有無線網路功能的電腦和移動設備）與無線網路印表機建立連接。

4.2.2.1.前期準備事項

1.具有無線網路功能的印表機。

2.無線用戶端（包括具有無線網路功能的電腦和移動設備）。

4.2.2.2. Wi-Fi熱點連接方法

1.打開印表機電源。

2.按下印表機控制台“功能表鍵” －“功能表設置” －“網路設置”－ “Wi-Fi熱點”－ “開啟”，打開印表機的Wi-Fi熱點。

3.按下印表機控制台“功能表鍵”－“列印資訊報告” －“網路配置資訊頁”，請列印“網路配置資訊頁”並查看印表機無線熱點的“SSID”和“密碼”。

| 附註： | • Wi-Fi熱點默認為關閉。 • 您還可以通過內嵌Web伺服器打開印表機的Wi-Fi熱點（參閱第5.2.2.1.章）。

4.開啟電腦或移動設備。

5.1.使用電腦連接

1）Windows系統：點擊電腦桌面右下角的，連接印表機的無線熱點。

2）Mac 系統：點擊桌面右上角的 ，連接印表機的無線熱點。

| 附註： | • 若您希望電腦通過無線網路方式進行列印，請安裝驅動。安裝方式請選擇“已連接至網路的印表機”（Windows系統請參閱第3.1.3章，Mac系統請參閱第3.2.2.3.章）。

5.2.使用移動設備連接

1）設置移動設備的無線連接。如何設置，請參閱您所使用的移動設備的使用者手冊或諮詢您的移動設備製造商。

2）移動設備與印表機成功建立連接後，如何列印，請參閱第6章。

4.3.關閉無線網路

印表機通過接入點（無線路由器）連接到無線網路，Wi-Fi燈藍燈常亮。若要關閉無線網路，請按以下步驟進行操作：

1.確保印表機處於就緒狀態。

| 附註： | • 若印表機進入休眠狀態，請按下印表機控制台的任意按鍵，然後鬆開，再等待約3-6秒，印表機即被喚醒。

2.按印表機控制台“功能表鍵” －“功能表設置”－“網路設置”－“無線網路設置”－“無線網路”－“關閉”，關閉無線網路， Wi-Fi燈滅。

| 附註： | • 您還可通過內嵌Web伺服器關閉無線網路（參閱第5.2.2.1.章）。

4.4.無線網路設置常遇問題

1．未找到印表機

• 電腦、接入點（無線路由器）或印表機電源是否已打開。

• 電腦和印表機之間是否已連接了USB線。

• 印表機是否支援無線網路連接。

2．網路連接時，找不到網路名（SSID）

• 檢查接入點（無線路由器）的電源開關是否已打開。

• 印表機找不到您選擇或輸入的接入點（無線路由器）的網路名稱 (SSID)，請檢查接入點上的網路名稱（SSID）並嘗試重新連接。

• 每當接入點（無線路由器）的配置發生變化時，您必須重新設置印表機的無線網路。

3．連接失敗

• 請檢查接入點（無線路由器）和印表機的安全模式、密碼是否正確。

• 電腦無法連接印表機的無線熱點，請檢查印表機電源是否已打開。

• 檢查印表機周圍的無線接收。如果路由器遠離印表機或中間有障礙，可能影響信號的接收。

• 關閉接入點（無線路由器）和印表機的電源，然後再重新啟動。

4.如果在網路中使用印表機時出現問題，請檢查以下幾方面：

• 關閉電腦、接入點（無線路由器）和印表機的電源，然後再重啟。

• 檢查防火牆軟體是否封鎖通信。如果電腦和印表機連接在同一網路中卻搜索不到，可能是因為防火牆軟體封鎖了通信。請參閱防火牆軟體的使用者指南，將防火牆關閉，然後重新嘗試搜索印表機。

•檢查印表機 IP 位址的分配是否正確。您可以列印印表機的網路配置資訊頁來檢查 IP位址。

| 附註： | • 有關接入點（無線路由器）的資訊，請參閱其使用者指南或諮詢其製造商。