2. Carta e supporti di stampa

2.1. Specifiche della carta

P3500 Series | Vassoio di alimentazione standard | Tipo di supporto | Carta semplice, sottile
Formato del supporto | Auto*, A4, Lettera, A5, Legale, Statement, B5, Folio, Ufficio, Executive, ISO B5, A5 L, A6, B6, 16K, 16K grande, 32K, 32Kgrande.
Peso del supporto | 60~105 g/m²
Capacità massima del vassoio | 250 pagine
Alimentatore multifunzione | Tipo di supporto | Carta comune, carta spessa, carta sottile, carta a pellicole trasparente, cartoncino, carta per etichette, carta per buste
Formato del supporto | Auto*, A4, Lettera, Legale, Folio,Ufficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A5 L, A6, B6, Buste Monarch, Buste DL,Buste C5, Buste n. 10, Buste C6, Cartolina giapponese, Cartolina,Yougata2, Nagagata3, Younaga3, Yougata4, Carta lunga (1,2 m), ZL, 16K, 16K grande, 32K, 32K grande.
Peso del supporto | 60~200 g/m²
Capacità massima del vassoio | 60 pagine
Vassoio opzionale | Tipo di supporto | Auto*,Carta semplice, sottile
Formato del supporto | Auto*, A4, A5 lato corto, JIS B5, IS0 B5, Lettera, Legale, Executive, Folio, Ufficio, Statement, 16K, 16K grande.
Peso del supporto | 60~105 g/m²
Capacità massima del vassoio | 550 pagine (vassoio opzionale singolo)
Capacità del vassoio di uscita | 150 pagine

| Nota: | • Si consiglia di utilizzare carta standard e carta riciclata specifiche per stampanti. • L'utilizzo prolungato di carta speciale può compromettere la durata della stampante. • I supporti di stampa che non rispettano le regole stabilite nella presente "Guida per l'utente" possono ridurre la qualità di stampa, aumentare gli inceppamenti e provocare un'eccessiva usura della stampante. • Proprietà come il peso, la composizione, la consistenza e l'umidità rappresentano fattori importanti che incidono sulle prestazioni della stampante e sulla qualità dei risultati. • Tenere conto di quanto segue al momento di scegliere i supporti di stampa. 1. Risultato di stampa desiderato: il supporto di stampa selezionato deve soddisfare i requisiti delle attività di stampa. 2. Levigatezza della superficie: la levigatezza dei supporti di stampa può influire sulla nitidezza della stampa. 3. È possibile che alcuni supporti di stampa, pur rispettando tutti i parametri di utilizzo indicati in questo documento, producano comunque stampe non soddisfacenti. Le motivazioni potrebbero dipendere da utilizzo errato, temperatura e umidità non appropriate o altri fattori indipendenti da Pantum. Prima di acquistare grandi quantità di supporti di stampa, verificare che gli stessi siano conformi alle specifiche indicate in questa Guida per l'utente. 4. L'utilizzo di supporti di stampa che non rispettano queste specifiche può provocare danni alla stampante.

Principi di utilizzo di carta o manoscritti

• La carta e i manoscritti dalla consistenza ruvida, concavi o convessi, con macchie di olio e molto lisci possono influire negativamente sulle prestazioni di stampa.

• Verificare che sulla carta non vi siano polvere e residui.

• La carta deve essere collocata su una superficie piana e conservata in un ambiente fresco e asciutto.

Descrizione della carta speciale

Questa stampante supporta l'utilizzo di carta speciale per la stampa. La carta speciale comprende:etichette, buste, lucidi, carta spessa, carta sottile, cartoncino ecc. La carta speciale deve essere caricata per la stampa nel vassoio di alimentazione multifunzione.

| Nota: | • Quando si utilizza una carta o un supporto di stampa speciale, verificare di aver selezionato il tipo di carta e il formato appropriati nelle impostazioni di stampa per garantire il miglior risultato. • Quando si utilizza per la stampa un supporto speciale, nel vassoio di alimentazione multifunzione possono essere caricate al massimo 60 pagine.

Rispettare i seguenti standard.

Tipi di supporti di stampa | Procedure corrette | Procedure scorrette
Etichetta | Utilizzare esclusivamente etichette senza carta di rivestimento a vista. Posizionare le etichette in piano durante l'utilizzo. Utilizzare solo etichette in fogli completi. Non tutte le etichette sul mercato sono compatibili con i requisiti di questa stampante. | Utilizzare etichette stropicciate, in blister o danneggiate.
Busta | Le buste devono essere caricate in modo uniforme. | Utilizzare buste stropicciate, tagliate, incollate o danneggiate. Utilizzare buste con clip, mollette, finestre o rivestimenti. Utilizzare buste con etichette autoadesive o altri materiali sintetici.
Lucidi | Utilizzare solo lucidi approvati per l'uso con le stampanti laser. | Utilizzare supporti di stampa trasparenti non adatti alle stampanti laser.
Carta spessa, cartoncino | Utilizzare solo carta pesante approvata per le stampanti laser e conforme con le specifiche di peso di questa stampante. | Utilizzare una carta di peso maggiore rispetto alle specifiche consigliate per questa stampante, salvo nel caso in cui sia approvata dalla casa produttrice.

2.2. Caricamento della carta

2.2.1. Caricamento nel vassoio di alimentazione standard

1. Estrarre completamente il vassoio di alimentazione standard dalla stampante.

2. Regolare le guide della lunghezza e della larghezza della carta nel vassoio di alimentazione standard fino alla dimensione desiderata, in modo che tale spazio corrisponda alla lunghezza e alla larghezza della carta.

| Nota: | • Non comprimere eccessivamente le "guide della lunghezza" e quelle della "larghezza della carta", poiché ciò potrebbe facilmente causare la deformazione della carta.

3. Distendere la carta impilata prima del caricamento per evitare inceppamenti o errori di alimentazione, quindi caricare la carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto verso il basso; il vassoio di alimentazione standard può contenere al massimo 250 pagine (80 g/m²).

| Nota: | • Il vassoio della stampante è progettato con il "selettore del tipo di carta" per i formati usati più frequentemente, che può essere regolato secondo necessità. Quando il tipo di carta usato è diverso da quanto impostato nel selettore, il display LCD della stampante visualizza "Err.form.carta" indicando un errore; in tal caso è necessario ripristinare il selettore per eliminare l'errore. • Per i tipi di carta non presentati nel selettore, impostare il formato della carta mediante il pannello di controllo.

4. Sollevare il vassoio di uscita per evitare lo scivolamento o la caduta della carta stampata.

| Nota: | • Se la carta caricata in una sola volta nel vassoio standard supera le 250 pagine (80 g/m²), la carta può incepparsi o non essere caricata. • Quando si stampa su un solo lato, collocare il lato di stampa (vuoto) rivolto verso il basso.

2.2.2. Caricamento nel vassoio di alimentazione multifunzione

1. Sollevare il vassoio di uscita per evitare lo scivolamento o la caduta della carta stampata o rimuovere immediatamente il documento stampato al termine della stampa.

2. Apertura del vassoio di alimentazione multifunzione

3. Fare scorrere le guide della carta all'interno del vassoio di alimentazione multifunzione adattandole alla dimensione di entrambi i lati della carta. Non esercitare una forza eccessiva poiché potrebbero verificarsi inceppamenti o distorsioni della carta.

4. Collocare con le due mani il supporto di stampa (ad esempio la busta o il lucido) nel vassoio di alimentazione multifunzione finché l'estremità anteriore della busta o del lucido non tocca il rullo correttore.

| Nota: | • Quando la carta viene caricata nel vassoio di alimentazione multifunzione e l'origine della carta è impostata su Selezione automatica o Vassoio di alimentazione multifunzione come specificato, la stampa viene eseguita prioritariamente con la carta del vassoio di alimentazione multifunzione. • Nel vassoio di alimentazione multifunzione possono essere caricate al massimo 60 pagine di supporti di stampa alla volta. • Caricare i supporti di stampa nel vassoio di alimentazione multifunzione con il lato da stampare rivolto verso l'alto. Durante il caricamento, la carta collocata più in alto entra per prima nel vassoio di alimentazione multifunzione. • Quando si utilizza carta stampata, collocare il lato di stampa (vuoto) rivolto verso l'alto. • Dopo la stampa, rimuovere immediatamente la carta, le buste e i lucidi. Impilando la carta o le buste potrebbe verificarsi un inceppamento o un arricciamento della carta.

2.2.3. Caricamento nel vassoio opzionale

Per questa stampante, i vassoi opzionali possono essere sovrapposti, con ciascun vassoio caricato con 550 pagine (80 g/m²) al massimo. Se occorrono vassoi opzionali, contattare il distributore locale presso cui è stata acquistata la stampante.

| Nota: | • Per l'installazione del vassoio opzionale, consultare il capitolo 7.

1. Estrarre completamente il vassoio di alimentazione opzionale dalla stampante.

2. Regolare le guide della lunghezza e della larghezza della carta nel vassoio fino alla dimensione desiderata, in modo che corrisponda alla lunghezza e alla larghezza della carta.

| Nota: | • Non comprimere eccessivamente le "guide della lunghezza" e quelle della "larghezza della carta", poiché ciò potrebbe facilmente causare la deformazione della carta. • Per caricare carta di formato Legale, premere il pulsante di rilascio sul retro del vassoio per estrarne il retro, in modo da allungare il vassoio.

3. Distendere la carta impilata prima del caricamento per evitare inceppamenti o errori di alimentazione, quindi caricare la carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto verso il basso; il vassoio di alimentazione opzionale può contenere al massimo 550 pagine (80 g/m²).

| Nota: | • Il vassoio della stampante è progettato con il "selettore del tipo di carta" per i formati usati più frequentemente, che può essere regolato secondo necessità. Quando il tipo di carta usato è diverso da quanto impostato nel selettore, il display LCD della stampante visualizza "Vassoio opzionale I, Err.form.carta" indicando un errore; in tal caso è necessario ripristinare il selettore per eliminare l'errore. • Per i tipi di carta non presentati nel selettore, impostare il formato della carta mediante il pannello di controllo.

4. Sollevare il vassoio di uscita per evitare lo scivolamento o la caduta della carta stampata.

| Nota: | • Se la carta caricata in una sola volta nel vassoio opzionale supera le 550 pagine (80 g/m²), la carta può incepparsi o non essere caricata. • Quando si stampa su un solo lato, collocare il lato di stampa (vuoto) rivolto verso il basso. • Per l'installazione del vassoio opzionale, consultare la Guida di installazione in dotazione al vassoio opzionale.

2.3. Area non stampabile

L'area ombreggiata indica l'area non stampabile.

Utilizzo | Formato carta | Margini superiore e inferiore (A) | Margini destro e sinistro (B)
Stampa | A4 | 4.2 mm (0,165 pollici) | 4.2 mm (0,165 pollici)
Lettera | 4.2 mm (0,165 pollici) | 4.2 mm (0,165 pollici)

| Nota: | • Le impostazioni dei margini di cui sopra corrispondono solo a PCL6.