3. 驱动安装与卸载

3.1. 基于 Windows系统的驱动程序

• 驱动安装前，您需要知道打印机型号，请打印“打印机信息页”并查看“产品名称”（参阅 第1.5.章 ）。

• 在使用有线或无线网络安装驱动时，您需要知道打印机的IP地址，请打印“网络配置信息页”并查看（参阅 第1.5.章）。

• 覆盖安装驱动，安装语言是不可以更改的。若需要更改，请先将打印机驱动卸载。

3.1.1.USB安装

以下操作以Pantum P3500D Series为例：

1.使用USB线连接打印机和计算机，打开电源。

2.在计算机的光驱中插入随附的安装光盘，运行Autorun.exe安装程序。

3.阅读许可协议，选择安装语言，点击“安装”。

4.系统自动安装驱动，安装过程可能需要几分钟。

5.安装完成后，弹出“安装完成”界面，约3秒后自动关闭。

3.1.2.有线网络安装

以下操作以Pantum P3500DN Series为例：

1.计算机已连接到有线网络。

2.打开打印机和计算机的电源。

3.将网线连接到打印机的网络接口，确保打印机与计算机处于同一网络（如何配置网络，参阅第4.1.章）。

4.在计算机的光驱中插入随附的安装光盘，运行Autorun.exe安装程序。

5.阅读许可协议，选择安装语言和打印机型号，选择“已连接至网络的打印机”，点击“安装”。

6.安装程序自动搜索打印机，搜索过程可能需要1-2分钟。

7.搜索完成后，选择需要连接的打印机，点击“下一步”。

| 注： | • 若已搜索到的打印机列表中，没有您需要连接的打印机，点击“刷新”。 • 若以主机名方式安装打印机驱动，请同时勾选您需要连接的“打印机名称”和“以主机名安装列表中的打印机”。 • 若手动添加IP地址或主机名，您需要知道所连接的打印机IP地址或主机名。如不清楚，请打印“网络配置信息页”并查看“IP地址”和“主机名”（参阅第1.5.章）。

8.系统自动安装驱动，安装过程可能需要几分钟。

9.安装完成后，弹出“安装完成”界面，约3秒后自动关闭。

3.1.3.无线网络安装（Wi-Fi）

无线网络连接类型，分为基础结构连接和Wi-Fi热点连接两种模式（参阅第4.2.章）。

3.1.3.1.基础结构连接安装

驱动安装前，必须了解您的接入点（无线路由器）的“网络名（SSID）”和“密码”。如果无法确定，请咨询您的网络管理员或接入点（无线路由器）制造商。

以下操作以Pantum P3500DW Series为例：

1.计算机已成功连接到接入点（无线路由器）。

2.使用USB线连接打印机和计算机，打开电源。

3.在计算机的光驱中插入随附的安装光盘，运行Autorun.exe安装程序。

4.阅读许可协议，选择安装语言和打印机型号，选择“连接至新的网络的打印机”，点击“安装”。

5.按照安装窗口提示进行操作，将打印机配置到无线网络（如何配置，参阅第4.2.1.章）。

6.无线网络配置成功后，安装程序自动搜索打印机，搜索过程可能需要1-2分钟。

7.选择需要连接的打印机，点击“下一步”。

| 注： | • 若已搜索到的打印机列表中，没有您需要连接的打印机，点击“刷新”。 • 若以主机名方式安装打印机驱动，请同时勾选您需要连接的“打印机名称”和“以主机名安装列表中的打印机”。 • 若手动添加IP地址或主机名，您需要知道所连接的打印机IP地址或主机名。如不清楚，请打印“网络配置信息页”并查看“IP地址”和“主机名”（请参阅第1.5.章）。

8.系统自动安装驱动，安装过程可能需要几分钟。

9.安装完成后，弹出“安装完成”界面，约3秒后自动关闭。

3.1.3.2.Wi-Fi热点连接安装

驱动安装前，必须了解您的打印机的无线热点信息。如不清楚，请打印“网络配置信息页”并查看打印机无线热点的“SSID”和“密码”（参阅第1.5.章）。

以下操作以Pantum P3500DW Series为例：

1.打开打印机和计算机的电源。

2.打开打印机的Wi-Fi热点（如何打开，请查阅第4.2.2.章）。

3.点击计算机桌面右下角的 ，连接打印机的无线热点。

4.在计算机的光驱中插入随附的安装光盘，运行Autorun.exe安装程序。

5.阅读许可协议，选择安装语言和打印机型号，选择“已连接至网络的打印机”，点击“安装”。

6.安装程序自动搜索打印机，搜索过程可能需要1-2分钟。

7.选择需要连接的打印机，点击“下一步”。

| 注： | • 若已搜索到的打印机列表中，没有您需要连接的打印机，点击“刷新”。 • 若以主机名方式安装打印机驱动，请同时勾选您需要连接的“打印机名称”和“ 以主机名安装列表中的打印机”。

8.系统自动安装驱动，安装过程可能需要几分钟。

9.安装完成后，弹出“安装完成”界面，约3秒后自动关闭。

3.1.4.驱动卸载

3.1.4.1.卸载方法

以下操作以 Windows 7 为例，您的计算机屏幕信息可能因操作系统的不同而有差异。

1.点击计算机的“开始菜单”，然后点击“所有程序”。

2.点击"Pantum"，然后点击"Pantum X Series PCL6"。

Pantum X Series PCL6 中的"X"代表产品型号。

3.点击“卸载”，按照卸载窗口说明删除驱动。

3.2.基于Mac系统的驱动安装

• Mac系统下的驱动安装分为驱动安装和添加打印机两部分。若您使用AirPrint 打印机进行打印，无须安装驱动，添加打印机即可使用。

• 在使用有线或无线网络安装驱动时，您需要知道打印机的IP地址，请打印“网络配置信息页”并查看“Bonjour名称”（参阅第1.5.章）。

3.2.1. 驱动安装

以下操作以 Mac10.10 为例，您的计算机屏幕信息可能因操作系统的不同而有差异。

1.打开打印机和计算机的电源。

2.在计算机的光驱中插入随附的安装光盘，双击"Pantum P3500 Series PS"安装包。

3.点击“继续”。

4.阅读许可协议，然后点击“继续”。

5.在弹出的提示窗口，点击“同意”，接受许可协议。

6.点击“安装”。

7.输入计算机密码，点击“安装软件”。

8.在弹出的提示窗口，点击“继续安装”。

9.系统自动完成驱动安装，并弹出无线网络配置提示窗口。

• 若选择USB、有线网络或无线热点方式连接打印机，请点击“否”，退出无线网络配置提示窗口。

• 若选择无线网络基础结构连接模式连接打印机，请点击“是”，通过无线网络配置工具配置打印机的无线网络（参阅第4.2.1.1.章）。

9.点击“重新启动”，等待计算机重启，完成安装。

| 注： | • 驱动安装完成后，您需要添加打印机，才能进行打印（请参阅第3.2.2.章）。

3.2.2.添加打印机

若您希望使用AirPrint打印，添加打印机时，在“使用”选项框中，选择“Secure AirPrint”（数据加密）或“AirPrint”（不加密）。

3.2.2.1. USB连接方式添加

1.打开打印机和计算机的电源。

2.使用USB线连接打印机和计算机，系统自动识别并添加打印机。

3.进入计算机的“系统偏好设置”－“打印机与扫描仪”，在打印机列表中查看打印机是否已添加成功。

若打印机列表中显示您添加的打印机，且打印机准备就绪，则打印机添加成功。

若打印机列表中没有您添加的打印机，可能是USB线未连接好，请重新连接。

3.2.2.2.有线网络连接方式添加

1.打开打印机和计算机的电源。

2.将网线连接到打印机网络接口，确保打印机与计算机处于同一网络（如何配置网络，参阅第4.1.章）。

3.进入计算机的“系统偏好设置”－“打印机与扫描仪”。

4.点击按钮。

5.选择您的Pantum打印机，然后从“使用”弹出菜单中选择对应的打印机型号。

6.点击“添加”。

3.2.2.3.无线网络连接方式添加

无线网络连接类型，分为基础结构连接和Wi-Fi热点连接两种模式（参阅第4.2.章）。

3.2.2.3.1.基础结构连接

添加打印机前，必须了解您的接入点（无线路由器）的“网络名（SSID）”和“密码”。如果无法确定，请咨询您的网络管理员或接入点（无线路由器）制造商。

1.计算机已成功连接到接入点（无线路由器）。

2.使用USB线连接打印机和计算机，打开电源。

3.打印机已连接到无线网络，确保与计算机在同一网络（如何配置，参阅第4.2.1.章）。

4.进入计算机的“系统偏好设置”－“打印机与扫描仪”。

5.点击按钮。

6.选择您的Pantum打印机，然后从“使用”弹出菜单中选择对应的打印机型号。

7.点击“添加”。

3.2.2.3.2. Wi-Fi热点连接

驱动安装前，必须了解您的打印机的无线热点信息。如不清楚，请打印“网络配置信息页”并查看打印机无线热点的“SSID”和“密码”（参阅第1.5.章）。

1.打开打印机和计算机的电源。

2.打开打印机的Wi-Fi热点（如何打开，请查阅第4.2.2.章）。

3.点击计算机桌面右上角的，连接打印机的无线热点。

4.进入计算机的“系统偏好设置” -“打印机与扫描仪”。

5.点击按钮。

6.选择您的Pantum打印机，然后从“使用”弹出菜单中选择对应的打印机型号。

7.点击“添加”。