8. Regelmäßige Wartung

8.1. Reinigung des Druckers

| Hinweis: | • Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel. • Einige Teile des Druckers sind auch kurze Zeit nach der Verwendung noch heiß. Berühren Sie nicht die Teile in dem hervorgehobenen Bereich (siehe folgende Abbildung), wenn Sie die vordere oder hintere Abdeckung entfernen, um den Drucker innen zu reinigen.

1. Wischen Sie die Außenseite des Druckers mit einem weichen Tuch sauber.

2. Öffnen Sie die Frontabdeckung und entnehmen Sie die Laser-Tonerkassette.

| Hinweis: | • Wenn Sie eine Laser-Tonerkassette entfernen, stecken Sie sie in eine Schutzhülle oder wickeln Sie sie in dickes Papier ein, um Schäden der lichtempfindlichen Trommel durch direktes Licht zu vermeiden.

3. Reinigen Sie den Drucker innen mit einem trockenen und fusselfreien Tuch, um den schattierten Bereich, wie in der Abbildung unten dargestellt, vorsichtig abzuwischen.

8.2. Wartung der Laser-Tonerkassette

8.2.1. Informationen zur Laser-Tonerkassette

1. Verwendung und Wartung der Laser-Tonerkassette

Verwenden Sie für eine bessere Druckqualität die originale Laser-Tonerkassette von Pantum.

Achten Sie bei Verwendung der Laser-Tonerkassette auf folgende Punkte:

• Entfernen Sie die Laser-Tonerkassette nur aus der Verpackung, wenn Sie sie sofort verwenden.

• Füllen Sie die Laser-Tonerkassette nicht ohne entsprechende Genehmigung nach. Andernfalls fällt der daraus resultierende Schaden nicht unter die Druckergarantie.

• Lagern Sie die Laser-Tonerkassette in einer kühlen und trockenen Umgebung.

• Der Toner in der Laser-Tonerkassette ist entflammbar. Halten Sie die Laser-Tonerkassette von Zündquellen fern, um einen Brand zu verhindern.

• Achten Sie beim Entfernen oder Demontieren der Laser-Tonerkassette auf das Problem durch Tonerlecks. Wenn ein Tonerleck dazu führt, dass Toner mit Ihrer Haut in Kontakt gerät oder in Ihre Augen oder Ihren Mund spritzt, waschen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Sie sich unwohl fühlen.

• Halten Sie die Laser-Tonerkassette beim Einsetzen von Kindern fern.

2. Lebensdauer der Laser-Tonerkassette

Die Lebensdauer der Laser-Tonerkassette ist von der Tonermenge abhängig, die für die Druckaufträge erforderlich ist.

Wenn die LED-Anzeige des Druckers den Status in der folgenden Abbildung angibt oder wenn die LED-Anzeige „Patr.leb.d. ab.„ anzeigt, deutet dies darauf hin, dass die Lebensdauer der Laser-Tonerkassette abgelaufen ist und die Tonerkassette gewechselt werden muss.

8.2.2. Laser-Tonerkassette wechseln

| Hinweis: | Achten Sie vor dem Wechseln der Laser-Tonerkassette auf folgende Punkte: • Auf der Oberfläche der Laser-Tonerkassette kann sich Toner befinden. Entfernen Sie diese Tonerreste sorgfältig, um zu vermeiden, dass sie sich verteilen. • Legen Sie die entfernte Laser-Tonerkassette auf ein Stück Papier, um ein versehentliches Austreten von Toner zu vermeiden. • Installieren Sie nach dem Entfernen der Schutzabdeckung die Laser-Tonerkassette sofort im Drucker, um eine Schädigung der lichtempfindlichen Trommel durch zu viel direktes Sonnen- oder Innenlicht zu verhindern. • Berühren Sie beim Installieren der Laser-Tonerkassette nicht die Oberfläche der lichtempfindlichen Trommel, um sie nicht zu verkratzen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Laser-Tonerkassette auszuwechseln:

1. Schalten Sie den Drucker aus.

2. Öffnen Sie die Frontabdeckung und entnehmen Sie die leere Laser-Tonerkassette an den Führungen.

3. Öffnen Sie die Verpackung einer neuen Laser-Tonerkassette, halten Sie die Kassette am Griff fest und schütteln Sie sie 5 bis 6 Mal leicht, damit sich der Toner gleichmäßig in der Kassette verteilt.

4. Entfernen Sie die Schutzabdeckung und schieben Sie die Tonerkassette an den Schienen in den Drucker. Schließen Sie die Abdeckung wieder fest.

| Hinweis: | • Überprüfen Sie vor dem Installieren der Tonerkassette im Drucker, ob sich ein Siegel darauf befindet. Ist dies der Fall, reißen Sie das Siegel ab und installieren Sie dann die Kassette.

5. Schalten Sie den Drucker wieder ein, um eine Testseite zu drucken.