2. 纸张与打印介质

2.1. 纸张规格

P3500 系列 | 标准纸盒 | 介质类型 | 自动*、普通纸、薄纸
介质尺寸 | 自动*、A4、Letter、A5、Legal、Statement、B5、Folio、Oficio、Executive、ISO B5、A5 L、A6、B6、16K、Big 16K、32K、Big 32K。
介质克重 | 60～105 g/m²
纸盒最大容量 | 250页
多功能纸盒 | 介质类型 | 自动*、普通纸、厚纸、薄纸、透明胶片纸、卡片纸、标签纸、信封纸
介质尺寸 | 自动*、A4、Letter、Legal、Folio、Oficio、Statement、Executive、JIS B5、ISO B5、A5、A5 L、A6、B6、Monarch Env、DL Env、C5 Env、NO.10 Env、C6 Env、Jap Postcard、Postcard、Yougata2、Nagagata3、Younaga3、Yougata4、Long Paper（1.2m）、ZL、16K、Big 16K、32K、Big 32K。
介质克重 | 60～200 g/m²
纸盒最大容量 | 60 页
选配纸盒 | 介质类型 | 自动*、普通纸、薄纸
介质尺寸 | 自动*、A4、A5 、JIS B5、IS0 B5、Letter、Legal、Executive、Folio、Oficio、Statement、16K、Big 16K
介质克重 | 60～105 g/m² |
纸盒最大容量 | 550 页（单个选配纸盒） |
出纸盒容量 | 150 页 |

| 注： | • 本款打印机建议使用标准纸、再生纸。 • 不建议大量使用特殊纸，可能影响打印机寿命。 • 不符合本用户指南中所列准则的打印介质可能导致打印质量差、卡纸次数增多、打印机过度磨损。 • 重量、成分、纹理及湿度等属性是影响打印机性能和输出质量的重要因素。 • 在选择打印介质时，请注意以下事项： 1. 所需打印效果：选择的打印介质应符合打印任务的需要。 2. 表面平滑度：打印介质的平滑度会对打印效果的清晰程度产生影响。 3. 某些打印介质可能符合本部分的所有使用准则，但仍不能产生令人满意的打印效果。这可能是由于不正确的操作、不适宜的温度和湿度，或者奔图无法控制的其他因素造成的。在大批量购买打印介质之前，请确保打印介质符合本用户指南中指定的规格。 4. 使用不符合这些规格要求的打印介质，可能会导致打印机的损坏。

纸张与原稿使用原则

• 纹理粗糙、有凹凸、油渍、十分光滑的纸张或原稿打印效果不佳。

• 请确保纸上无灰尘、绒毛等。

• 将纸张置于平坦的表面，存放在阴凉、干燥的环境。

特殊纸张说明

本产品支持特殊纸张进行打印，特殊纸张包括：标签纸、信封、透明胶片、厚纸、卡片纸等。特殊纸张需在多功能纸盒进行打印。

| 注： | • 当使用特殊纸张或打印介质时，请确保在打印设置上选择匹配的打印类型和尺寸，以便获得最佳打印效果。 • 当在多功能纸盒使用特殊介质打印时，我们建议一次仅放一张纸。

请遵守以下标准：

打印介质种类 | 正确做法 | 错误做法
标签纸 | 仅使用未暴露衬纸的标签。 标签使用时应放平。 仅使用整张的标签。 不保证市面上所有的标签纸都能够满足要求。 | 使用褶皱、起泡或破损的标签纸。
信封 | 信封应平整置入。 | 使用有褶皱、缺口、粘连或损坏的信封。 使用带有别针、按扣、窗口或涂层衬里的信封。 使用自粘不干胶或其他合成材料的信封。
透明胶片 | 仅使用经核准适用于激光打印机的透明胶片。 | 使用不适用于激光打印机的透明胶片。
厚纸、卡片纸 | 仅使用经核准适用于激光打印机并满足本产品重量规格的重质纸。 | 使用重量超过本产品推荐介质规格的纸张，除非是经核准适用于本产品的纸张。

2.2. 装入纸张

2.2.1. 装入标准纸盒

1. 从打印机中完全抽出标准纸盒。

2. 滑动标准纸盒长度导纸板、宽度导纸板到所需的纸张尺寸卡槽，匹配纸张的长度和宽度。

| 注： | • 请不要过度挤压“长度导纸板”和“宽度导纸板”，否则容易导致纸张变形。

3. 请在装入纸张之前展开堆叠的纸张，避免卡纸或进纸错误，再把纸张打印面朝下装入纸盒内，标准纸盒最多可装入 250 张 80 g/m² 纸。

| 注： | • 产品纸盒上设有常用纸张尺寸的“纸盒拨盘”，可根据需要进行设置，当所打印作业纸型与拨盘设置纸型不一致时，打印机 LCD 显示屏将会报错“纸张设置不匹配”，需重新设置好拨盘，排除错误。 • 拨盘上没有显示的纸型可通过控制面板进行纸张尺寸设置。

4. 抬起出纸托盘，避免打印完的纸张滑落。

| 注： | • 如果一次性放入标准纸盒的纸张超过 250 页（80 g/m²）会卡纸或不进纸。 • 如果仅打印单面时，请把要打印的面（空白面）朝下。

2.2.2. 装入多功能纸盒

1. 抬起出纸托盘，避免打印完的纸张滑落，或在打印完成后立即将打印的文档取走。

2. 打开多功能纸盒。

3. 滑动多功能纸盒的导纸板以匹配纸张的两侧。不要用力过度，否则会导致卡纸或纸张歪斜。

4. 双手将信封或透明胶片等打印介质放入多功能纸盒中，直至信封或透明胶片的前端碰到校正辊。

| 注： | • 当您将纸张放入多功能纸盒时，设置纸张来源为自动选择或者指定设置为多功能纸盒时，将会优先从多功能纸盒进纸打印。 • 每次最多放入 60 张打印介质到多功能纸盒中。 • 将打印介质打印面向上放入多功能纸盒，装入时，纸张的顶部先进入多功能纸盒。 • 使用打印过的纸张时，请将要打印的面（空白面）朝上。 • 打印后，请立即取走纸张、信封和透明胶片。堆叠的纸张或信封会引起卡纸或曲纸。

2.2.3. 装入选配纸盒

本机可叠加选配纸盒，每个纸盒最多可放入 550 页 80 g/m² 的纸张。如果需要购买选配纸盒，请联系购买此打印机的当地经销商。

| 注： | • 关于选配纸盒安装方法，请参阅 第 8 章。

1. 从打印机中完全抽出选配纸盒。

2. 滑动纸盒的长度导纸板、宽度导纸板到所需的纸张尺寸卡槽，匹配纸张的长度和宽度。

| 注： | • 请不要过度挤压“长度导纸板”和“宽度导纸板”，否则容易导致纸张变形。 • 要装入 Legal 尺寸纸张，请向里按纸盘后端的释放按键并拉出纸盘后端，从而加长纸盘。

3. 请在装入纸张之前展开堆叠的纸张，避免卡纸或进纸错误，再把纸张打印面朝下装入纸盒内，选配纸盒最多可装入 550 张 80 g/m² 纸。

| 注： | • 产品纸盒上设有常用纸张尺寸的“纸盒拨盘”，可根据需要进行设置，当所打印作业纸型与拨盘设置纸型不一致时，打印机 LCD 显示屏将会报错“选配纸盒一，纸张设置不匹配”，需重新设置好拨盘，排除错误。 • 拨盘上没有显示的纸型可通过控制面板进行纸张尺寸设置。

4. 抬起出纸托盘，避免打印完的纸张滑落。

| 注： | • 如果一次性放入选配纸盒的纸张超过 550 页（80 g/m²）会卡纸或不进纸。 • 如果仅打印单面时，请把要打印的面（空白面）朝下。 • 关于选配纸盒的安装，详细内容请参照选配纸盒随机附带的安装指南。

2.3. 非打印区域

阴影部分表示非打印区域。

用途 | 纸张尺寸 | 上下边距（A） | 左右边距（B）
打印 | A4 | 4.2mm(0.165in) | 4.2mm(0.165in)
Letter | 4.2mm(0.165in) | 4.2mm(0.165in)