7. Imprimer

7.1. Fonctions d'impression

Les fonctions d'impression suivantes peuvent être obtenues en paramétrant diverses propriétés dans les Préférences d'impression.

Fonctions | Graphique
Impression recto verso automatique |
Assembler |
Ordre inverse |
Multipage |
Impression Affiche (Pour Windows uniquement) |
Impression avec zoom |
Taille personnalisée |

| Remarque : | • Vous pouvez sélectionner l'impression Affiche 2 x 2 en mode multipage pour activer la fonction d'impression d'affiche. • Vous pouvez ouvrir les préférences d'impression, puis cliquer sur le bouton Aide pour obtenir des explications sur une fonction spécifique. Pour plus d'informations sur l'ouverture du document d'aide, consultez le chapitre 7.3.

7.2. Configuration de bac

7.2.1. Paramètres de molette de bac

Le bac d'entrée standard et le bac en option disposent de molettes de type de papier. Nous allons utiliser le bac standard comme exemple pour expliquer les paramètres ci-dessous.

| Remarque : | • Vous pouvez définir la molette de type de papier en fonction de vos besoins pour que le papier provienne du bac spécifique. Vous pouvez choisir également de ne pas définir et de ne pas ajuster la position « * » pour ne définir aucune limitation sur le bac et le type de papier.

Formats associés à la molette : *, B5, STA, LGL, LTR, A4 et A5

1) Sortez complètement le bac d'entrée standard de l'imprimante.

2) Réglez la molette pour que son format soit identique à celui du papier dans le bac.

3) Replacez le bac dans l'imprimante.

| Remarque : | • Si les formats de papier que vous voulez utiliser ne figurent pas sur la molette, définissez-les sur le panneau de commande de l'imprimante. Consultez le chapitre 7.

7.2.2. Paramètres de bac via le panneau de commande

| Remarque : | • Vous pouvez définir les paramètres de format de papier sur le panneau de commande pour le bac standard, le bac d'entrée polyvalent et le bac en option. Cet exemple utilise le bac standard.

1) Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.

2) Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner l'option « 2. Config bac » et appuyez sur « OK ».

3) Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner l'option « 2. Bac standard » et appuyez sur « OK ».

4) Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner l'option « 2. Format papier » pour définir les paramètres.

7.3. Ouvrir le document d'aide

Vous pouvez ouvrir les « Préférences d'impression » et cliquer sur le bouton « Aide » (pour Windows uniquement). Le document d'aide contient le guide de l'utilisateur qui fournit des informations sur les paramètres d'impression.

7.4. Mode d'impression

Cette imprimante peut imprimer avec le bac d'entrée standard, le bac d'entrée polyvalent et le bac d'entrée en option. Si le bac d'entrée polyvalent contient un support d'impression, l'imprimante l'utilise en priorité. L'imprimante utilise en priorité : le bac d'entrée polyvalent, le bac d'entrée standard et le bac en option.

7.4.1. Impression avec le bac d'entrée standard

Vérifiez que le bac d'entrée standard contient une quantité suffisante de papier avant l'impression.

| Remarque : | • Pour les mesures de précaution à prendre pour le chargement du papier, consultez le chapitre 2.

7.4.2. Impression avec le bac d'entrée polyvalent

Lorsque vous chargez du papier dans ce bac, l'imprimante imprime automatiquement sur le papier qui s'y trouve.

| Remarque : | • Vous pouvez utiliser le bac d'entrée polyvalent pour imprimer sur des papiers spéciaux, tels que des enveloppes, des transparents, etc. Vous pouvez charger jusqu'à 60 pages. • Pour charger du papier dans le bac d'entrée polyvalent, consultez le chapitre 2.

7.4.3. Impression avec le bac en option

7.4.3.1. Installation du bac en option

1. Veillez à placer correctement l'imprimante et les bacs en option, comme indiqué ci-dessous.

2. Connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante pour la mettre sous tension.

| Remarque : | • Mettez l'imprimante hors tension lorsque vous installez ou retirez le bac en option. • Après l'installation du bac en option, ne soulevez pas l'imprimante pendant l'impression afin de ne pas interrompre la communication avec le bac. Autrement, vous devrez redémarrer l'imprimante.

3. Ouvrez les propriétés de l'imprimante dans l'interface Périphériques et imprimantes du système d'exploitation, puis cliquez sur « Paramètres secondaires », sélectionnez « Installé » dans « Options d'installation » pour terminer l'installation du bac en option, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

4. Lorsque le bac d'entrée polyvalent et le bac d'entrée standard ne contiennent pas de papier ou que vous sélectionnez la source du papier « Bac en option 1/2 », l'imprimante utilise le papier du bac en option pour terminer le travail d'impression.

| Remarque : | • Vous pouvez placer jusqu'à 550 feuilles de papier ordinaire (80 g/m²) dans le bac en option. • Veillez à installer correctement le bac en option.

7.4.3.2. Retrait du bac en option

1. Appuyez sur l'interrupteur de l'imprimante et maintenez-le enfoncé pour mettre l'imprimante hors tension.

2. Soulevez l'imprimante à deux mains pour retirer la bac en option.

| Remarque : | • Mettez l'imprimante hors tension lorsque vous retirez le bac en option.

7.5. impression automatique recto verso

1. Le pilote de l'imprimante permet d'imprimer automatiquement en mode recto verso avec du papier ordinaire. L'impression automatique recto verso permet d'utiliser les formats de papier suivants : A4/LETTRE, LÉGAL, OFICIO et FOLIO.

| Remarque : | • Si le papier est trop fin, il risque de se froisser. • Si le papier ondule, aplatissez-le et remettez-le dans le bac d'entrée automatique. • Si vous utilisez des supports non adaptés à l'impression recto-verso automatique, vous risquez d'endommager l'imprimante. • Si vous chargez plus de 250 pages dans le bac d'entrée standard, un bourrage papier se produit ou le papier n'est pas entraîné. • Vous ne pouvez pas imprimer des affiches avec l'impression automatique recto verso. • Pour charger du papier et connaître le type de support pouvant être imprimé avec le bac d'entrée standard, consultez le chapitre 2. Nous vous recommandons d'utiliser du papier standard. • Pour savoir comment éliminer les bourrages de papier, consultez le chapitre 9.

2. Cette imprimante peut imprimer automatiquement en mode recto verso avec le bac d'entrée standard, le bac d'entrée polyvalent et le bac d'entrée en option.

1) Impression automatique recto verso avec le bac d'entrée standard.

Vérifiez que le bac d'entrée standard contient une quantité suffisante de papier avant l'impression.

2) Impression automatique recto verso avec le bac d'entrée polyvalent.

Alimentation papier depuis le bac d'entrée polyvalent pour l'impression automatique recto verso.

Lorsque vous placez du papier dans le bac d'entrée polyvalent, l'imprimante utilise en priorité le papier de ce bac.

| Remarque : | • Vous pouvez utiliser le bac d'entrée polyvalent pour imprimer recto verso automatiquement, mais il ne peut contenir que 60 pages, et vous devez utiliser les types de papiers recommandés. • Vous pouvez utiliser le bac d'entrée polyvalent pour imprimer recto verso sur du papier ordinaire.

3) Impression automatique recto verso avec le bac d'entrée en option.

Avant d'imprimer, vérifiez que le bac d'entrée en option contient une quantité suffisante de papier et que le bac d'entrée polyvalent et le bac d'entrée standard ne contiennent pas de papier. Vous pouvez définir le bac en option comme source de papier.

| Remarque : | • Le bac d'entrée en option permet d'utiliser l'impression recto verso automatique uniquement avec du papier ordinaire. Par conséquent, ne chargez pas des papiers spéciaux.

Étapes de l'impression automatique recto verso (pour Windows uniquement) :

1. Ouvrez le travail à imprimer à partir de l'application (par exemple, Bloc-notes).

2. Sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier.

3. Sélectionnez Imprimante Pantum avec le modèle approprié.

4. Cliquez sur Préférences ou Propriétés pour configurer l'impression.

5. Sélectionnez l'onglet Basique dans la zone d'impression recto verso, puis Bord long ou Bord court comme méthode de reliure.

6. Cliquez sur OK pour valider les paramètres d'impression et lancer l'impression recto-verso automatique.

| Remarque : | • Il est recommandé de relever le plateau de sortie du bac de sortie afin d'éviter que le papier imprimé ne glisse. Si vous choisissez de ne pas relever le plateau de sortie, il est recommandé d'enlever immédiatement le papier imprimé de l'imprimante. • Pendant le processus d'impression, l'imprimante ajuste automatiquement le sens du texte de la page.