1. Prima di utilizzare la stampante

1.1. Elenco della confezione

All'apertura della confezione, accertarsi che i seguenti componenti siano presenti nella scatola.

Componenti | Nome | Quantità
| Stampante | 1
| Cartuccia toner laser | 1
| Cavo di interfaccia USB | 1
| Cavo di alimentazione | 1
| CD-ROM | 1
| Guida di impostazione rapida | 1
| Garanzia Pantum | 1

| Nota: | • la garanzia Pantum può non essere allegata in alcune regioni.

1.2. Panoramica del prodotto

Vista laterale

1 | Raccoglitore di uscita | Raccoglie la carta stampata
2 | Pannello di controllo | Indica lo stato della stampante e consente di effettuare le impostazioni di stampa
3 | Vassoio di uscita | Evita la caduta della carta stampata
4 | Coperchio anteriore | Aprire il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia del toner laser
5 | Vassoio di alimentazione multifunzione | Aprire il coperchio anteriore del vassoio di alimentazione multifunzione e inserire i supporti di stampa
6 | Guida del vassoio di alimentazione multifunzione | Consente di regolare la larghezza sui due lati della carta
7 | Interruttore di alimentazione principale | Consente di accendere o spegnere la stampante
8 | Vassoio di alimentazione standard | Accoglie la carta di stampa
9 | Guida di larghezza della carta | Consente di regolare la larghezza della carta all'interno del vassoio di alimentazione standard

Vista posteriore

1 | Interfaccia USB | Consente di collegare la stampante direttamente al computer
2 | Interfaccia di rete | Consente di collegare la stampante alla rete
3 | Interfaccia di alimentazione | Consente di collegare il cavo di alimentazione
4 | Coperchio posteriore | Può essere aperto per verificare eventuali inceppamenti di carta
5 | Unità di stampa fronte/retro | Consente di rimuovere la carta inceppata sul retro durante la stampa fronte/retro

| Nota: | • l'illustrazione può variare a seconda dei modelli e delle caratteristiche, tenere conto di somiglianze e differenze.

1.3. Cartuccia toner laser

Durata della cartuccia toner laser

Tipo | Volume di stampa medio
Cartuccia toner laser con capacità standard | Circa 3.000 pagine (volume basato sullo standard ISO/IEC 19752)
Cartuccia toner laser con capacità elevata | Circa 6.000 pagine (volume basato sullo standard ISO/IEC 19752)
Cartuccia toner laser con capacità ultra elevata | Circa 10.000 pagine (volume basato sullo standard ISO/IEC 19752)

| Nota: | • Il modello è soggetto ad aumento del volume senza preavviso. • La capacità dei materiali di consumo può variare in base al tipo. • Si sconsiglia di utilizzare materiali di consumo diversi da quelli originali Pantum. • Gli eventuali danni causati dall'uso di materiali di consumo non originali Pantum non sono coperti dalla garanzia. • L'aspetto delle cartucce toner laser varia a seconda dei tipi, le illustrazioni sono intese solo come riferimento.

1.4. Pannello di controllo

1. Layout e funzioni del pannello di controllo

Segue l'illustrazione del layout del pannello di controllo della stampante.

N. | Nome | Funzioni
1 | Display LCD | Il display fornisce informazioni sulla stampante e può essere utilizzato per configurare le impostazioni del prodotto.
2 | SU | Premere questo pulsante per sfogliare ciascun menu e le relative opzioni. Per le voci di menu che richiedono l'immissione di dati, modificare il valore numerico premendo più volte.
3 | Menu | Aprire il menu principale del pannello di controllo per effettuare l'impostazione del menu.
4 | Giù | Premere questo pulsante per sfogliare ciascun menu e le relative opzioni. Per le voci di menu che richiedono l'immissione di dati, spostare la posizione del cursore, ad esempio per l'immissione dell'indirizzo IP.
5 | Rapporto Wi-Fi/Configurazione | Questo pulsante consente di attivare la funzione Wi-Fi e indica lo stato della connessione Wi-Fi (si applica solo al modello Wi-Fi). Per il modello non Wi-Fi, il pulsante è utilizzato per stampare la "Pagina informativa della stampante" e il "Rapporto di configurazione di rete".
6 | OK | • Premere questo pulsante per salvare le impostazioni. • Aprire il menu secondario sul display del pannello di controllo. • Selezionare la voce di menu.
7 | Indietro | Pulsante con freccia nera: usare questo pulsante per eseguire le seguenti operazioni. • Uscita dal menu del pannello di controllo. • Scorrere all'indietro fino al menu precedente nell'elenco del menu secondario. • Ritorno al menu precedente; se già nel menu principale, ritorno all'interfaccia Pronto.
8 | Annulla | Premere questo pulsante per annullare l'operazione. Annulla l'operazione di stampa corrente, se presente.
9 | Indicatore di stato | Questo indicatore segnala gli stati di pronto, allarme o altri stati della stampante. Indicatore verde: normale. Indicatore arancione: allarme o livello della cartuccia del toner basso. Indicatore rosso: errore.
10 | Indicatore di alimentazione | verde per avvio, funzionamento e sospensione; se acceso fisso indica che l'alimentazione è pronta

2. Indicatore di stato

L'indicatore LED multicolore diventa rosso, arancione e verde a seconda del significato specifico, come segue.

| Il rosso indica un'emergenza per errore grave, ad esempio cartuccia toner laser non installata, cartuccia toner laser non corrispondente alla stampante, carta esaurita nel vassoio; in casi simili, la luce rossa resta accesa. Per gli errori specifici, consultare il capitolo 9 Risoluzione dei problemi.
| Il display fornisce informazioni sulla stampante e può essere utilizzato per configurare le impostazioni del prodotto.
| Premere questo pulsante per sfogliare ciascun menu e le relative opzioni. Per le voci di menu che richiedono l'immissione di dati, modificare il valore numerico premendo più volte.

1.5. Stampa del rapporto di prodotto

Gli utenti possono stampare il rapporto di prodotto mediante il pannello di controllo. Queste pagine aiutano a capire le informazioni sul prodotto nonché a diagnosticare e risolvere i problemi.

1) Premere "Menu" per accedere all'interfaccia Impostazioni menu.

2) Premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "5.Rep.info.stmp.".

3) Premere "OK" per accedere all'interfaccia Stampa rapporto informazioni; gli utenti possono stampare il rapporto di prodotto in funzione delle esigenze.

| Nota: | • Per i modelli non Wi-Fi, gli utenti possono anche stampare il rapporto di configurazione di rete direttamente mediante il pulsante rapido "Rapporto di configurazione di rete" sul pannello di controllo.