7. Печать

7.1. Функция печати

Следующие функции печати становятся доступными после настройки различных свойств в параметрах печати.

Функции | Диаграмма
Автоматическая двусторонняя печать |
Разбор по копиям |
Обратный порядок печати |
N-на-1 |
Печать плакатов (Только для системы Windows) |
Печать с масштабированием |
Настраиваемый формат |

| Примечание: | • Можно выбрать печать плаката 2 x 2 в компоновке N-на-1, чтобы включить функцию печати плаката. • Для просмотра информации об определенных функциях откройте окно "Параметры печати" и нажмите кнопку "Справка". Сведения о том, как открыть справку, см. в главе 7.3.

7.2. Настройка лотка

7.2.1. Настройки переключателя лотка

Имеются переключатели как для стандартного входного лотка, так и дополнительного лотка, в качестве примера для иллюстраций настроек далее будет использоваться стандартный лоток.

| Примечание: | • Пользователи могут установить регулятор типа бумаги в соответствии с имеющимися потребностями, чтобы бумага подавалась из данного лотка. Пользователи также могут не настраивать положение звездочки "*", не устанавливая ограничений по лотку и типу бумаги.

Поддерживаемые переключателем форматы: *, B5, STA, LGL, LTR, A4 и A5

1) Полностью вытащите стандартный лоток из принтера.

2) Настройте регулятор, чтобы его настройка соответствовала формату бумаги, загруженной в лоток.

3) Вставьте лоток обратно в принтер.

| Примечание: | • Если требуемые форматы бумаги не отображаются на регуляторе, настройте формат с помощью панели управления принтера. См. главе 7.

7.2.2. Настройка лотка с помощью панели управления

| Примечание: | • На панели управления можно указать параметры формата бумаги для стандартного, многоцелевого и дополнительного лотков. Здесь в качестве примера показан стандартный входной лоток.

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в окно настройки меню.

2) С помощью кнопки со стрелкой "▲" или "▼" выберите параметр "2.Настр.лотка" и нажмите кнопку "ОК".

3) С помощью кнопки со стрелкой "▲" или "▼" выберите параметр "2.Стандартный лоток" и нажмите кнопку "ОК".

4) С помощью кнопки со стрелкой "▲" или "▼" выберите параметр "2.Размер бумаги", чтобы выполнить настройку.

7.3. Вызов справки

Можно открыть экран "Настройки печати" и нажать кнопку "Справка" (только для систем Windows). Справка содержит руководство пользователя, где можно найти информацию о настройках печати.

7.4. Режим печати

Принтер может выполнять печать с использованием стандартного входного лотка, многоцелевого входного лотка, а также дополнительного лотка. Если в многоцелевом входном лотке имеется материал для печати, принтер сначала будет использовать материал из этого лотка. Для данного принтера лотки выбираются в следующем порядке: многоцелевой входной лоток > стандартный входной лоток > дополнительный лоток.

7.4.1. Печать с использованием стандартного входного лотка

Перед выполнением печати убедитесь, что в стандартный входной лоток загружено нужное количество материалов.

| Примечание: | • Подробнее о мерах предосторожности при загрузке бумаги см. в главе 2.

7.4.2. Печать с использованием многоцелевого входного лотка

При загрузке бумаги в многоцелевой входной лоток принтер автоматически будет печатать с использованием бумаги, загруженной в многоцелевой входной лоток.

| Примечание: | • Многоцелевой входной лоток можно использовать для печати на специальной бумаге, например на конвертах, прозрачных пленках и т. п., в него можно загружать не более 60 листов. • Подробнее о загрузке бумаги в лоток ручной подачи см. в главе 2.

7.4.3. Печать с использованием дополнительного лотка

7.4.3.1. Установка дополнительного лотка

1. Проверьте правильность размещения принтера и дополнительных лотков, как показано ниже.

2. Подсоедините кабель питания к принтеру, чтобы включить питание.

| Примечание: | • Перед установкой или снятием дополнительного лотка отключайте питание принтера. • После установки дополнительного лотка не поднимайте принтер во время печати, в противном случае прервется связь с дополнительным лотком. В этом случае, чтобы возобновить печать, придется перезапустить принтер.

3. Откройте окно "Свойства принтера" на экране "Устройства и принтеры" операционной системы, а затем выберите "Дополнительные настройки", выберите пункт "Установлен" в разделе "Устанавливаемые компоненты", чтобы завершить установку дополнительного лотка, как показано на рисунке.

4. Если бумага отсутствует и в многоцелевом входном лотке, и в стандартном входном лотке, или пользователями выбран источник бумаги "Дополнительный лоток I/II", принтер будет использовать бумагу из дополнительного лотка для завершения печати задания.

| Примечание: | • В дополнительный лоток можно загрузить не более 550 листов обычной бумаги (плотностью 80 г/м²). • Убедитесь, что дополнительный лоток правильно установлен на принтере.

7.4.3.2. Снятие дополнительного лотка

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания принтера для выключения питания.

2. Поднимите принтер двумя руками, чтобы снять дополнительный лоток.

| Примечание: | • При снятии дополнительного лотка отключайте питание принтера.

7.5. Автоматическая двусторонняя печать

1. Драйвер принтера поддерживает автоматическую двустороннюю печать на обычной бумаге. Для автоматической двусторонней печати поддерживаются следующие форматы бумаги: A4/LETTER, LEGAL, OFICIO и FOLIO.

| Примечание: | • Тонкая бумага может помяться. • Если бумага согнулась, выпрямите ее и положите обратно в лоток автоматической подачи. • При попытке автоматической двусторонней печати принтер может быть поврежден, если бумага не подходит для этого вида печати. • Если одновременно загрузить в лоток автоматической подачи более 250 страниц, бумага замнется или ее не удастся подать. • Автоматическая двусторонняя печать не поддерживает печать плакатов. • Подробнее о загрузке бумаги и типах материалов, используемых с лотком автоматической подачи, см. в главе 2. Рекомендуется использовать стандартную бумагу. • Информацию об устранении замятия бумаги см. в главе 9.

2. Данный принтер поддерживает автоматическую двустороннюю печать с использованием стандартного входного лотка, многоцелевого входного лотка, а также дополнительного лотка.

1) Автоматическая двусторонняя печать с использованием стандартного входного лотка.

Перед выполнением печати убедитесь, что в стандартный входной лоток загружено нужное количество материалов.

2) Автоматическая двусторонняя печать с использованием многоцелевого входного лотка.

Подавайте бумагу из многоцелевого входного лотка для выполнения автоматической двусторонней печати.

Когда вы помещаете бумагу в многоцелевой входной лоток, принтер сначала будет использовать бумагу из этого лотка.

| Примечание: | • Многоцелевой входной лоток можно использовать для автоматической двусторонней печати, но в него следует загружать не более 60 листов бумаги только рекомендуемого типа. • Многоцелевой входной лоток поддерживает многоцелевую двустороннюю печать на обычной бумаге.

3) Автоматическая двусторонняя печать с использованием дополнительного лотка.

Перед печатью убедитесь, что в дополнительный лоток загружено определенное количество материала, а также что в стандартном и многоцелевом входных лотках отсутствует материал. Можно также настроить дополнительный лоток в качестве источника бумаги.

| Примечание: | • Дополнительный лоток поддерживает автоматическую двустороннюю печать только на обычной бумаге, поэтому не стоит загружать специальные материалы для печати.

Для автоматической двусторонней печати необходимо выполнить следующие действия (только для системы Windows)

1. Откройте задание печати, которое нужно распечатать из приложения (например, из блокнота).

2. В меню "Файл" выберите "Печать".

3. Выберите принтер Pantum нужной модели.

4. Нажмите кнопку "Настройка" или "Свойства" для настройки печати.

5. Выберите вкладку "Базовые" в области "Двусторонняя печать", а также переплет по длинному краю или по короткому краю.

6. Нажмите "ОК", чтобы закончить настройку печати и выполнить автоматическую двустороннюю печать.

| Примечание: | • Рекомендуется поднять платформу для бумаги, чтобы отпечатанные листы не выпадали из выходного лотка. Если платформа для бумаги выходного лотка не поднята, рекомендуется сразу вынимать отпечатанные листы из принтера. • В процессе печати принтер автоматически регулирует направление текста на странице.