2. 紙張與列印材質

2.1. 紙張規格

P3500 系列 | 標準進紙匣 | 材質類型 | 普通紙張、薄紙
材質尺寸 | 自動*、A4、Letter、A5、Legal、Statement、B5、Folio、Oficio、Executive、ISO B5、A5 L、A6、B6、16K、Big 16K、32K、Big 32K。
材質重量 | 60～105 g/m²
紙匣最高容量 | 250 頁
多功能進紙器 | 材質類型 | 普通紙張、厚紙、薄紙、投影片、卡片紙、標籤紙、信封紙
材質尺寸 | 自動*、A4、Letter、Legal、Folio、Oficio、Statement、Executive、JIS B5、ISO B5、A5、A5 L、A6、B6、Monarch Env、DL Env、C5 Env、NO.10 Env、C6 Env、Jap Postcard、Postcard、Yougata2、Nagagata3、Younaga3、Yougata4、長紙 (1.2m)、ZL、16K、Big 16K、32K、Big 32K。
材質重量 | 60～200 g/m²
紙匣最高容量 | 60 頁
可選進紙匣 | 材質類型 | 自動*、普通紙張、薄紙
材質尺寸 | 自動*、A4、A5 短邊、JIS B5、IS0 B5、Letter、Legal、Executive、Folio、Oficio、Statement、16K、Big 16K。
材質重量 | 60～105 g/m²
紙匣最高容量 | 550 頁（單一可選進紙匣）
出紙匣容量 | 150 頁

| 附註： | • 建議針對本款印表機使用標準紙、再生紙。 • 不建議大量使用特殊紙張，這樣可能會影響列印壽命。 • 不符合本使用者指南中所列準則的列印材質可能導致列印品質差、卡紙次數增多、印表機過度磨損。 • 重量、成分、紋理及濕度等屬性是影響印表機效能和輸出品質的重要因素。 • 在選擇列印材質時，請注意以下事項： 1. 所需列印效果：選擇的列印材質應符合列印任務的需求。 2. 表面平滑度：列印材質的平滑度會對列印结果的清晰程度造成影響。 3. 某些列印材質可能符合本部分的所有使用準則，但仍不能產生令人滿意的列印效果。這可能是由於不正確的操作、不適宜的溫度和濕度，或者奔圖無法控制的其他因素造成的。在大量購買列印材質之前，請確認列印材質符合本使用者指南中指定的規格。 4. 使用不符合這些規格要求的列印材質，可能會導致印表機損壞。

紙張與原稿使用準則

• 紋理粗糙、有凹凸、油漬、十分光滑的紙張或原稿的列印效果不佳。

• 請確保紙張上無灰塵、絨毛等。

• 將紙張置於平坦的表面，存放在陰涼、乾燥的環境。

特殊紙張說明

本產品支援特殊紙張進行列印，特殊紙張包括：標籤紙、信封、投影片、厚紙、卡片紙等。特殊紙張需要在多功能進紙匣中進行列印。

| 附註： | • 使用特殊紙張或列印材質時，請務必在列印設定上選擇相符的列印類型和尺寸，以便獲得最佳列印效果。 • 當在多功能進紙匣中使用特殊材質列印時，我們建議一次僅放一張紙。

請遵守以下標準：

列印材質種類 | 正確做法 | 錯誤做法
標籤紙 | 僅使用未與襯紙分離的標籤紙。 標籤紙使用時應放平。 僅使用整張的標籤紙。 不保證市面上所有的標籤紙都能夠符合要求。 | 使用摺皺、起泡或破損的標籤紙。
信封 | 信封應平整放入。 | 使用有摺皺、缺口、沾黏或損壞的信封。 使用帶有別針、按扣、窗口或塗層襯裡的信封。 使用自黏膠或其他合成材料的信封。
投影片 | 僅使用經核准適用於雷射印表機的投影片。 | 使用不適用於雷射印表機的透明列印材質。
厚紙、卡片紙 | 僅使用經核准適用於雷射印表機並符合本產品重量規格的重質紙。 | 使用重量超過本產品推薦材質規格的紙張，除非是經核准適用於本產品的紙張。

2.2. 裝入紙張

2.2.1. 裝入標準進紙匣

1. 從印表機中完全抽出標準進紙匣。

2. 將標準進紙匣長度導紙板、寬度導紙板滑到到所需的紙張尺寸卡槽，以便與紙張的長度和寬度相符。

| 附註： | • 請勿過度擠壓「長度導紙板」和「寬度導紙板」，否則容易導致紙張變形。

3. 請在裝入紙張之前展開堆疊的紙張，避免卡紙或進紙錯誤，再將紙張列印面朝下放入紙匣內。標準進紙匣最多可裝入 250 張 80 g/m² 的紙張。

| 附註： | • 產品紙匣上設有常用紙張尺寸的「紙張類型撥盤」，使用者可依據需要進行設定。當列印作業的紙張類型與撥盤上設定的紙張類型不一致時，印表機 LCD 顯示屏將會報告錯誤「紙張設定不相符」，此時需要重新設定撥盤以排除錯誤。 • 未在撥盤上顯示的紙張類型，可透過控制面板進行紙張尺寸設定。

4. 抬起出紙托盤，避免列印完畢的紙張滑落。

| 附註： | • 如果一次放入標準進紙匣的紙張超過 250 張 (80 g/m²)，則會造成卡紙或不進紙。 • 若僅列印單面，請將列印面（空白面）朝下。

2.2.2. 裝入多功能進紙匣

1. 抬起出紙托盤，避免列印完畢的紙張滑落，或者在列印完畢後，立即取出列印好的文件。

2. 開啟多功能進紙匣。

3. 滑動多功能進紙匣的導紙板以貼齊紙張的兩側。請勿過度用力，否則會導致卡紙或紙張歪斜。

4. 使用雙手將信封或投影片等列印材質放入多功能進紙匣中，直至信封或投影片的前端觸碰到校正滾軸。

| 附註： | • 當您將紙張放入多功能進紙匣時，將紙張來源設為自動選擇或者指定為多功能進紙匣時，將會優先從多功能進紙匣進紙並列印。 • 每次最多可將 60 張列印材質放入多功能進紙匣中。 • 將列印材質的列印面朝上放入多功能進紙匣，在放入時，紙張的頂部會先進入多功能進紙匣。 • 使用列印過的紙張時，請把要列印的面 (空白面) 朝上。 • 在列印後立即取出紙張、信封和投影片。堆疊的紙張或信封會導致卡紙或皺褶。

2.2.3. 裝入可選進紙匣

本機可疊加可選進紙匣，每個進紙匣最多可放入 550 張 80 g/m² 的紙張。若需要購買可選進紙匣，請聯絡購買此印表機的當地經銷商。

| 附註： | • 有關可選進紙匣的安裝方式，請參閱第8 章。

1. 從印表機中完全抽出可選進紙匣。

2. 將進紙匣長度導紙板、寬度導紙板滑到到所需的紙張尺寸卡槽，以便與紙張的長度和寬度相符。

| 附註： | • 請勿過度擠壓「長度導紙板」和「寬度導紙板」，否則容易導致紙張變形。 • 若要裝入 Legal 大小的紙張，請向裡面按紙匣後端的釋放按鈕並拉出紙匣後端，從而延長紙匣。

3. 請在裝入紙張之前展開堆疊的紙張，避免卡紙或進紙錯誤，再將紙張列印面朝下放入紙匣內。可選進紙匣最多可裝入 550 張 80 g/m² 的紙張。

| 附註： | • 產品紙匣上設有常用紙張尺寸的「紙張類型撥盤」，使用者可依據需要進行設定。當列印作業的紙張類型與撥盤上設定的紙張類型不一致時，印表機 LCD 顯示屏將會報告錯誤「可選紙匣 I，紙張設定不相符」，此時需要重新設定撥盤以排除錯誤。 • 未在撥盤上顯示的紙張類型，可透過控制面板進行紙張尺寸設定。

4. 抬起出紙托盤，避免列印完畢的紙張滑落。

| 附註： | • 如果一次放入可選進紙匣的紙張超過 550 張 (80 g/m²)，則會造成卡紙或不進紙。 • 若僅列印單面，請將列印面（空白面）朝下。 • 有關可選進紙匣的安裝，詳細內容請參閱可選進紙匣隨附的安裝指南。

2.3. 非列印區域

陰影部分表示非列印區域。

用途 | 紙張尺寸 | 上下邊距 (A) | 左右邊距 (B)
列印 | A4 | 4.2 mm (0.165in) | 4.2 mm (0.165in)
Letter | 4.2 mm (0.165in) | 4.2 mm (0.165in)

| 附註： | •上述邊距設定僅對應 PCL6。