1. Avant d'utiliser l'imprimante

1.1. Liste de contrôle

Lorsque vous ouvrez l'emballage, vérifiez la présence des pièces suivantes :

Pièces | Nom | Quantité
| Imprimante | 1
| Cartouche de toner pour imprimante laser | 1
| Câble d'interface USB | 1
| Cordon d'alimentation | 1
| CD-ROM | 1
| Guide d'installation rapide | 1
| Garantie Pantum | 1

| Remarque : | • La garantie Pantum peut ne pas être incluse dans certaines régions.

1.2. Vue du produit

Vue latérale

1 | Bac de sortie | Pour stocker le papier imprimé
2 | Panneau de commande | Pour indiquer l'état de l'imprimante et définir les paramètres d'impression
3 | Plateau de sortie | Pour empêcher le papier imprimé de tomber
4 | Capot avant | Pour ouvrir le capot avant afin de sortir la cartouche de toner laser
5 | Bac d'entrée polyvalent | Pour ouvrir le capot avant du bac d'entrée polyvalent et placer un support d'impression
6 | Guide du bac d'entrée polyvalent | Pour régler la largeur du papier
7 | Bouton d'alimentation principale | Pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension
8 | Bac d'entrée standard | Pour charger le papier d'impression
9 | Guide de largeur du papier | Pour régler la largeur du papier dans le bac d'entrée standard

Vue arrière

1 | Interface USB | Pour une connexion directe à l'ordinateur
2 | Interface réseau | Pour connecter l'imprimante au réseau
3 | Interface d'alimentation | Pour connecter le cordon d'alimentation
4 | Capot arrière | Doit être ouvert pour identifier le papier coincé
5 | Unité d'impression recto verso | Pour éliminer un bourrage papier à l'arrière lors d'une impression recto verso

| Remarque : | • L'illustration peut varier en fonction des modèles et des fonctions.

1.3. Cartouche de toner pour imprimante laser

Durée de vie de la cartouche de toner

Type | Volume d'impression moyen
Cartouche de toner pour imprimante laser de capacité standard | Environ 3 000 pages (le volume est basé sur la norme ISO/CEI 19752)
Cartouche de toner pour imprimante laser de capacité élevée | Environ 6 000 pages (le volume est basé sur la norme ISO/CEI 19752)
Cartouche de toner de très grande capacité pour imprimante laser | Environ 10 000 pages (le volume est basé sur la norme ISO/CEI 19752)

| Remarque : | • Le volume du modèle est susceptible d'être modifié sans préavis. • La capacité des consommables peut varier en fonction des différents types utilisés. • Nous recommandons d'utiliser des consommables Pantum d'origine. • La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation de consommables autres que Pantum. • L'apparence des cartouches de toner laser varient en fonction de leur type. Les illustrations sont fournies à titre de référence uniquement.

1.4. Panneau de commande

1. Présentation et fonctions du panneau de commande

Le panneau de commande de l'imprimante est représenté ci-dessous :

N° | Nom | Fonctions
1 | Écran LCD | L'écran affiche des informations sur l'imprimante et peut être utilisé pour définir les paramètres du produit.
2 | HAUT | Appuyez sur ce bouton pour naviguer dans chaque menu et ses options. Pour les options de menu nécessitant d'entrer des informations, changez les valeurs numériques en les faisant défiler.
3 | Menu | Ouvrez le menu principal du panneau de commande pour définir les paramètres des menus.
4 | Bas | Appuyez sur ce bouton pour naviguer dans chaque menu et ses options. Pour les options de menu nécessitant d'entrer des informations, positionnez le curseur, par exemple sur Adresse IP.
5 | Rapport Wi-Fi/de configuration | Ce bouton active la fonction Wi-Fi et indique l'état de la connexion Wi-Fi (s'applique au modèle compatible Wi-Fi uniquement). Pour le modèle non-Wi-Fi, ce bouton imprime la « page Infos imprimante » et le « Rapport de configuration réseau ».
6 | OK | • Appuyez sur ce bouton pour enregistrer les paramètres. • Ouvrez le sous-menu sur l'écran du panneau de commande. • Sélectionnez l'option de menu.
7 | Retour | Bouton Flèche de retour arrière : utilisez ce bouton pour exécuter les opérations suivantes : • Quitter le menu du panneau de commande. • Revenir au menu précédent dans la liste dans le sous-menu. • Revenir au menu précédent. Si vous vous trouvez dans le premier menu, vous revenez à l'interface Prêt.
8 | Annuler | Appuyez sur ce bouton pour annuler l'opération. L'opération d'impression en cours est annulée.
9 | Indicateur de statut | Ce voyant indique l'état prêt, d'alarme et d'autres statuts de l'imprimante. Voyant vert : Normal. Voyant orange : Alarme ou niveau de toner bas dans la cartouche. Voyant rouge : Erreur.
10 | Témoin d'alimentation | est vert lors du démarrage, du fonctionnement et lorsque l'imprimante est en veille. Affiche une lumière en continu une fois l'alimentation prête

2. Indicateur de statut

Le voyant multicolore peut être rouge, orange ou vert. Les significations sont les suivantes :

| Le voyant rouge indique qu'une erreur grave va se produire (cartouche de toner laser non installée, cartouche de toner laser incompatible avec l'imprimante ou bac à papier vide, par exemple). Dans ce cas, le voyant rouge reste allumé. Pour plus d'informations sur une erreur spécifique, consultez le chapitre 9 Dépannage.
| L'écran affiche des informations sur l'imprimante et peut être utilisé pour définir les paramètres du produit.
| Appuyez sur ce bouton pour naviguer dans chaque menu et ses options. Pour les options de menu nécessitant d'entrer des informations, changez les valeurs numériques en les faisant défiler.

1.5. Impression du rapport sur le produit

Vous pouvez imprimer un rapport sur le produit en utilisant le panneau de commande. Ces pages peuvent vous aider à obtenir des informations sur le produit, établir des diagnostics et résoudre les problèmes associés au produit.

1) Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.

2) Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner l'option « 5. Imp rapt info ».

3) Appuyez sur « OK » pour entrer dans l'interface d'impression du rapport d'informations. Vous pouvez imprimer le rapport sur le produit en fonction de vos préférences.

| Remarque : | • S'il s'agit d'un modèle non-Wi-Fi, vous pouvez également imprimer le rapport de configuration du réseau de l'imprimante directement via le bouton de raccourci « Rapport de configuration réseau » sur le panneau de commande.