8. Maintenance de routine

8.1. Nettoyage de l'imprimante

| Remarque : | • Veuillez utiliser des détergents doux. • Certaines parties de l'imprimante sont encore chaudes peu après son utilisation. Lorsque vous ouvrez le capot avant ou arrière pour nettoyer les parties intérieures de l'imprimante, veillez à ne pas toucher les parties de la zone grisée, comme indiqué ci-dessous.

1. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.

2. Ouvrez le capot avant afin de sortir la cartouche de toner laser

| Remarque : | • Lorsque vous enlevez la cartouche de toner laser, placez-la dans un sac de protection ou enveloppez-la dans du papier épais pour éviter que le tambour photosensible ne soit endommagé par une exposition directe à la lumière.

3. Nettoyez l'intérieur de l'imprimante en utilisant un chiffon sec et non pelucheux pour essuyer doucement la zone grisée, comme illustré ci-dessous.

8.2. Maintenance de la cartouche de toner

8.2.1. À propos des cartouches de toner laser

1. Utilisation et maintenance de la cartouche de toner

Pour une meilleure qualité d'impression, veuillez utiliser une cartouche de toner Pantum d'origine.

Lorsque vous utilisez une cartouche de toner, tenez compte des points suivants :

• Sauf si vous l'utilisez immédiatement, ne sortez pas la cartouche de toner de son emballage.

• Ne remplissez pas la cartouche de toner sans autorisation. Les dommages résultant de cette opération ne sont pas couverts par la garantie.

• Veuillez stocker la cartouche de toner dans un endroit sec et frais.

• Le toner situé à l'intérieur de la cartouche est inflammable. Veuillez ne pas placer la cartouche de toner près d'une source d'inflammation afin d'éviter de provoquer un incendie.

• Lorsque vous sortez ou démontez la cartouche de toner, vérifiez qu'elle ne fuit pas. Si le toner fuit et entre en contact avec la peau, les yeux ou la bouche, rincez immédiatement à l'eau claire. Consultez un médecin en cas de problème.

• Placez la cartouche de toner hors de portée des enfants.

2. Durée de vie de la cartouche de toner

La durée de vie de la cartouche de toner laser dépend de la quantité de toner requise pour les travaux d'impression.

Lorsque le voyant LED de l'imprimante indique l'état spécifié dans l'illustration ou que l'écran LCD indique « Durée vie car ex », cela signifie que la durée de vie de la cartouche de toner laser a expiré et que la cartouche doit être remplacée.

8.2.2. Remplacer la cartouche de toner

| Remarque : | Lorsque vous remplacez la cartouche de toner laser, tenez compte des points suivants : • La surface de la cartouche peut être recouverte de toner. Enlevez la cartouche doucement afin d'éviter de renverser du toner. • Placez la cartouche de toner dans du papier afin d'éviter que la cartouche ne se renverse accidentellement. • Après avoir retiré la protection, installez immédiatement la cartouche dans l'imprimante afin d'éviter d'endommager le tambour photosensible par une exposition directe prolongée aux rayons du soleil ou à la lumière artificielle. • Lors de l'installation de la cartouche de toner, ne touchez pas la surface du tambour photosensible pour éviter de le rayer.

Le remplacement de la cartouche de toner laser est expliqué ci-dessous :

1. Éteignez l'imprimante.

2. Ouvrez le capot avant, puis retirez la cartouche de toner usagée en suivant les guides.

3. Ouvrez l'emballage de la nouvelle cartouche de toner, tenez la poignée de la cartouche de toner, puis secouez-la doucement 5 ou 6 fois afin que le toner soit bien réparti dans la cartouche.

4. Retirez le film de protection, placez la cartouche dans l'imprimante le long des guides et fermez bien le capot.

| Remarque : | • Avant d'installer la cartouche de toner dans l'imprimante, vérifiez la présence d'une protection. Le cas échéant, retirez-la, puis installez la cartouche.

5. Redémarrez l'imprimante pour imprimer une page de test.