9. 日常維護

9.1. 印表機清潔

| 附註： | • 請使用中性清潔劑。 • 印表機使用後，印表機局部零件在短時間內仍處於高溫狀態。若打開前蓋或後蓋碰觸內部零件時，請勿碰觸下圖陰影部分的零件。

1. 使用柔軟的抹布擦拭裝置外部，除去灰塵。

2. 打開前蓋，取出雷射碳粉匣。

| 附註： | • 取出雷射碳粉匣後，請將雷射碳粉匣裝入保護袋或用厚紙包裹，避免光線照射而損壞感光鼓。

3. 清潔印表機內部，如下圖所示，用乾燥無絨布料輕輕擦拭圖示陰影處。

9.2. 雷射碳粉匣維護

9.2.1. 關於雷射碳粉匣

1. 雷射碳粉匣的使用和維護。

為了獲得更好的列印品質，請使用奔圖原裝雷射碳粉匣。

使用雷射碳粉匣時，請注意下列事項：

• 除非立即使用，否則請勿從包裝中取出雷射碳粉匣。

• 請勿擅自重新填充雷射碳粉匣。否則，由此導致的損壞不包含在印表機保固範圍內。

• 請將雷射碳粉匣存放在陰涼乾燥的環境。

• 雷射碳粉匣內的碳粉為易燃物，請勿將雷射碳粉匣置於火源附近，以免引起火災。

• 在取出或拆卸雷射碳粉匣時，請注意勿使碳粉洩漏，若碳粉洩漏接觸到皮膚或飛濺入眼睛或口中，請立即用清水清洗，如有不適請立即就醫。

• 存放雷射碳粉匣時，請遠離兒童容易接觸的區域。

2. 雷射碳粉匣使用壽命。

雷射碳粉匣的使用壽命取決於列印作業需要的碳粉量。

當印表機 LED 指示燈顯示下圖狀態時，或者 LCD 顯示屏顯示 「碳粉匣壽命盡」 時，表示該雷射碳粉匣已達到使用壽命期限，請更換雷射碳粉匣。

9.2.2. 更換雷射碳粉匣

| 附註： | 更換雷射碳粉匣之前，請注意下列事項： • 因雷射碳粉匣表面可能含有碳粉，取出時請小心處理，避免灑落。 • 請將取出的雷射碳粉匣放置在紙張上，以免碳粉意外灑落。 • 取下保護罩後，應立即將雷射碳粉匣裝入印表機，以免受到過多陽光或室內光線 直射，損壞雷射碳粉匣的感光鼓。 • 請勿在安裝時觸碰感光鼓表面，以免刮傷感光鼓。

更換雷射碳粉匣的步驟如下：

1. 關閉印表機電源。

2. 打開前蓋，沿著軌道取出已用盡的雷射碳粉匣。

3. 打開新雷射碳粉匣的包裝，握住雷射碳粉匣的把手，輕輕地左右搖動 5 至 6 次，使雷射碳粉匣內的碳粉分布均勻。

4. 取下保護罩後，將雷射碳粉匣沿著軌道放入印表機，然後蓋緊機蓋。

| 附註： | • 將雷射碳粉匣放入印表機前，請檢查是否有封條，如果有，請先撕下封條再安裝。

5. 重新開啟印表機電源，列印一張測試頁面。