8. Профилактическое обслуживание

8.1. Очистка принтера

| Примечание: | • Используйте мягкие моющие средства. • Некоторые компоненты принтера остаются горячими в течение короткого времени после использования. Открывая переднюю или заднюю крышку для чистки компонентов внутри принтера, не касайтесь компонентов в затемненной области, как показано на рисунке.

1. Мягкой тканью протрите принтер со внешней стороны.

2. Откройте верхнюю крышку, чтобы вынуть лазерный картридж с тонером.

| Примечание: | • Вынув лазерный картридж с тонером из принтера, поместите его в защитный пакет или заверните в плотную бумагу во избежание повреждения светом фоточувствительного барабана.

3. Очистите принтер изнутри с помощью сухой ткани, не оставляющей ворса, осторожно протерев затемненную область на рисунке ниже.

8.2. Обслуживание лазерного картриджа с тонером

8.2.1. Сведения о лазерном картридже с тонером

1. Использование и обслуживание лазерного картриджа с тонером

Для наилучшего качества печати используйте оригинальный лазерный картридж с тонером Pantum.

Во время использования лазерного картриджа с тонером обращайте внимание на следующее:

• Не вынимайте лазерный картридж с тонером из пакета, если он не будет использоваться немедленно.

• Не пытайтесь заправлять лазерный картридж с тонером без разрешения. Гарантия принтера не покрывает повреждения, которые могут возникнуть в противном случае.

• Храните лазерный картридж с тонером в прохладном сухом месте.

• Тонер, находящийся внутри картриджа, легко воспламеняется. Не приближайте картридж к источникам возгорания, чтобы предотвратить возникновение пожара.

• Вынимая или разбирая картридж, следите, не высыпается ли из него тонер. Если вы просыпали тонер, в результате чего он попал вам на кожу, в глаза или рот, немедленно смойте его чистой водой и в случае плохого самочувствия обратитесь к врачу.

• Храните картридж в недоступном для детей месте.

2. Срок службы лазерного картриджа с тонером

Срок службы лазерного картриджа с тонером зависит от количества тонера, требуемого для печати заданий.

Светодиодный индикатор принтера как на следующем рисунке или ЖК-дисплей показывает сообщение "Истек срок картриджа", что означает, что срок службы картриджа с тонером истек и необходима его замена.

8.2.2. Замена лазерного картриджа с тонером

| Примечание: | Перед заменой картриджа обратите внимание на следующие моменты. • На поверхности лазерного картриджа может осесть тонер. Аккуратно уберите его, чтобы не просыпать. • Положите извлеченный картридж на лист бумаги, чтобы из него случайно не высыпался тонер. • После удаления защитной крышки немедленно установите лазерный картридж с тонером в принтер во избежание его повреждения под воздействием прямых солнечных лучей или комнатного освещения. • При установке лазерного картриджа с тонером не касайтесь поверхности фоточувствительного барабана, чтобы не поцарапать ее.

Далее приведены действия по замене лазерного картриджа с тонером:

1. Выключите принтер.

2. Откройте верхнюю крышку и выньте пустой лазерный картридж с тонером по направляющим.

3. Откройте упаковку нового лазерного картриджа с тонером, удерживайте картридж за ручку и аккуратно встряхните его 5–6 раз, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа.

4. Снимите защитную крышку, вставьте лазерный картридж с тонером в принтер вдоль направляющих и плотно закройте крышку.

| Примечание: | • Перед установкой лазерного картриджа с тонером в принтер посмотрите, нет ли на нем пломбы; при наличии пломбы оторвите ее, а затем установите картридж.

5. Перезапустите принтер, чтобы распечатать тестовую страницу.