7. Imprimir

7.1. Funciones de impresión

Las siguientes funciones de impresión se pueden obtener a través de la configuración de varias propiedades de las preferencias de impresión.

Funciones | Diagrama
Impresión a doble cara automática |
Intercalar |
Invertir |
N en 1 |
Impresión de póster (Solo para sistemas Windows) |
Impresión ampliada |
Tamaño personalizado |

| Nota: | • Puede seleccionar Póster 2 x 2 en la opción N en 1 para habilitar la función de impresión de póster. • Puede abrir las preferencias de impresión y hacer clic en Ayuda para ver la explicación de la función específica. Para obtener información sobre cómo abrir el documento de ayuda, consulte el Capítulo 7.3.

7.2. Configuración de la bandeja

7.2.1. Configuración de la rueda de selección de la bandeja

Tanto la bandeja de entrada estándar como la bandeja opcional disponen de ruedas de selección del tipo de papel. Tomaremos como ejemplo la bandeja estándar para mostrar la configuración que se indica a continuación.

| Nota: | • Los usuarios pueden establecer la rueda de selección del tipo de papel según sus necesidades específicas para que el papel se recoja de la bandeja que quieran, pero también pueden no establecer la rueda de selección y ajustarse a la posición de "*", siempre que no haya limitaciones en la bandeja ni en el tipo de papel.

Tamaños compatibles con la rueda de selección: *, B5, STA, LGL, LTR, A4 y A5

1) Extraiga por completo la bandeja de entrada estándar de la impresora.

2) Ajuste la rueda de selección para que su tamaño sea el mismo que el del papel en la bandeja.

3) Vuelva a colocar la bandeja en la impresora.

| Nota: | • Si los tamaños de papel que los usuarios necesitan establecer no se muestran en la rueda de selección, establezca el tamaño deseado en el panel de control de la impresora. Consulte el Capítulo 7.

7.2.2. Configuración de la bandeja a través del panel de control

| Nota: | • Los usuarios pueden seleccionar la configuración del tamaño del papel en el panel de control para la bandeja estándar, la bandeja multiusos y la bandeja opcional. Tomaremos como ejemplo la bandeja de entrada estándar.

1) Presione el botón de menú para acceder a la interfaz de las opciones del menú.

2) Presione la tecla de dirección "▲" o "▼" para seleccionar la opción "2.Conf bandeja" y presione "OK".

3) Presione la tecla de dirección "▲" o "▼" para seleccionar la opción "2.Bandeja están." y presione "OK".

4) Presione la tecla de dirección "▲" o "▼" para seleccionar la opción "2.Tam. papel" y presione "OK".

7.3. Abrir el documento de ayuda

Puede abrir las preferencias de impresión y hacer clic en el botón "Ayuda" (solo para sistemas Windows). El documento de ayuda contiene la Guía de usuario, en la que puede encontrar información sobre la configuración de impresión.

7.4. Modo de impresión

Esta impresora puede imprimir con la bandeja de entrada estándar, la bandeja de entrada multiusos y la bandeja opcional. Si hay algún soporte de impresión en la bandeja de entrada multiusos, la impresora lo imprimirá en primer lugar. El orden de prioridad de esta impresora es: bandeja de entrada multiusos > bandeja de entrada estándar > bandeja opcional.

7.4.1. Imprimir con la bandeja de entrada estándar

Compruebe que haya una cierta cantidad de soporte de impresión en la bandeja de entrada estándar antes de imprimir.

| Nota: | • Para obtener información sobre las precauciones a la hora de cargar el papel, consulte el Capítulo 2.

7.4.2. Imprimir con la bandeja de entrada multiusos

Al cargar papel en la bandeja de entrada multiusos, la impresora utilizará de forma automática el papel de esta bandeja.

| Nota: | • La bandeja de entrada multiusos puede usarse para imprimir papel especial, como sobres, transparencias, etc., y cada vez se pueden cargar 60 páginas como máximo. • Para obtener información sobre cómo cargar papel en la bandeja de entrada multiusos, consulta el Capítulo 2.

7.4.3. Imprimir con la bandeja opcional

7.4.3.1. Instalación de la bandeja opcional

1. Compruebe que la impresora y las bandejas opcionales estén colocadas correctamente, tal como se muestra a continuación.

2. Conecte el cable de alimentación a la impresora para activar la fuente de alimentación.

| Nota: | • Desconecte la fuente de alimentación de la impresora al instalar o retirar la bandeja opcional. • Luego de la instalación de la bandeja opcional, no levante la impresora durante el proceso de impresión o, de lo contrario, se producirá un error en la comunicación con la bandeja opcional. En ese caso, los usuarios deberán reiniciar la impresora para restaurar la impresión.

3. Abra la opción "Propiedades de impresora" en la interfaz Dispositivos e impresoras del sistema operativo, haga clic en "Configuración secundaria" y seleccione "Instalada" en "Opciones instalables" para completar la instalación de la bandeja opcional, tal como se muestra en la figura.

4. Si no hay papel en la bandeja de entrada multiusos y en la bandeja de entrada estándar, o los usuarios establecieron la opción de bandeja opcional I/II como el origen del papel, la impresora obtendrá el papel de la bandeja opcional para finalizar el trabajo de impresión.

| Nota: | • La bandeja opcional se puede cargar con 550 páginas de papel normal (80 g/m²) como máximo. • Asegúrese de que la bandeja opcional se haya instalado correctamente en la impresora.

7.4.3.2. Retirar la bandeja opcional

1. Mantenga presionado el botón de encendido de la impresora para desactivar la fuente de alimentación.

2. Levante la impresora con las dos manos para retirar la bandeja opcional.

| Nota: | • Asegúrese de que la fuente de alimentación de la impresora esté desactivada al retirar la bandeja opcional.

7.5. Impresión a doble cara automática

1. El controlador de la impresora admite la impresión a doble cara automática con papel normal. El tamaño de papel admitido por la impresión a doble cara automática es: A4/CARTA, LEGAL, OFICIO y FOLIO.

| Nota: | • Si el papel es fino, puede arrugarse. • Si el papel está ondulado, aplánelo y vuelva a colocarlo en la bandeja de entrada automática. • La impresión a doble cara automática puede provocar daños en la impresora si se usan ciertos soportes de papel que no sean adecuados para este tipo de impresión. • Si se cargan más de 250 páginas a la vez en la bandeja de entrada estándar, el papel se atascará o no se recogerá. • La impresión a doble cara automática no admite la impresión de póster. • Para obtener información sobre cómo cargar papel y el tipo de soporte que se puede imprimir en la bandeja de entrada estándar, consulte el Capítulo 2. Se recomienda usar papel estándar. • Para obtener información sobre cómo solucionar los atascos de papel, consulte el Capítulo 9.

2. Esta impresora admite la impresión a doble cara automática con la bandeja de entrada estándar, la bandeja de entrada multiusos y la bandeja opcional.

1) Impresión a doble cara automática con la bandeja de entrada estándar.

Compruebe que haya una cierta cantidad de soporte de impresión en la bandeja de entrada estándar antes de imprimir.

2) Impresión a doble cara automática con la bandeja de entrada multiusos.

Cargue papel en la bandeja de entrada multiusos para la impresión a doble cara automática.

Cuando coloque papel en la bandeja de entrada multiusos, la impresora usará primero el papel de impresión de la bandeja de entrada multiusos.

| Nota: | • La bandeja de entrada multiusos puede imprimir a doble cara automática, pero con una carga máxima de 60 páginas. Asimismo, se deben usar los tipos de papel de impresión recomendados. • La bandeja de entrada multiusos admite la impresión a doble cara automática con papel normal.

3) Impresión a doble cara automática con la bandeja opcional.

Antes de imprimir, asegúrese de que haya una cierta cantidad de soporte de impresión en la bandeja opcional y de que no haya ningún medio en la bandeja estándar o de entrada multiusos; de lo contrario, los usuarios podrán establecer la bandeja opcional como origen del papel.

| Nota: | • La bandeja opcional solo admite la impresión a doble cara automática con papel normal, por lo que no debe cargar soportes de impresión especiales.

Los pasos de la impresión a doble cara automática son los siguientes (solo para sistemas Windows):

1. Abra el trabajo de impresión que quiera imprimir desde la aplicación (por ejemplo, Bloc de notas).

2. Seleccione Imprimir en el menú Archivo.

3. Seleccione la impresora Pantum con el modelo correspondiente.

4. Haga clic en el botón Preferencias o Propiedades para configurar la impresión.

5. Seleccione la pestaña Opciones básicas y, en el área de impresión a doble cara, seleccione las opciones Por el lado más largo o Por el lado más corto como el método vinculante.

6. Haga clic en Aceptar para completar la configuración de impresión e iniciar la impresión a doble cara automática.

| Nota: | • Se recomienda abrir la plataforma de papel para evitar que el papel impreso se deslice y se caiga de la bandeja de salida. Si decide no abrir la plataforma de papel de la bandeja de salida, le recomendamos que retire inmediatamente el papel impreso de la impresora. • Durante el proceso de impresión, la impresora ajustará automáticamente la dirección del texto de la página.