雷腾S12宏设置教程

**S12**驱动下载地址

链接：http://pan.baidu.com/s/1dFKDm7J

密码：0lr3

S12鼠标驱动已自带 一些LOL设置好的宏，可以**直接设置**在鼠标侧键上。步骤如下：

**第一步：**点击5号键，选择宏定义，选择牛头二连。



**第二步：**选择牛头二连后，点击应用，就会出现黄色字：配置完成，点击鼠标第5键运行驱动，就是设置成功了



**第三步：**牛头二连是WQ，所以游戏里WQ设置成**智能施法**，鼠标放在目标身上按下侧键就可实现预设效果。

自定义设置教程


**第一步：**点击高级设置，然后在宏名称下面写上宏的名字，再点击**新增**。



**第二步：**在设置的名称上，点击旁边的“**录制**”。例如我现在设置光速QA一段，点击录制完之后**按照顺序分别按下Q T A**三个按键，按键列表就会出现如图所示QQTTAA，然后点击“**停止**”。




**第三步：**点击停止后，数字旁点击右键，把所有的**按键延迟改成50MS**，修改完点击保存就可以。然后依旧回到最早的第一步，把宏设置到想用的侧键4号或者5号。







鼠标动作录入



灯光设置



鼠标DPI



鼠标DPI只能调节预设好的5个数值不能输入具体数值调节