    在启动本系统之后，首先选择当前所使用的读卡器，然后再选择文件菜单中的连接选项进行连接，在连接上以后，你可以点击主界面上的“装载密钥”按钮来把你指定的密钥装载到读卡器中（这样在验证卡密钥的时候就可以指定用读卡器中已经装载的密钥来验证），接下来的操作有两个分支：

1.如果你想对卡进行循环测试的话，你可以选择文件菜单中的循环测试选项（循环测试就是不断的对卡中的某个扇区的某个块进行读写操作） ，然后把所要读写的扇区和块以及密码、数据这些参数都选择好，最后点击循环测试按钮，就开始了循环操作。当有卡进入射频感应区的时候，就开始对卡进行读写操作。每次只对同一张卡进行一次读写操作，要进行第二次操作的话，得把卡从感应区内拿开，然后再放进去才行。

2.如果你没有选择循环测试选项的话，设置完要进行操作的扇区和块以及密码、数据这些参数，把卡放到感应区内后，就可以点击写入数据，读出数据，写入数值，读出数值和加减按钮进行操作。

    如果你想要更改卡密码的话，可以点击主界面上的“更改密钥”按钮来弹出一个专用对块框来进行修改密钥操作，建议你在修改密钥之前先点击“读取原始参数”按钮读取出指定扇区的原始密钥及访问条件后再进行你想要的修改（此时在两个访问条件表格中的对应的某一行颜色会变为反白，表示此为原始访问条件），密钥A及B可以直接修改，要修改访问条件只能在两个表格中选择你想要修改的访问条件所对应的行，此时新访问条件编辑框里面的值会随着你选择的不同而同时变化。设置完你想要修改的参数后你可以点击“更改”按钮来进行更改。