> 配置虚拟机处理器设置
> 您可以配置虚拟机的处理器设置，包括处理器数量、每个处理器的核心数，以及虚拟化引擎的首选执行模式。
> 要为所选虚拟机配置处理器设置，请选择 Player > 管理 > 虚拟机设置，单击硬件选项卡，然后选择处理器。

> 表 12. 处理器设置
> 设置 | 描述
> 每个处理器的核心数量 | 选择每个处理器的核心数量。 Player 最多为运行于多处理器主机的客户机操作系统提供 16 路虚拟对称多处理 (SMP) 支持。您可以为任何具有至少两个逻辑处理器的主机上的虚拟机分配处理器和每个处理器的核心数量配置。
> 首选模式 | 选择虚拟化引擎的首选执行模式。您通常不必更改虚拟化引擎的设置。
> 自动 | Player 根据客户机操作系统和主机 CPU 选择执行模式。
> 二进制转换 | Player 混合使用直接执行客户机代码和二进制转换来运行客户机操作系统。客户机内存映射通过影子页表执行。
> Intel VT-x 或 AMD-V | Player 使用硬件扩展项运行并隔离客户机代码。客户机内存映射通过影子页表执行。
> Intel VT-x/EPT 或 AMD-V/RVI | Player 使用硬件扩展项运行并隔离客户机代码。客户机内存映射通过硬件分页执行。
> 禁用二进制转换加速 | 在个别情况下，您可能会发现在虚拟机中安装或运行软件时，Player 呈现出冻结状态。这个问题通常出现在程序执行初期。在很多情况下，在虚拟机中临时禁用加速功能即可避免此问题。当程序度过问题多发阶段后，可取消选中该设置。
> 虚拟化 Intel VT-x/EPT 或 AMD-V/RVI | Player 强制将虚拟机执行模式设为 VT-x/EPT 或 AMD-RVI。必须启用物理地址扩展 (PAE) 模式才能使用虚拟化 AMD-V/RVI。 如果执行模式不受主机系统支持，虚拟化 VT-x/EPT 或 AMD/RVI 将不可用。如果您将虚拟机迁移到其他 VMware 产品，虚拟化 VT-x/EPT 或 AMD-V/RVI 也可能不可用。
> 启用虚拟 CPU 性能计数器 | 如果您打算使用性能监控应用程序（如 VTune 或 OProfile）优化或调试虚拟机中运行的软件，可以打开此功能。 仅在虚拟机兼与 Workstation 9 或更高版本兼容时，才可以使用该功能。

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。