> ## Design Rule Checks (Designprüfungen)

> Für Designprüfungen, die eine Eingabe von Werten erfordern, können Sie die Maßeinheit und den Wert ändern. Folgende Designprüfungen stehen zur Verfügung:

> Typ | # | Design Rule Check | Beschreibung
> --- | --- | --- | ---
> Abstand | 1 | Min.Abstand (Lötauge-Lötauge) | Geben Sie den Mindestabstand Lötauge-Lötauge an. Hinweis: Es wird nur der Umriss berücksichtigt.
> | 2 | Min.Abstand (Lötauge-Leiter) | Geben Sie den Mindestabstand Lötauge-Leiterbahn an. Hinweis: Es wird nur der Umriss berücksichtigt. Mit einem Lötauge verbundene Leiter im gleichen Netz werden nicht berücksichtigt.
> | 3 | Min.Abstand (Leiter-Leiter) | Geben Sie den Mindestabstand Leiterbahn-Leiterbahn an. Hinweis: Direkt verbundene Leiter werden nicht berücksichtigt.
> | 4 | Min. Abstand (Bauteil-Bauteil) | Geben Sie den Mindestabstand Bauteil-Bauteil an. Hinweis: Nur der logische Layer, durch den der tatsächliche Umriss der Komponente definiert wird, wird berücksichtigt. Hinweis: Ein Komponentenobjekt besteht normalerweise aus geometrischen Formen in verschiedenen logischen Layern (Serigrafie usw.), aber nur der logische Layer, der den tatsächlichen Umriss der Komponente definiert, wird berücksichtigt.
> Fertigung | 5 | Min. Restring | Geben Sie die zugelassene Mindestbreite für Restringe an. Hinweis: Die beiden Umrisse (geometrischen Formen) gehören zu dem Pin-Objekt (Lötauge), aber auf unterschiedlichen logischen Layern.
> | 6 | Min. Durchm. Lötauge | Geben Sie den zugelassenen Mindestdurchmesser für Lötaugen an. Hinweis: Nur zutreffend für runde Lötaugen.
> | 8 | Spitzer Winkel (in Grad) | Geben Sie die zugelassene Mindestgröße für spitze Winkel zwischen Leiterbahnen auf dem gleichen physischen Layer an. Hinweis: Es sollten nur Leiterbahnen berücksichtigt werden, die zum gleichen Netz gehören.
> | 9 | Min. Größe Bohrloch | Geben Sie die zugelassene Mindestgröße für Bohrlöcher an. Hinweis: Nur zutreffend für runde Lötaugen.
> | 10 | Max. Größe Bohrloch | Geben Sie die zugelassene Maximalgröße für Bohrlöcher an. Hinweis: Nur zutreffend für runde Lötaugen.
> Elektrisch | 7 | Max. Anzahl Via | Geben Sie die maximal zugelassene Anzahl für Durchkontaktierungen an.
> | 11 | Min. Breite Leiterbahn | Geben Sie die zugelassene Mindestbreite für Leiterbahnen an.
> | 12 | Max. Breite Leiterbahn | Geben Sie die zugelassene Maximalbreite für Leiterbahnen an.
> | 13 | Min. Länge Leiterbahn | Geben Sie die zugelassene Mindestlänge für Leiterbahnen an.
> | 14 | Max. Länge Leiterbahn | Geben Sie die zugelassene Maximallänge für Leiterbahnen an.
> | 15 | Leere Netze | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie auf Netze prüfen möchten, die nicht mit Pin, Leiter, Via und Strom-/Erdungsebene verbunden sind.
> | 16 | Nicht geroutete Leiterbahnen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie auf Leitersegmente prüfen möchten, die an keinem Ende mit einem anderen Leitersegment, Pin, Via verbunden sind.
> | 17 | Einzelverbindung | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nach Einzelverbindungen suchen möchten. Ausnahme: Strom- und Erdungsnetze.
> | 18 | Kurzschluss | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie auf Verschneidungen (auf dem gleichen Layer) von Leitern suchen möchten, die zu verschiedenen Netzen gehören. Hinweis: Leiterbahnobjekte werden in n Sätze aufgeteilt, wobei n die Zahl der Netze im Design ist.
> | 19 | Nicht angeschlossener Pin | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nach Pins (Lötauge) suchen möchten, die nicht grafisch mit Leitern auf dem selben physikalischen Layer verschnitten sind.

> ## Prüfen eines Designs

> 1. Klicken Sie im Menü Analyse auf Design prüfen.

> Das Dialogfeld Design prüfen wird angezeigt.

> 2. Sie aktivieren eine Designregel, indem Sie das zugehörige Kontrollkästchen im Bereich Designregeln des Dialogfelds aktivieren.

> Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine Designregel außer Kraft setzen möchten.

> Hinweis: Sie können die Designregeln sortieren, indem Sie auf die Spaltenüberschriften für Aktiviert, Beschreibung oder Wert klicken.

> 3. Um einen Wert in die ausgewählte Designregel einzufügen, doppelklicken Sie in die entsprechende Zeile der Spalte Wert, und geben Sie einen Wert ein.

> Hinweis: Die ausgewählte Designregel muss aktiviert sein, damit ein Wert eingefügt werden kann.

> 4. Geben Sie im Feld Maximale Fehlermeldungen die Höchstzahl der Ergebnisse ein, die in der Liste Ergebnisse angezeigt werden sollen.
> 5. Wählen Sie aus der Liste Gemessener Abstand die Einheit, die als Maßeinheit verwendet werden soll.
> 6. Klicken Sie auf Prüfen.

> Hinweis: Die Schaltfläche Prüfen ändert sich in Anhalten. Sie können die Designprüfung jederzeit unterbrechen, indem Sie auf Anhalten klicken.

> Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, werden alle Fehler, die während der Prüfung gefunden wurden, in der Liste Ergebnisse angezeigt. Die maximale Anzahl der angezeigten Fehler ist im Textfeld Maximale Fehlermeldungen festzulegen.

> 7. Um die Beschreibung einer Fehlermeldung anzuzeigen, markieren Sie den entsprechenden Fehler in der Liste Ergebnisse.

> Die Beschreibung wird im Feld Beschreibung angezeigt. Sie enthält Angaben wie Fehlertyp, Position, wo der Fehler aufgetreten ist (X- und
> Y-Koordinaten), das betroffene Bauteil oder Objekt sowie den tatsächlich gemessenen Wert.

> Hinweis: Wenn Sie eine Fehlermeldung markieren, werden das betroffenen Objekt oder die betroffenen Objektgruppe in AutoVue vergrößert und hervorgehoben in der Zeichnung angezeigt.

> 8. Wählen und zeigen Sie weitere Fehlerergebnisse an.

> Hinweis: Um eine neue Designprüfung durchzuführen, klicken Sie auf Zurücksetzen.

> 9. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Design prüfen zu schließen.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers