> ## Vergleichen von Leiterplatten mit Artwork

> Sie können Leiterplatten-Entwürfe oder Schaltbild-Zeichnungen visuell vergleichen. Im Vergleichsmodus für EDA-Dateien stehen EDA-Optionen wie Objekt auswählen, Objektsuche und Objekttyp-Filter zur Verfügung.

> Siehe Vergleichen von 2D-Dateien

> So vergleichen Sie Leiterplatten mit Artwork

> 1. Öffnen Sie eine Leiterplatten-Datei, die Sie mit Artwork vergleichen möchten.
> 2. Klicken Sie im Menü Analyse auf Vergleichen.

> Das Dialogfeld Öffnen wird angezeigt.

> 3. Geben Sie den Dateinamen ein, oder suchen Sie die Artwork-Datei, die mit der Leiterplatten-Datei verglichen werden soll.
> 4. Klicken Sie auf Öffnen.

> Das Dialogfeld PCB-Artwork Vergleich wird angezeigt.

> 5. Wählen Sie aus der Liste den physikalischen Layer der Leiterplatte, der als Artwork dient.
> 6. Zum Beispiel OBEN oder UNTEN.
> 7. Klicken Sie auf OK.

> In AutoVue werden drei Fenster angezeigt: Das erste enthält die ursprüngliche Leiterplatten-Zeichnung, das zweite die Artwork-Zeichnung und das dritte das Vergleichsergebnis.

> 8. Um den Vergleichsmodus zu verlassen, klicken Sie im Menü Datei auf Vergleich beenden.

> Die Originaldatei wird im Arbeitsbereich von AutoVue angezeigt.

> Hinweis: Sie können auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Vergleich beenden klicken.

> Siehe auch Festlegen von Skalierung und Offset beim Dateivergleich

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers