> ## Kalibrieren von Bögen

> 1. Messen Sie einen Bogen im Modell.

> Siehe Messen von Bögen

> 2. Klicken Sie auf der Registerkarte Bogen auf Kalibrieren.
> 3. Im Dialogfeld Radius kalibrieren wird nun der gemessene Abstand angezeigt.
> 4. Wählen Sie aus der Liste Gemessener Radius die Einheit, in die Sie den Abstand kalibrieren möchten.
> 5. Um nach einem Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren nach und geben einen Wert ein.

> Um nach einem Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben einen Wert ein.

> 6. Klicken Sie auf OK.

> Das Kalibrierungsergebnis wird im Dialogfeld Messung angezeigt.

> 7. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Messung zu schließen.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers