> ### Calibrage d'un arc

> 1. Mesurez un arc sur le modèle.

> Voir Mesure d'un arc

> 2. Dans la boîte de dialogue Entités de mesure, cliquez sur Calibrer.

> La boîte de dialogue Calibration de distance apparaît, affichant la mesure de la distance.

> 3. Dans la liste Distance mesurée, sélectionnez l’unité que vous préférez pour calibrer la distance.
> 4. Sélectionnez Calibrer à et entrez une valeur si vous souhaitez calibrer la distance à une valeur précise.

> Sélectionnez Facteur et entrez une valeur si vous souhaitez calibrer la distance à une valeur précise.

> 5. Cliquez sur OK.

> Les résultats de calibration apparaissent dans la boîte de dialogue Entités de mesure.

> 6. Cliquez sur Fermer pour quitter la boîte de dialogue Entités de mesure.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers