> ## Systèmes de coordonnées
> personnalisés

> Vous avez la possibilité de créer des systèmes de coordonnées personnalisés sur trois axes. Comme avec les axes principaux et le système international de coordonnées, les axes définis par l'utilisateur sont représentés par un axe X rouge, un axe Y vert et un axe Z jaune.

> Voir Axes principaux

> Lorsque vous définissez un système de coordonnées personnalisé (UCS) pour les axes actifs, toutes les opérations, telles que les mesures, la transformation d'un modèle ou la définition d'un point de vue sont appliquées par rapport à ces axes.

> Vous pouvez créer plusieurs UCS pour un même fichier 3D. Pour les fichiers 3D possédant plusieurs pages, vous pouvez même activer un UCS différent pour chacune d'elles.

> ## Options de position

> Lors de la définition d'un UCS, vous pouvez définir le point où vous souhaitez placer le système de coordonnées. Ces options sont les suivantes :

> Position | Description
> --- | ---
> Coordonnées (x, y, z) | Si cette option est sélectionnée, entrez une valeur pour indiquer l'emplacement des trois axes.
> Sommet | Si cette option est sélectionnée, tous les sommets du modèle sont surlignés. Une boîte de sélection apparaît lorsque vous placez le curseur sur un sommet. Cliquez sur le sommet où vous souhaitez placer le système de coordonnées. Les valeurs de coordonnées x, y et z du sommet sont affichées. Les axes UCS se déplacent vers la nouvelle position.
> Arête | Si cette option est sélectionnée, les arêtes du modèle sont surlignées. Une boîte de sélection apparaît lorsque vous approchez le curseur d'une arête. Cliquez sur le point de l'arête où vous souhaitez placer le système de coordonnées. Les valeurs de coordonnées x, y et z du point de l'arête sont affichées. Les axes UCS se déplacent vers la nouvelle position.
> Mi-arête | Si cette option est sélectionnée, les arêtes du modèle sont surlignées. Une boîte de sélection apparaît lorsque vous placez le curseur sur un point médian d'une arête. Cliquez sur le point de mi-arête où vous souhaitez placer le système de coordonnées. Les valeurs de coordonnées x, y et z du point de mi-arête sont affichées. Les axes UCS se déplacent vers la nouvelle position.
> Centre d'arc | Si cette option est sélectionnée, les arcs et cercles du modèle sont surlignés. Une boîte de sélection apparaît lorsque vous approchez le curseur du centre d'un cercle ou d'un arc. Cliquez sur le centre de l'arc où vous souhaitez placer le système de coordonnées. Les valeurs de coordonnées x, y et z du centre de l'arc sont affichées. Les axes UCS se déplacent vers la nouvelle position.
> Face | Si cette option est sélectionnée et que vous déplacez la souris le long d'une face du modèle, celle-ci est surlignée. Cliquez sur un point de la face où vous souhaitez placer le système de coordonnées. Les valeurs de coordonnées x, y et z du centre de l'arc sont affichées. Les axes UCS se déplacent vers la nouvelle position.

> ## Options d'orientation

> Lors de la définition d'un UCS, vous pouvez spécifier l'orientation de celui-ci. Ces options sont les suivantes :

> Position | Description
> --- | ---
> Coordonnées (x, y, z) | Si cette option est sélectionnée, entrez une valeur afin de spécifier l'orientation de l'UCS par rapport à un ou plusieurs axes.
> Tangente d'arête | Si cette option est sélectionnée, les arêtes du modèle sont surlignées. Une boîte de sélection apparaît lorsque vous approchez le curseur d'une arête. Sélectionnez tout d'abord l'axe qui va déterminer l'orientation de l'UCS. Cliquez sur un point d'une arête pour définir l'orientation. Les valeurs de coordonnées x, y et z du point de l'arête sont affichées. Les axes UCS sont réorientés par rapport à l'arête sélectionnée.
> Face Normal | Si cette option est sélectionnée et que vous déplacez la souris le long d'une face du modèle, celle-ci est surlignée. Sélectionnez tout d'abord l'axe qui va déterminer l'orientation de l'UCS. Cliquez sur un point d'une face pour définir l'orientation. Les valeurs de coordonnées x, y et z du point de la face sont affichées. Les axes UCS sont réorientés par rapport à la face sélectionnée.
> 2 sommets | Si cette option est sélectionnée, les sommets du modèle sont surlignés. Une boîte de sélection apparaît lorsque vous placez le curseur sur un sommet. Sélectionnez tout d'abord l'axe qui va déterminer l'orientation de l'UCS. Cliquez sur deux sommets pour définir l'orientation. Les valeurs de coordonnées x, y et z des sommets sont affichées. Les axes UCS sont réorientés par rapport aux sommets sélectionnés.
> 3 sommets | Si cette option est sélectionnée, tous les sommets du modèle sont surlignés. Une boîte de sélection apparaît lorsque vous placez le curseur sur un sommet. Sélectionnez tout d'abord l'axe qui va déterminer l'orientation de l'UCS. Cliquez sur trois sommets pour définir l'orientation. Les valeurs de coordonnées x, y et z des sommets sont affichées. Les axes UCS sont réorientés par rapport aux sommets sélectionnés.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers