> ## Mesure des coordonnées d'un sommet

> L’option Coordonnées des sommets fournit les coordonnées des sommets sur le modèle.

> 1. Dans le menu Analyse, sélectionnez Mesurer.

> La boîte de dialogue Mesures apparaît.

> Remarque : Dans la barre d'outils AutoVue, vous pouvez également cliquer sur Mesurer .

> 2. Sélectionnez l’onglet Sommet.

> Tous les sommets du modèle sont surlignés.

> 3. Dans la liste Unités, sélectionnez l’unité de mesure souhaitée.
> 4. Déplacez le curseur sur un sommet du modèle.

> Les coordonnées X, Y, Z du sommet s’affichent dans une infobulle.

> 5. Sélectionnez le sommet.

> Les coordonnées X, Y, Z s’affichent dans la boîte de dialogue Mesures.

> Remarque : Cliquez sur Réinitialiser pour obtenir une autre mesure.

> 6. Cliquez Fermer pour quitter la boîte de dialogue Mesures.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers