> ### Kalibrieren von Bögen

> 1. Messen Sie einen Bogen in der Zeichnung.

> Siehe Messen von Bögen

> 2. Klicken Sie im Dialogfeld Maß-Objekte auf Kalibrieren.

> Im Dialogfeld Radius kalibrieren wird der gemessene Abstand angezeigt.

> 3. Wählen Sie aus der Liste Gemessener Radius die Einheit, in die Sie den Abstand kalibrieren möchten.
> 4. Um nach einem Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren nach und geben einen Wert ein.

> Um nach einem Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben einen Wert ein.

> 5. Klicken Sie auf OK.

> Das Kalibrierungsergebnis wird im Dialogfeld Maß-Objekte angezeigt.

> 6. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Maß-Objekte zu schließen.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers