> ## Vérification des règles de design

> Si les vérifications de règles de design possèdent des valeurs, vous pouvez changer l'unité de mesure et la valeur de chaque vérification. Les vérifications de règles de design sont les suivantes :

> Type | Numéro | Design Rule Check | Description
> --- | --- | --- | ---
> minimale | 1 | Clarté Min. (Pastille- Pastille) | Spécifier la distance d'isolement minimum entre les pastille en mils Remarque : Seul le contour du bloc est pris en compte.
> | 2 | Clarté Min. (Pastille-Trace) | Spécifier la distance d'isolement minimum entre une pastille et une trace en mils Remarque : Seul le contour du bloc est pris en compte. Ne tient pas compte des traces connectées à une broche (bloc) sur le même réseau.
> | 3 | Clarté Min. (Trace-Trace) | Spécifier la distance d'isolement minimum entre les traces en mils Remarque : Ne tient pas compte des traces connectées directement.
> | 4 | Longueur minimale minimale (Composant-Composant) | Spécifier la distance d'isolement minimum entre les composants en mils Remarque : Seule la couche définissant le contour physique du composant est prise en compte. Remarque : Une entité de composant est généralement constituée de formes géométriques placées sur les couches logiques (sérigraphie, droits interdits, etc.), mais seule la couche logique qui définit le contour physique du composant est prise en compte.
> Fabrication | 5 | Longueur minimale segment annulaire | Spécifier la largeur minimale du segment annulaire permis en mils Remarque : Les deux contours (géométries) appartiennent à l'entité broche (bloc) mais résident sur des couches logiques différentes.
> | 6 | Longueur minimale bloc | Spécifier le minimum diamètre permis pour la pastille en mils Remarque : Applicable aux blocs arrondis uniquement.
> | 8 | Angle aigu (en deg.) | Spécifier le minimum angle aigu permis en mils Remarque : Seules deux traces appartenant au même net seront traitées.
> | 9 | Longueur minimale du trou de perçage | Spécifier la grandeur minimum permise de forage en mils Remarque : Applicable aux blocs arrondis uniquement.
> | 10 | Longueur maximale du trou de perçage | Spécifier la grandeur maximum permise de forage en mils Remarque : Applicable aux blocs arrondis uniquement.
> Électrique | 7 | Longueur maximale du trou d'interconnexion | Spécifier le compte maximum permis de trou d'interconnexion
> | 11 | Longueur minimale de route | Spécifier la largeur minimum permise de route en mils
> | 12 | Longueur maximale de route | Spécifier la largeur maximum permise de route en mils
> | 13 | Longueur minimale de route | Spécifier la longeur minimum permise de route en mils
> | 14 | Longueur maximale de route | Spécifier la longeur maximum permise de route en mils
> | 15 | Réseau vide | Cliquer cette case à cocher si vous voulez chercher des nets vides
> | 16 | Trace sans route | Cliquer cette case à cocher si vous voulez chercher des segments de trace qui n'ont pas été acheminés
> | 17 | Connection seule | Cliquer cette case à cocher si vous voulez chercher des connexions solitaires Exception : connexions électriques et de mise à la terre.
> | 18 | Court Circuit | Cliquer cette case à cocher si vous voulez chercher des courts-circuits Remarque : Les entités de trace seront divisées en n ensembles, n étant le nombre de nets du design.
> | 19 | Broche non connectée | Cliquer cette case à cocher si vous voulez chercher des broches non-connexes.

> ## Vérifications de design

> 1. Dans le menu Analyse, sélectionnez Vérifier le Design.

> La boîte de dialogue Vérifier le Design apparaît.

> 2. Pour activer une règle de design, cochez la case qui lui est associée dans la section Règles de design.

> Pour désactiver une règle de design, désélectionnez la case qui lui est associée.

> Remarque : Pour trier les règles de design, cliquez sur l'entête des colonnes Activé, Description ou Valeur.

> 3. Pour ajouter une valeur à la règle de design sélectionnée, double-cliquez sur la ligne correspondante dans la colonne Valeur, puis entrez une valeur.

> Remarque : Pour ce faire, il est nécessaire que la règle de design sélectionnée soit activée.

> 4. Dans le champ Violation Maximale, spécifiez le nombre de résultat s à afficher dans la liste.
> 5. Dans la liste Unités, sélectionnez l'unité de mesure que vous préférez pour mesurer la distance.
> 6. Cliquez sur Vérifier.

> Remarque : Le bouton Vérifier indique alors Arrêter. Pour arrêter le processus de vérification de design à tout moment, cliquez sur Arrêter.

> Lorsque le processus est terminé, le nombre total d'erreurs trouvées, dans la limite de la valeur du champ Violation Maximale, figure dans la liste de résultats.

> 7. Pour afficher la description d'une violation, sélectionnez cette dernière dans la liste de résultats.

> Le texte explicatif apparaît dans le champ Description. La description inclut information sur le type d'infraction, le lieu où elle se produit (coordonnées
> x- et y-), l'entité ou composant affecté, et la valeur effective mesurée.

> Remarque : Si vous vérifiez l'infraction, AutoVue va zoomer à l'entité ou ensemble d'entités, et va le mettre en surbrillance sur l'écran.

> 8. Sélectionnez d'autres violations pour afficher leur description.

> Remarque : Cliquez Réinitialiser pour effectuer une nouvelle vérification.

> 9. Cliquez sur Fermer pour quitter la boîte de dialogue.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers