> ## Messen von Mindestabständen

> Mit der Option Mindestabstand können Sie den Mindestabstand zwischen Objekten messen. Die Objekte, die eingefangen werden können, sind Netze, Pins, Vias und Leiterbahnen.

> 1. Klicken Sie im Menü Analyse auf Messen.

> Das Dialogfeld Messung wird angezeigt.

> Hinweis: Sie können auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Messen klicken.

> 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Mindestabstand.
> 3. Um die Objekte zu wählen, von denen aus Sie messen möchten, klicken Sie auf Gruppe 1 .
> 4. Klicken Sie auf die Fangmodi, die Sie zum Auswählen der Objekte für die Messung verwenden möchten.

> Siehe Fangmodi für EDA-Dateien

> Hinweis: Wenn Sie auf Netze wählen klicken, können Sie keinen weiteren Objekttyp wählen.

> 5. Klicken Sie auf die erste Gruppe von Objekten in der Zeichnung.

> Die Objekte werden hervorgehoben.

> Hinweis: Um die zuletzt gewählte Gruppe zu entfernen, klicken Sie auf Gruppe löschen.

> 6. Um die Objekte zu wählen, zu denen Sie messen möchten, klicken Sie auf Gruppe 2 .
> 7. Klicken Sie auf die zweite Gruppe von Objekten in der Zeichnung.

> Die Objekte werden in einer anderen Farbe hervorgehoben.

> 8. Wählen Sie in der Liste Gemessener Mindestabstand die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.

> Hinweis: Wenn Sie den gemessen Wert in der Zeichnung vergrößert anzeigen möchten, klicken Sie auf Ergebnis zoomen.

> 9. Klicken Sie auf Berechnen.

> Der Mindestabstand zwischen der ersten und der zweiten Objektgruppe wird durch eine Linie hervorgehoben. Der gemessene Abstand, Delta-X, Delta-Y und der Manhattan-Abstand werden im Abschnitt Gemessener Mindestabstand des Dialogfelds angezeigt.

> 10. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Messung zu schließen.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers