> ## Messen von Mindestabständen

> Mit der Option Mindestabstand können Sie den Mindestabstand zwischen Modellteilen messen, sowie zwischen zwei beliebigen Punkten aus den Auswahlgruppen: Scheitel, Kanten, Mittelkanten, Bogenzentren, Flächen oder einer beliebigen Kombination von Objekttypen.

> 1. Klicken Sie im Menü Analyse auf Messen.

> Das Dialogfeld Messung wird angezeigt.

> Hinweis: Sie können auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Messen klicken.

> 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Mindest abstand.
> 3. Klicken Sie auf Gruppe 1.
> 4. Wenn Sie den Abstand zwischen Modellteilen messen möchten, wählen Sie die Option Objekt. Die Fangmodi sind deaktiviert.

> Wenn Sie den Bogen zwischen Objekttypen messen möchten, wählen Sie die Option Geometrie. Die Fangmodi werden angezeigt.

> 5. Wenn Sie Objekt gewählt haben, klicken Sie auf ein Teil oder mehrere Teile im Modell.

> Die Modellteile werden in der Liste unter Gruppe 1 angezeigt und im Modell sowie in der Modellstruktur hervorgehoben.

> Wenn Sie Geometrie gewählt haben, klicken Sie auf die Fangmodi, die Sie zum Auswählen der Punkte für die Messung verwenden möchten.

> Siehe Fangmodi für 3D-Dateien

> Alle Objekte des ausgewählten Objekttyps werden im Modell hervorgehoben.

> Wählen Sie die Objekte im Modell.

> Die ausgewählten Objekte werden in der Liste unter Gruppe 1 angezeigt und im Modell hervorgehoben.

> Hinweis: Um eine Gruppe zurückzusetzen, klicken Sie auf Löschen. Um einzelne Elemente aus einer Gruppe zu entfernen, markieren Sie diese Elemente und drücken dann die Entf-Taste. Um die Auswahl eines Teils oder Objekttyps im Modell aufzuheben, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken mit der linken Maustaste auf das Teil oder den Objekttyp.

> 6. Klicken Sie auf Gruppe 2.
> 7. Wiederholen Sie Schritt 5.

> Das Modellteil wird in der Liste unter Gruppe 2 angezeigt.

> 8. Wählen Sie im Abschnitt Gemessener Mindestabstand die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.
> 9. Klicken Sie auf Berechnen.

> Der Mindestabstand zwischen der ersten und der zweiten Objektgruppe wird durch eine Linie hervorgehoben. Der gemessene Abstand, die X-, Y- und Z-Koordinaten für Position 1 und die X-, Y- und Z-Koordinaten für Position 2 werden im Dialogfeld Messung angezeigt.

> Hinweis: Um eine andere Messung vorzunehmen, klicken Sie auf Zurücksetzen.

> 10. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Messung zu schließen.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers