> ### Messen von Gesamtabständen

> Mit der Option Gesamtabstand können Sie die Gesamtlänge einer Multisegmentlinie (einer Linie aus mehreren nebeneinander liegenden Segmenten) messen.

> 1. Klicken Sie im Menü Markup auf Objekt hinzufügen, klicken Sie auf Messung, und klicken Sie dann auf Abstand.

> Das Dialogfeld Maß-Objekte wird angezeigt.

> Hinweis: Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Abstand klicken.

> 2. Klicken Sie auf die Fangmodi, die Sie zum Auswählen der Punkte für die Messung verwenden möchten.

> Um alle Fangmodi zu aktivieren, klicken Sie auf Alle ein. Um alle Fangmodi zu deaktivieren, klicken Sie auf Alle aus.

> Siehe Fangmodi für EDA-Dateien

> 3. Wählen Sie aus der Liste Gemessener Abstand die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.
> 4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kumulativ.
> 5. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Anfangspunkt definieren möchten.
> 6. Klicken Sie auf weitere Punkte entlang der Multisegmentlinie, die Sie messen möchten.

> Jeder Punkt wird durch eine Linie verbunden.

> 7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Messung abzuschließen.

> Die gemessene Linie, die Messung und die Einheit werden in einem Wertefeld auf dem aktuell aktiven Markup-Layer angezeigt. Der gemessene Abstand, Delta-X, Delta-Y und der Manhattan-Abstand werden im Dialogfeld Maß-Objekte angezeigt.

> Hinweis: Um eine andere Messung vorzunehmen, klicken Sie auf Zurücksetzen.

> 8. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Maß-Objekte zu schließen.

> Siehe auch Ändern von Maßeinheiten und Symbolen in Bemaßungen

> Ändern der Schriftart

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers