> ## Messen von Abständen

> Mit der Option Abstand können Sie den Abstand zwischen zwei bestimmen Punkten messen.

> 1. Klicken Sie im Menü Analyse auf Messen.

> Das Dialogfeld Messung wird angezeigt.

> Hinweis: Sie können auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Messen klicken.

> 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Abstand.
> 3. Klicken Sie auf die Fangmodi, die Sie zum Auswählen der Punkte für die Messung verwenden möchten.

> Um alle Fangmodi zu aktivieren, klicken Sie auf Alle ein.

> Um alle Fangmodi zu deaktivieren, klicken Sie auf Alle aus.

> Siehe Fangmodi für EDA-Dateien

> 4. Wählen Sie im Abschnitt Gemessener Abstand aus der Liste Einheiten die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.

> Hinweis: Wenn Sie den Gesamtabstand einer Multisegmentlinie messen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kumulativ.

> 5. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Ausgangspunkt definieren möchten.
> 6. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen anderen Punkt, den Sie als Endpunkt definieren möchten.

> Hinweis: Wenn Sie das Kumulativ aktiviert haben, klicken Sie auf weitere Punkte entlang der Strecke, die Sie messen möchten.

> 7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Messung abzuschließen.

> Die Punkte werden durch eine Linie verbunden. Der gemessene Abstand, Delta-X, Delta-Y und der Manhattan-Abstand werden im Dialogfeld Messung angezeigt.

> Hinweis: Um eine andere Messung vorzunehmen, klicken Sie auf Zurücksetzen.

> 8. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Messung zu schließen.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers