> ## Ausrichten von Teilen

> Mit der Option Teile ausrichten können Sie einen Punkt auf dem Scheitel, der Kante oder Fläche eines Modellteils zur Ausrichtung an einem anderen Modell oder Modellteil auswählen.

> Der Punkt Beweglich legt den genauen Punkt der Ausrichtung für das Modellteil fest. Der Punkt Fest auf dem Modell legt den genauen Fixpunkt fest, an dem das bewegliche Modellteil ausgerichtet wird.

> Die verfügbaren Constraint-Typen für die verschiedenen Kombinationen von Teileausrichtungen können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

> Option | Typ | Beschreibung
> --- | --- | ---
> Constraint | Übereinstimmend | Die Punkte Beweglich und Fest werden aus dem gleichen geometrischen Bereich im Modell gewählt.
> | Parallel | Der Punkt Beweglich wird so ausgerichtet, dass er parallel zum Punkt Fest liegt.
> | Senkrecht | Der Punkt Beweglich wird so ausgerichtet, dass er senkrecht zum Punkt Fest liegt.
> | Konzentrisch | Der Punkt Beweglich wird so ausgerichtet, dass er den gleichen Mittelpunkt wie der Punkt Fest hat.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers