> ## Calibrage d'un arc

> 1. Mesurez un arc.

> Voir Arc dans les fichiers non-vectoriels

> Arc dans les fichiers vectoriels

> 2. Sous l'onglet Arc, cliquez sur Calibrer.

> La boîte de dialogue Calibration rayon apparaît, affichant la mesure du rayon.

> 3. Dans la liste Distance mesurée, sélectionnez l’unité de mesure souhaitée pour calibrer la distance.
> 4. Si vous souhaitez une calibration à une valeur précise, cliquez sur Calibrer à et entrez cette valeur.

> Si vous souhaitez une calibration par un facteur précis, cliquez sur Facteur et entrez ce facteur.

> 5. Cliquez sur OK.

> Les résultats de calibration apparaissent sous l'onglet Arc.

> 6. Cliquez sur Fermer pour quitter la boîte de dialogue Mesures.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers