> ## Konvertierung

> Manchmal müssen Sie eine Datei übersetzen, damit sie mit einem anderen Programm als dem Erstellprogramm verwendet werden kann. AutoVue bietet Ihnen mehrere Konvertierungsformate.

> ## Konvertierungsoptionen

> Wählen Sie im Menü Datei die Option Konvertieren, um das Dialogfeld Konvertieren zu öffnen. Je nach Art der durchgeführten Konvertierung können die Optionen im Dialogfeld unterschiedlich sein. Die folgenden sind verfügbar:

> Option | Beschreibung
> --- | ---
> Farbtiefe | Wählen Sie eine Option aus der Liste: • 1 = Schwarz-weiß • 4 = 16 Farben • 8 = 256 Farben • 24 = True color • Auto = AutoVue wählt diejenige Farbtiefe, die am besten mit der Farbtiefe der Originaldatei übereinstimmt.
> Konvertieren in Format | Die Dropdown-Liste enthält alle Ausgabedateiformate, die für die Konvertierung in Frage kommen. Wählen Sie ein Dateiformat für die Ausgabedateien. Verfügbar sind: • CALS GP4 • Encapsulated Postscript (Raster) • HP Laserjet Drucker (HLP) • PCX Bitmap • PDF • Run Length RLC File • TIFF • Windows Bitmap
> Ausgabe | Geben Sie den Namen und den Pfad der Datei an, in der die Konvertierung gespeichert werden soll. Diese Datei wird auch als Ausgabedatei bezeichnet. Sie können mit dem Befehl Durchsuchen nach dem Dateipfad suchen.
> Unterformat | Die Liste Unterformat erscheint, wenn Sie aus der Liste Konvertieren in Format entweder die Option HP Laserjet Print oder TIFF ausgewählt haben. Wählen Sie das Unterformat aus der Dropdown-Liste.
> Bereich konvertieren | Der Bereich der zu konvertierenden Datei. Die verfügbaren Optionen sind: • Angezeigt: Konvertiert die Grafik, so dass sie in die Ausgabeseite passt. Beispiel: Wenn Sie einen bestimmten Bereich der Datei vergrößert haben, wird nur dieser Bereich konvertiert. • Ausdehnung: Konvertiert die gesamte Ausdehnung der Datei.
> Seiten konvertieren | Die Anzahl der Seiten, die konvertiert werden sollen. Die verfügbaren Optionen sind: • Alle: Konvertiert alle Seiten der Datei. • Aktuell: Konvertiert die aktuelle Seite. • Bereich: Konvertiert die Seiten, die im Textfeld Bereich eingegeben wurden.
> X und Y | Wählen Sie Pixel, Zoll und Millimeter als Einheit. Hinweis: Bei Rasterdateien sind die Einheiten in Pixel festgelegt. • X gibt die Anzahl der horizontalen Pixel an. • Y gibt die Anzahl der vertikalen Pixel für den aktuell aktiven Dateiinhalt an. Damit die X- und Y-Werte den Angaben zum ausgewählten Konvertierungsformat entsprechen, sind in manchen Fällen diese Werte in AutoVue bereits vorgegeben. In anderen Fällen wiederum bleiben diese Felder frei, und Sie können selbst die X- und Y-Werte bestimmen. Ihre Eingaben beeinflussen zwar nicht die aktuelle Anzeige, jedoch die Auflösung der Konvertierungsdatei.

> ## PDF

> Sie können mit AutoVue alle Formate in PDF konvertieren. Beim Konvertieren im Markup-Modus werden Markups in die PDF-Datei „eingebrannt“. Wenn Sie dann die PDF-Datei öffnen, sehen Sie die Basisdatei zusammen mit allen Markups.

> ## X und Y

> Drei Faktoren beeinflussen die Auflösung eines Bildes: die Art des Bildes, das Sie scannen, das Ausgabegerät und die zugelassene Dateigröße. Das Scannen von Hochauflösungen erfordert meist große Dateien, was wiederum die Verarbeitungs- und Druckzeiten verlängern kann. Beachten Sie auch, dass eine hohe Auflösung nicht unbedingt die Druckqualität Ihres Bildes verbessert, besonders dann nicht, wenn Ihr Ausgabegerät die in der Datei gespeicherten Informationen zur Hochauflösung nicht erkennen kann. Um Dateigrößen schneller und einfacher verarbeiten zu können, sollten Sie die niedrigste Auflösung wählen, mit der Ihr Ausgabegerät noch eine akzeptable Qualität produziert.

> Bei einigen Dateitypen wird zusätzlich die Option Größe angezeigt, die Ihnen die Wahl zwischen Millimeter und Zoll bietet. Sie können die Seitengrößen aus der Liste neben Größe wählen oder diese Werte durch Konfigurieren der Initialisierungsdatei anpassen. Weitere Informationen finden Sie im S ystemadministrator-Handbuch.

> Seitengrößen von technischen Zeichnungen | ISO-Papierformat
> --- | ---
> A8.5” X 11.0” (216 mm X 279 mm) | A4 285 mm X 198 mm
> B11.0” X 17.0” (279 mm X 432 mm) | A3 396 mm X 273 mm
> C17.0” X 22.0” (432 mm X 559 mm) | A2 570 mm X 396 mm
> D22.0” X 34.0” (559 mm X 864 mm) | A1 817 mm X 570 mm
> E34.0” X 44.0” (864 mm X 1118 mm) | A0 1165 mm X 817 mm

> ## So konvertieren Sie eine Datei

> 1. Klicken Sie im Menü Datei auf Konvertieren.

> Das Dialogfeld Konvertieren wird angezeigt.

> Hinweis: Die Optionen im Abschnitt Eingabe hängen vom Dateityp ab. Bei einer Textverarbeitungsdatei werden das Dateiformat, bei einer Rasterdatei das Dateiformat und die Dateigröße aufgeführt. Bei sowohl Vektor- als auch Datenbankdateien werden Größe, Dateityp und Dimensionen aufgeführt.

> 2. Geben Sie im Textfeld Speichern unter das Verzeichnis und den Dateinamen ein oder klicken Sie auf Durchsuchen, um das Verzeichnis zu suchen, in dem Sie die konvertierte Datei speichern möchten.

> Hinweis: Wenn Sie über eine vorhandene Datei schreiben, wird der Inhalt der Ausgabedatei überschrieben.

> 3. Wählen Sie die Konvertierungsoptionen, die Sie für die Datei festlegen möchten.

> Siehe Konvertierungsoptionen

> 4. Klicken Sie auf OK. Die Datei wird konvertiert und unter dem angegebenen Verzeichnis aufgeführt.

> Hinweis: Sie können mehrere ausgewählte Seiten einer mehrseitigen Datei in eine mehrseitige TIFF-Datei konvertieren.

> Siehe auch Stapelkonvertierung

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers