> ## Abstände in Nicht-Vektordateien

> Mit der Option Abstand können Sie den Abstand zwischen zwei bestimmen Punkten messen.

> 1. Klicken Sie im Menü Analyse auf Messen.

> Das Dialogfeld Messung mit den Messoptionen wird angezeigt.

> Hinweis: Sie können auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Messen klicken.

> 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Abstand.
> 3. Wählen Sie im Abschnitt Gemessener Abstand aus der Liste Einheiten eine Maßeinheit.

> Hinweis: Wenn Sie den Gesamtabstand einer Multisegmentlinie messen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kumulativ.

> 4. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Ausgangspunkt definieren möchten.
> 5. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen anderen Punkt, den Sie als Endpunkt definieren möchten.

> Hinweis: Wenn Sie das Kontrollkästchen Kumulativ aktiviert haben, klicken Sie auf weitere Punkte entlang der Strecke, die Sie messen möchten.

> 6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Messung abzuschließen.

> Die Punkte werden durch eine Linie verbunden. Der gemessene Abstand, Delta-X und Delta-Y werden auf der Registerkarte Abstand in den entsprechenden Feldern angezeigt.

> Hinweis: Um eine andere Messung vorzunehmen, klicken Sie auf Zurücksetzen.

> 7. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Messung zu schließen.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers