> ## Fangmodi für EDA-Dateien

> Mit den Fangmodi können Sie auf präzise geometrische oder elektrische Punkte klicken. Wenn Sie beispielsweise den Fangmodus Pin fangen ausgewählt haben, schieben Sie Ihren Cursor über den gewünschten Pin, bis dieser im Arbeitsbereich hervorgehoben wird. Klicken Sie auf einen zweiten Pin, um die Entfernung zu messen.

> Mit den Fangmodi können Sie den Mittel-, Zentrums- und Endpunkt eines Objekts sowie Pins, Vias und Symbole einfangen. Die folgende Tabelle enthält die verfügbaren Fangpunkte:

> Symbol | Einfangen | Beschreibung
> --- | --- | ---
> | Endpunkt | Geometrischer Fangmodus. Die Fangbox wird sichtbar, wenn der Cursor in die Nähe des Endpunktes einer Komponente bewegt wird.
> | Mittelpunkt | Geometrischer Fangmodus. Die Fangbox wird sichtbar, wenn der Cursor in die Nähe des Mittelpunktes einer linearen Komponente bewegt wird
> | Zentrum | Geometrischer Fangmodus. Die Fangbox wird sichtbar, wenn der Cursor in die Nähe des Mittelpunktes einer elliptischen Komponente bewegt wird
> | Pin | Elektrischer Fangmodus. Die Fangbox wird sichtbar, wenn der Cursor den Pin berührt.
> | Via | Elektrischer Fangmodus. Die Fangbox wird sichtbar, wenn der Cursor die Durchkontaktierung berührt.
> | Symbolursprung | Elektrischer Fangmodus. Die Fangbox wird sichtbar, wenn der Cursor die gesamte Komponente berührt.
> | Frei fangen | Erlaubt das Fangen von beliebigen Punkten im Design.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers