> ## Conversion de modèles 3D en d’autres formats

> Parfois, vous aurez besoin de convertir un modèle 3D afin de pouvoir l’utiliser avec une application dans laquelle il n’a pas été créé. Pour cette raison, AutoVue fournit plusieurs formats de fichier de conversion.

> ## Options de conversion

> Selon le type de conversion souhaité, les options disponibles dans la boîte de dialogue Conversion changent. Ces options sont :

> Option | Description
> --- | ---
> Enregistrer sous | Indiquer le nom et le chemin du fichier où le fichier de conversion doit être stocké. Ce fichier est également connu comme fichier de sortie. Vous pouvez utiliser le bouton Parcourir pour fournir à AutoVue ce chemin de fichier.
> Convertir pages | La liste contient tous les types possibles de formats de fichier de sortie actuellement disponibles pour la conversion. Les formats actuellement disponibles sont : • CALS GP4 • Raster (eps) • HP Laserjet Printer (PCL) • Fichier RLC • Format PCX binaire • PDF • Stéréolithographie (STL) • TIFF • Langage de modélisation de la réalité virtuelle (langage VRML) • Binaire Windows (BMP)
> Sous-format | La liste Sous-format apparaît lorsque vous sélectionnez TIFF ou STL dans la liste Convertir au format. Sélectionnez le sous-format dans la liste.
> Résolution couleur | Choisir une des options suivantes à partir de la liste déroulante : • 1 = Noir et blanc • 4 = 16 couleurs • 8 = 256 couleurs • 24 = True color • auto = AutoVue sélectionne la profondeur d’échantillonnage qui correspond le mieux au fichier original. Remarque : Cette option n’est pas disponible pour les formats STL ou VRML.
> Valeurs de triangle Positives | Cette option change toutes les coordonnées des sommets pour les rendre positives. Remarque : Cette option n'est disponible que si Convertir pages est réglé sur STL.
> Convertir zone | La zone du fichier à convertir : Option • Toutes - convertit tout le fichier. • Affichage - fait référence à l’image à cadrer dans la page de sortie. Par exemple, si vous avez fait un zoom sur une région particulière du fichier, c’est cette partie du fichier qui sera convertie. • Étendue - convertit l'intégralité du fichier. • Sélectionnée - convertit les pièces du modèle sélectionnées. Remarque : Les options disponibles dépendent du format choisi.
> Les pages du fichier à convertir | Le nombre de pages à convertir: Option • Toutes - convertit toutes les pages du fichier • Active - convertit la page active du fichier • Gamme - convertit les pages du fichier à l’intérieur de la gamme Remarque : Option disponible uniquement pour les conversions vers TIFF.
> X et Y | Spécifiez X et Y pour définir la résolution des fichiers convertis. Choisir des Points, des pouces et des millimètres pour unités. • X indique le nombre de pixels horizontaux • Y indique le nombre de pixels verticaux Remarque : Parfois, AutoVue programmera X et Y pour correspondre aux spécifications du format de fichier de conversion sélectionné

> ## Pour convertir une modèle 3D

> 1. Dans le menu Fichier, sélectionnez Convertir.

> La boîte de dialogue Convertir apparaît.

> 2. Dans le champ Enregistrer sous, entrez le chemin et le nom du fichier, ou cliquez sur Parcourir afin de repérer le répertoire dans lequel vous voulez convertir le fichier, puis entrez un nom de fichier.
> 3. Dans la liste Convertir au format, sélectionnez le format auquel vous voulez convertir le fichier.

> Remarque : Les options Sortie et Convertir zone varient selon le type de format que vous choisissez.

> 4. Sélectionnez les options de Sortie et de Convertir zone que vous voulez fixer pour le fichier.

> Voir Options de conversion

> 5. Cliquez sur OK.

> La boîte de dialogue Conversion en cours apparaît. Cette boîte de dialogue disparaît lorsque le premier fichier est converti.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers