> ## Cross-probing entre la vue 2D et la vue 3D d'un même document

> 1. Dans le menu Analyse, sélectionnez Cross-Probing.

> La boîte de dialogue Cross-Probing s'affiche.

> Remarque : Dans la barre d'outils AutoVue, vous pouvez également cliquer sur Cross-Probing .

> 2. Cliquez sur Ajouter fichier.
> 3. Dans la boîte de dialogue Ouvrir qui apparaît, sélectionnez le même fichier, puis cliquez sur Ouvrir.
> 4. Dans la boîte de dialogue Cross-Probing, cliquez sur OK.

> Le fichier apparaît dans une nouvelle fenêtre AutoVue. Les vues affichées dans chaque fenêtre dépendent du contenu des fichiers auxquels vous appliquez le cross-probing.

> Si le fichier ne contient aucun schéma, une fenêtre affichera une vue en 2 dimensions du PCB, tandis que l'autre affichera une vue en 3 dimensions du PCB.

> Si le fichier contient à la fois un schéma et un PCB, une fenêtre affichera le schéma, tandis que l'autre affichera une vue PCB 2D. Dans ce cas, procédez aux étapes suivantes pour visualiser les vues 2D et 3D du PCB :

> 1. Dans la boîte de dialogue de la fenêtre, désélectionnez l'option Automatique.
> 2. Sélectionnez une autre vue dans la liste TYPE. Par exemple, vous pouvez basculer entre les vues Schéma et Vue PCB 3D.
> 5. Sélectionnez une entité dans la vue 3D.

> La même entité sera mise en surbrillance dans la vue 2D de ce fichier.

> Remarque : Vous pouvez sélectionner des entités dans la vue 2D ou dans la vue 3D du fichier. Les entités sont mises en surbrillance dans les deux vues ouvertes de ce fichier.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers